Hjälp om USB Control Center

# Brandväggar

Eftersom brandväggar är utformade för att blockera oönskat intrång i nätverket kan du behöva ange inställningar för att brandväggen ska tillåta att programvaran kommunicerar med USB-portarna på routern via nätverket.

Med Windows-brandväggen gör installationsguiden ett brandväggsundantag automatiskt.

Med andra brandväggar brukar brandväggen öppnas automatiskt första gången du använder USB Control Center, och då klickar du bara på JA för att öppna anslutningen. Men ibland måste du lägga in undantag manuellt.

För att ange USB Control Center som undantag måste du lägga in både den exekverbara filen och följande nätverksportar:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Läs mer i dokumentationen som medföljer brandväggen.

Tillbaka till början