USB-ohjauskeskuksen ohje

# Palomuurit

Koska palomuurien tarkoituksena on estää verkkoon kohdistuvat ei-toivotut hyökkäykset, sinun on ehkä määritettävä asetukset, joissa palomuurille ilmoitetaan, että ohjelmiston tulisi sallia yhteys reitittimen USB-portteihin verkon kautta.

Windowsin palomuuria käytettäessä ohjattu ohjelmiston asennus tekee automaattisesti palomuuripoikkeuksen.

Muiden valmistajien palomuureja käytettäessä palomuuri avataan yleensä automaattisesti, kun käytät USB-ohjauskeskusta ensimmäistä kertaa. Voit avata yhteyden yksinkertaisesti napsauttamalla KYLLÄ, mutta joskus on lisättävä manuaalisia poikkeuksia.

Jotta voisit lisätä USB-ohjauskeskuksen apuohjelman palomuurin poikkeukseksi, muista lisätä sekä suoritustiedosto että seuraavat verkkoportit:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Katso lisätietoja palomuurin ohjeista.

Takaisin alkuun