USB控制中心帮助

# 可用设备列表

可用设备选项卡显示连接至用户路由器的USB设备列表，允许用户对设备进行选择，并可指定其连接设置。 有关更多详细信息，请参阅以下设备属性。

通过选中并单击使用，来连接USB设备。

默认情况下，连接至路由器的磁盘自动与网络上的所有计算机进行共享。 通过选中并单击 停止使用，可安全卸载磁盘。 未安装的磁盘，可以通过拔出USB数据线后再插入路由器的方式再次进行安装。

如果他人正在使用您所要使用的设备，则选中该设备，并单击请求使用。 此后，使用该设备的用户的计算机上将会显示一条消息，告知该用户您有意使用该设备。 其可以选择是否为您提供该设备。

## 设备属性

要查看单个设备的属性表，请在USB控制中心中选中该设备，然后单击属性。属性表允许用户设定常规属性，如：在控制中心显示的设备名称，当计算机启动时设备是否立即自动连接至计算机。

- 常规属性
- 设备连接属性
- 打印机连接属性

### 常规属性

设备属性的 常规选项卡，可允许用户可对出现在控制中心中的设备名称进行更改，并显示有关该设备的各种参考信息。

在显示名称栏中，用户可以输入所要在软件中显示的设备名称。 默认名称来自设备本身。 即使用户对显示名称 进行了更改，默认名称也总是显示USB设备的名称。

设备速度如特定设备报告所显示。 实际性能还会受到其他因素的影响，如：用户的网络配置。

1. 高速：带有“高速USB”标志的USB产品，支持480兆字节每秒（Mb/s）的速度。
2. 全速：带有"认证USB"标志的擴SB产品，支持1.5 Mb/s或12Mb/s的速度。
3. 低速：设备制造商往往将低速摂和全速摂交替使用。

常规选项卡中还包含有关设备的参考信息。

返回顶部

### 设备连接属性

设备属性的连接选项卡，可允许用户指定当计算机启动时设备是否立即自动连接至计算机，并指定当设备连接时所要自动启动的软件。 本主题中的信息，适用于除通过NAS模式共享的打印机和磁盘以外的所有设备。有关打印机连接属性的信息，请参阅打印机连接属性。

如需计算机在控制中心每次启动时自动连接至该设备，则勾选当控制中心启动时自动连接此设备复选框。 如果用户勾选该复选框的同时勾选指定控制中心启动的复选框，则该设备会在计算机每次启动时自动连接。

设备连接有时可能会因网络故障或其他因素的影响而丢失。 如需当这种情况发生时，控制中心自动重新连接该设备，请勾选连接丢失时尝试重新连接复选框。 控制中心将尝试与设备重新连接，直至连接重新建立或计算机关闭。

使用启动程序栏来指定与此设备有关的所有软件的设置。 例如，可能带有捕捉视频软件的摄像头。 通过勾选当设备连接时启动应用程序复选框，用户可以指定当摄像头可用时所要自动启动的软件。 如果用户需要在关闭软件时释放该设备以供其他计算机使用，则可勾选当应用程序关闭时断开设备复选框。

在程序栏，浏览并找到需要与设备关联的软件。 用户也可以在该栏中直接输入程序路径。 当用户的设置被保存之后，程序栏中只显示该程序的.exe文件名称。

返回顶部

### 打印机连接属性

当选中打印机之后，设备属性的连接选项卡中将出现与该打印机相关的附加功能。 用户可以选择三个自动连接设备选项中的一个。

如果该打印机在多台计算机之间共享，建议勾选这是一台共享的打印机，仅在打印时自动连接和断开选项。 使用此选项，打印机会在打印作业发送至打印机时自动连接，并在作业完成之后立即断开，以便该打印机可供其他计算机使用。

如需计算机在每次启动时自动连接至该打印机，并防止其他用户自动连接至该打印机，则勾选当USB控制中心启动时自动连接。

通过从不自动连接，每次我将手动连接选项，您可以强制用户手动连接该打印机。

如果选择自动连接选项中的一项，则打印机栏将处于可用状态。 可从下拉列表中，选择与这台打印机相关的打印机驱动程序。

设备连接有时可能会因网络故障或其他因素的影响而丢失。 如需当这种情况发生时，控制中心自动重新连接该设备，请勾选连接丢失时尝试重新连接复选框。 控制中心将尝试与设备重新连接，直至连接重新建立或计算机关闭。

使用程序栏来指定与此打印机有关的所有软件的设置。 如果用户需要在关闭软件时释放该设备以供其他计算机使用，则可勾选当应用程序关闭时断开设备复选框。

在程序栏，浏览并找到需要与此打印机关联的软件。 用户也可以在该栏中直接输入应用软件的路径。 当用户的设置被保存之后，程序栏中只显示该应用软件的.exe文件名称。

返回顶部