USB控制中心幫助

# 設備屬性

在設備屬性中，使用者可以對連接至路由器的設備進行全面管理。 使用者可以設定常規屬性，如：在USB控制中心顯示的設備名稱，當電腦啟動時設備是否立即通過路由器自動連接至電腦...等等。

選擇USB控制中心內的設備，然後按一下屬性來查看設備屬性。

- 常規屬性
- 設備連接屬性
- 列印機連接屬性

## 常規屬性

設備屬性的常規 選項卡，可允許使用者可對出現在控制中心中的設備名稱進行更改，並顯示有關該設備的各種參考資訊。

在顯示名稱欄中，使用者可以輸入要在USB控制中心內顯示的設備名稱。預設名稱來自設備本身。 即使使用者對顯示名稱進行了更改，設備資訊也總是作為USB設備名稱顯示。

設備速度取決於特定設備所支援的速度。 實際速度還會受到其他因素的影響，如：使用者的網路配置。

可用的速度如下：
高速：外包裝帶有“高速USB"標誌的USB產品，支援480百萬位元組每秒（MB/S）的速度。
全速：外包裝帶有"認證USB"標誌的擴SB產品，支援1.5 Mb/s或12Mb/s的速度。
低速：設備製造商往往將低速摂和全速摂交替使用。

常規選項卡中還包含有關設備的參考資訊。

返回頂部

## 設備連接屬性

設備屬性的連接選項卡，可允許使用者指定當電腦啟動時設備是否立即自動連接至電腦，並指定當設備連接時所要自動啟動的軟體。 本主題中的資訊，適用於除列印機以外的所有設備。 有關列印機連接屬性的資訊，請參閱列印機連接屬性。

如需在軟體每次啟動時自動連接至該設備，請在連線設定中勾選當USB控制中心啟動時，自動連接此設備核取方塊。如果您勾選該核取方塊時，同時勾選USB控制中心啟動的核取方塊（在"路由器設置"中），則該設備會在電腦每次啟動時自動連接。

由於網路故障或其他因素的影響，設備連接有時可能會丟失。 如需當這種情況發生時，控制中心自動重新連接該設備，請勾選連接丟失時嘗試重新連接核取方塊。 勾選後，控制中心將嘗試與設備重新連接，直至連接重新建立或電腦關閉。

在啟動程式中，指定與此設備有關的所有軟體的設置。 例如，如果該設備是一個攝像頭，它可能帶有一個捕捉視頻的相關軟體。 通過勾選當設備連接時啟動應用程式核取方塊，使用者可以指定當連接攝像頭時所要自動啟動的軟體。 如果使用者需要在關閉軟體時釋放該設備以供其他電腦使用，則可勾選當應用程式關閉時斷開設備核取方塊。 這兩個核取方塊均可獨立勾選。

在程式欄中，流覽並找到需要與設備關聯的軟體的.exe程式。 用戶也可以在該欄直接輸入.exe程式的路徑。 當使用者的設置被保存之後，程式欄中只顯示該應用軟體的.exe檔案名稱。

返回頂部

## 列印機連接屬性

設備屬性的連接選項卡中帶有與列印機相關的附加功能。

在連接設置中，用戶可以選擇三個自動連接設備選項中的一個。

如需電腦在每次啟動時自動連接至該列印機，則勾選當控制中心啟動時自動連接核取方塊。 如果僅這台電腦使用該列印機，則可選擇此選項。 如果用戶想每次都通過控制中心來手動連接該設備，則可勾選從不自動連接，每次我將手動連接選項。 如果該列印機在多台電腦之間共用，建議勾選這是一台共用的列印機，僅在列印時自動連接和斷開選項。 使用此選項，列印機會在列印工作發送至列印機時自動連接，並在作業完成之後立即斷開，以便該列印機可供其他電腦使用。

如果選擇自動連接選項中的任意一項，則列印機欄將處於可用狀態。 可從下拉清單中，選擇與這台列印機相關的列印機驅動程式。

由於網路故障或其他因素的影響，設備連接有時可能會丟失。 如需當這種情況發生時，控制中心自動重新連接該設備，請勾選連接丟失時嘗試重新連接核取方塊。 勾選後，控制中心將嘗試與設備重新連接，直至連接重新建立或電腦關閉。

啟動程式在中，指定與此列印機有關的所有軟體的設置。 通過勾選當設備連接時啟動應用程式核取方塊，使用者可以指定當連接列印機時所要自動啟動的軟體。 使用者還可以勾選當應用程式關閉時斷開設備核取方塊，從而在關閉軟體時釋放該列印機以供其他電腦使用。 這兩個核取方塊均可獨立勾選。

在程式欄中，流覽並找到需要與該列印機關聯的軟體的.exe程式。 用戶也可以在該欄直接輸入.exe程式的路徑。 當使用者的設置被保存之後，程式欄中只顯示該應用軟體的.exe檔案名稱。

返回頂部