Ayuda para el Centro de Control USB

# Firewalls

Como los firewalls están diseñados para bloquear intrusiones a su red, es posible que necesite especificar configuraciones que le indiquen al firewall que debe permitir que el software se comunique con los puertos USB de su enrutador a través de su red.

Con Windows Firewall, el asistente de instalación del software hará una excepción en el firewall automáticamente.

Con los firewalls de terceros, por lo general el firewall se abre automáticamente la primera vez que utiliza el Centro de control USB, y usted simplemente puede hacer clic en SÍ para una pronta conexión; sin embargo, a veces hay que agregar excepciones de manera manual.

Para agregar la utilidad del Centro de control USB como una excepción de firewall, asegúrese de agregar los dos archivos ejecutables y los siguientes puertos de red:

- TCP IN 19540
- TCP OUT19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Verifique la documentación de su firewall para información adicional.

Arriba