Assistance du centre de commande USB

# Coupe-feu

Étant donné que les coupe-feu sont conçus pour bloquer toute intrusion malveillante dans votre réseau, vous devrez peut-être définir des paramètres pour indiquer que le logiciel doit être autorisé à communiquer avec les ports USB sur votre routeur via votre réseau.

Avec le coupe-feu Windows, l'Assistant d’installation du logiciel fera automatiquement une exception pour le coupe-feu.

Les coupes-feu de tierce partie s'ouvrent habituellement de façon automatique la première fois que vous utilisez le centre de commande USB; cliquez simplement sur OUI à l'invite pour établir la connection. Toutefois, certaines exceptions doivent parfois être ajoutées manuellement.

Pour ajouter l'utilité Centre de commande USB comme exception de pare-feu, assurez-vous que le fichier executable et les ports réseau sont en état de marche :

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Reportez-vous à la documentation de votre coupe-feu pour de plus amples renseignements.

Retour au début