Ajuda do Centro de Controlo USB

# Firewalls

Uma vez que as firewalls são concebidas para bloquear intrusões indesejadas na sua rede, poderá ter de especificar definições que indicam à firewall que o software tem autorização para comunicar com as portas USB do router através da sua rede.

Com o Windows Firewall, o assistente de instalação de software irá criar automaticamente uma exceção de firewall.

Com outras firewalls de terceiros, a firewall é normalmente aberta automaticamente da primeira vez que utilizar o Centro de Controlo USB pode simplesmente clicar YES (SIM) na indicação para abrir a ligação, contudo por vezes é necessário adicionar exceções manualmente.

Para adicionar o utilitário do Centro de Controlo USB como uma exceção de firewall, certifique-se de que adiciona tanto o ficheiro executável como as seguintes portas de rede:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Verifique a sua documentação de firewall para obter mais informações.

Voltar ao início