Bantuan USB Control Center

# Pertanyaan yang Sering Diajukan

## USB Control Center dan perangkat USB (tab Perangkat Lunak yang Tersedia)

- Saya dapat melihat perangkat USB di USB Control Center, tetapi tidak dapat menyambung ke perangkat tersebut. Apa yang harus saya lakukan?
- Mengapa layar Windows Autoplay selalu muncul setiap kali saya menyambung ke suatu perangkat?
- Mengapa saya perlu memulai suatu komponen perangkat lunak secara otomatis ketika saya menyambung ke suatu perangkat?
- Apakah saya harus mematikan perangkat lunak secara total sebelum menginstal pembaruan? Perlukah saya menyalakan ulang (reboot) komputer setelah menginstal?

## USB disk drive dan perangkat penyimpanan lainnya

- Apakah USB Control Center tersedia di semua router?
- Apa yang dimaksud dengan NAS (Network Attached Storage)
- Sistem file apa saja yang dapat digunakan dengan router dalam mode NAS?
- Bagaimana cara mengakses USB disk drive yang tersambung ke router?
- Bagaimana huruf drive dipetakan pada Windows?
- Apa perbedaan antara mode Network USB dan NAS?
- Apakah ada batasan mengenai jumlah data yang dapat dipakai bersama?
- Apakah file dapat dipakai bersama antara Windows dan Mac OS?
- Dapatkah filter diterapkan agar orang-orang tertentu tidak dapat mengakses file?
- Dapatkah suatu file diberi sandi?
- Dapatkah file dienkripsi apabila digunakan dengan fitur NAS?
- Dapatkah disk drive yang dikompresi digunakan?
- Protokol apa yang digunakan untuk dipakai bersama?
- Amankah bila perangkat USB yang tersambung dicabut sewaktu-waktu?
- Dapatkah suatu lingkungan domain jaringan dimasuki menggunakan mode NAS?
- Apabila ada beberapa USB Disk Drive tersambung, bisakah disetel untuk menggunakan RAID?

## T: Saya dapat melihat perangkat USB di USB Control Center, tetapi tidak dapat menyambung ke perangkat tersebut. Apa yang harus saya lakukan?

J: Periksa pengaturan firewall Anda. Selama penginstalan, perangkat lunak mengonfigurasi firewall Windows untuk mengaktifkan koneksi, tetapi firewall dari pihak ketiga mungkin memerlukan pengaturan tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara konfigurasi beberapa firewall yang spesifik, lihat pengaturan firewall.

## T: Mengapa layar Windows Autoplay selalu muncul setiap kali saya menyambung ke suatu perangkat?

J: Secara default, Windows akan memainkan secara otomatis (autoplay) berbagai jenis perangkat USB. Anda dapat mematikan autoplay di Windows XP dengan mengklik Start dan Run. Di kotak Jalankan, ketik "gpedit.msc" (tanpa tanda kutip). Pada layar Group Policy, pilih Computer Configuration > Administrative Templates. Klik System. Klik dua kali Turn off Autoplay. Pada tab Setting, pilihDisabled dan klik OK.

## T: Mengapa saya perlu memulai suatu komponen perangkat lunak secara otomatis ketika saya menyambung ke suatu perangkat?

J: Banyak item USB menggunakan perangkat lunak tertentu untuk menjalankan fungsinya. Misal, Webcam mungkin akan memerlukan perangkat lunak untuk menyimpan video. Dengan USB Control Center Anda dapat menetapkan agar perangkat lunak tersebut secara otomatis berjalan ketika sebuah perangkat USB tersambung ke router. Untuk informasi selengkapnya, lihat tab Connection properti perangkat.

## T: Apakah saya harus mematikan perangkat lunak secara total sebelum menginstal pembaruan? Perlukah saya menyalakan ulang (reboot) komputer setelah menginstal?

J: Tidak. Anda dapat menginstal pembaruan selagi perangkat lunak berjalan dan perangkat tersambung. Anda tidak perlu menyalakan ulang (reboot) komputer setelah menginstal pembaruan.

## T: Apakah USB Control Center tersedia di semua router?

J: Ya, tetapi fitur penyimpanan USB di Control Center tidak tersedia di semua model router Linksys. Sebagian router menggunakan fitur penyimpanan USB yang berbeda dan bukan Control Center.

## T: Apa yang dimaksud dengan NAS (Network Attached Storage)?

J: Perangkat NAS adalah server yang dirancang khusus untuk menangani file. Network Attached Storage ini dapat diakses secara langsung pada Local Area Network (LAN) dari banyak pengguna.

## T: Sistem file apa saja yang dapat digunakan dengan router dalam mode NAS?

J: Router secara otomatis mendukung volume berformat FAT12, FAT16, FAT32, dan NTFS dalam mode NAS. Disk yang menggunakan sistem file lainnya akan tersedia bagi satu pengguna pada saat yang sama dalam mode Network USB.

## T: Bagaimana caranya mengakses USB disk drive yang tersambung ke router?

J: Di Windows, USB Control Center secara otomatis memetakan huruf drive baru untuk komputer bagi setiap USB disk drive yang didukung yang tersambung ke router. Anda dapat mengakses drive ini dengan masuk ke Computer (atau My Computer bila Anda memakai Windows XP atau versi sebelumnya).

Kemudian, masuk ke Windows Explorer dan ketik \\router ke bilah alamat. Atau, Anda dapat menelusuri Windows Network dan mencari \\router di daftar perangkat jaringan yang tersedia..

Untuk komputer Macintosh, perangkat lunak akan secara otomatis memasukkan disc yang tersambung ke desktop router. Atau, klik Go > Connect to server untuk menyambung ke disk.

## T: Bagaimana huruf drive dipetakan pada Windows?

J: Ketika perangkat lunak berjalan, volume disk akan dipetakan ke huruf drive, dimulai dari Z untuk menghindari benturan dengan huruf drive yang lazim digunakan.

## T: Apa perbedaan antara mode Network USB dan NAS??

J: Dalam mode Network USB, seolah-olah perangkat USB tersambung secara langsung ke komputer melalui kabel USB. Jika seseorang menggunakan perangkat, orang lain tidak akan dapat menyambung ke perangkat ini. Ada banyak jenis perangkat yang dapat digunakan. Dalam mode NAS, perangkat USB dapat diakses dari beberapa komputer secara bersamaan. Ini hanya berfungsi pada perangkat penyimpanan USB dan berbagi-pakai file.

## T: Apakah ada batasan mengenai jumlah data yang dapat dipakai bersama?

J: Tidak. Jumlah data yang dapat dipakai bersama bergantung pada ukuran disk yang tersambung.

## T: Apakah file dapat dipakai bersama antara Windows dan Mac OS?

J: . File dapat dipakai bersama antara komputer Windows dan Mac OS X.

## T: Dapatkah filter diterapkan agar orang-orang tertentu tidak dapat mengakses file?

J: File dibuat terbuka bagi semua komputer di jaringan.

## T: Dapatkah suatu file diberi sandi?

J: Tidak. Jika diperlukan untuk keamanan, gunakan perangkat lunak kompresi file untuk membuat arsip yang terlindungi oleh sandi.

## T: Dapatkah file dienkripsi apabila digunakan dengan fitur NAS?

T: Tidak, file disimpan sebagaimana adanya. Ini juga berlaku pada disk yang berformat NTFS.

## T: Dapatkah disk drive yang dikompresi digunakan?

J: Tidak. Drive yang dikompresi tidak dapat dipakai bersama melalui fitur NAS.

## T: Protokol apa yang digunakan untuk berbagi-pakai?

J: Windows File Sharing. Protokol ini lazim disebut dengan SMB atau CIFS.

## T: Amankah bila perangkat USB yang tersambung dicabut sewaktu-waktu?

J: Perangkat yang Anda cabut mungkin saja sedang digunakan oleh PC lain atau sedang diakses oleh Picture Sharing dsb. Jika perangkat dicabut secara tiba-tiba, data yang terkandung di dalamnya dapat rusak. Selalu ikuti prosedur "Safe Removal" (pelepasan aman) untuk melepas perangkat.

## T: Dapatkah suatu lingkungan domain jaringan dimasuki menggunakan mode NAS?

J: Anda tidak dapat masuk ke lingkungan domain.

## T: Apabila ada beberapa USB Disk Drive tersambung, bisakah disetel untuk menggunakan RAID?

J: RAID tidak dapat dibuat menggunakan beberapa disk yang terpasang ke router, tetapi perangkat-perangkat ini dapat mengakses perangkat USB RAID yang berupa disk tunggal.