إرشادات المساعدة في USB Control Center

# خصائص الجهاز

في شاشة Device Properties (خصائص الجهاز)، يمكنك إدارة كافة جوانب الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه أو القاعدة الأساسية. يمكنك تعيين الإعدادات العامة، مثل الاسم الذي سيظهر به الجهاز في USB Control Center، وتحديد ما إذا كان الجهاز يتصل تلقائيًا بالكمبيوتر عبر جهاز التوجيه بمجرد تشغيل الكمبيوتر، وغير ذلك الكثير.

للوصول إلى شاشة Device Properties (خصائص الجهاز)، حدد جهازًا في USB Control Center ثم انقر فوق Properties (خصائص).

- خصائص عامة
- خصائص اتصال الجهاز
- خصائص اتصال الطابعة

## خصائص عامة

تتيح لك علامة التبويب General (عام) في شاشة Device Properties (خصائص الجهاز) تغيير الاسم الذي يظهر به الجهاز في Control Center وعرض المعلومات المرجعية المتنوعة حول الجهاز.

في الحقل Display Name (اسم العرض)، أدخل اسم الجهاز كما تريد أن يظهر في USB Control Center. يتم الحصول على الاسم الافتراضي من الجهاز نفسه. ستظهر دائمًا المعلومات التي يتم الحصول عليها من الجهاز كـ اسم جهاز USB، حتى وإن قمت بتغيير Display name (اسم العرض).

يتم تحديد Device speed (سرعة الجهاز) حسب السرعة التي يدعمها الجهاز الخاص. كما يتم تحديد السرعة الفعلية للجهاز حسب عوامل أخرى مثل تكوين الشبكة الخاصة بك.

السرعات المتاحة هي:
سرعة عالية:منتجات USB التي تحمل الشعار "جهاز USB عالي السرعة" على العبوة وتدعم سرعة 480 ميجابايت في الثانية (ميجابايت/ثانية).
سرعة كاملة:منتجات USB التي تحمل الشعار الأساسي "USB معتمد" على العبوة وتدعم سرعة 1.5 ميجابايت في الثانية (ميجابايت/ثانية) و12 ميجابايت في الثانية (ميجابايت/ثانية).
سرعة منخفضة:عادةً ما تستخدم الجهات المصنعة للأجهزة المصطلحين "سرعة منخفضة" و"سرعة كاملة" بالتبادل.

تحتوي علامة التبويب General (عام) أيضًا على معلومات مرجعية حول الجهاز.

عودة لأعلى

## خصائص اتصال الجهاز

تتيح لك علامة التبويب Connection (اتصال) في شاشة Device Properties (خصائص الجهاز) تحديد ما إذا كان الجهاز يتصل تلقائيًا بهذا الكمبيوتر عند تشغيل الكمبيوتر وتحديد أي برنامج يجب تشغيله تلقائيًا عند توصيل الجهاز. تنطبق المعلومات الواردة في هذا الموضوع على كافة الأجهزة باستثناء الطابعات. للتعرف على خصائص اتصال الطابعات، انظر خصائص اتصال الطابعة.

ضمن Connection Settings (إعدادات الاتصال)، حدد خانة الاختيار Automatically connect this device when USB Control Center starts (وصل هذا الجهاز تلقائيًا عند تشغيل USB Control Center) إذا كنت تريد الاتصال بهذا الجهاز تلقائيًا في كل مرة يتم فيها تشغيل البرنامج. إذا قمت بتحديد هذه الخانة إلى جانب خانة الاختيار الخاصة بتشغيل USB Control Center (في إعدادات جهاز التوجيه)، سيتصل الجهاز تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر.

قد يتم أحيانًا فقد الاتصال بالأجهزة بسبب حالات فشل في الشبكة أو عوامل أخرى. إذا كنت تريد أن تتم إعادة اتصال Control Center تلقائيًا بالجهاز في حالة حدوث ذلك، فحدد خانة الاختيار Attempt to reconnect if a connection is lost (حاول إعادة التوصيل في حالة فقد الاتصال). بعد تحديد هذه الخانة، سيحاول Control Center إعادة الاتصال بالجهاز حتى تتم إعادة تأسيس الاتصال أو يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

ضمن Start Program، (بدء البرنامج) قم بتعيين الإعدادات لأي برنامج مقترن بهذا الجهاز. على سبيل المثال، إذا كان الجهاز كاميرا ويب، فيحتمل أن يحتوي على برنامج مقترن يمكّنه من التقاط الفيديو. ومن خلال تحديد خانة الاختيار Launch a program when this device connects (تشغيل برنامج عند توصيل هذا الجهاز)، يمكنك تعيين تشغيل البرنامج تلقائيًا متى تم الاتصال بكاميرا ويب. كما يمكنك أيضًا تحديد Disconnect device when the program is closed (فصل الجهاز عند إغلاق البرنامج) إذا كنت تريد تحرير الجهاز لاستخدامه من قِبل أجهزة كمبيوتر أخرى عند إغلاق برنامج معين. يمكن تحديد خانتي الاختيار بشكل مستقل عن بعضهما.

في الحقل Program، (البرنامج) استعراض إلى ملف exe للعثور على البرنامج الذي تريد إقرانه بالجهاز. ويمكنك أيضًا إدخال المسار إلى ملف exe في الحقل مباشرة. بمجرد حفظ إعداداتك، سيظهر اسم ملف exe فقط في الحقل Program (البرنامج).

عودة لأعلى

## خصائص اتصال الطابعة

تعرض علامة التبويب Connection (اتصال) في الشاشة Device Properties (خصائص الجهاز) وظائف إضافية للطابعات.

ضمن Connection Settings (إعدادات الاتصال)، يمكنك تحديد أحد الخيارات الثلاثة لتوصيل الجهاز تلقائيًا.

حدد خانة الاختيار Automatically connect when the USB Control Center starts (وصل تلقائيًا عند تشغيل USB Control Center) إذا كنت تريد أن يتصل هذا الكمبيوتر تلقائيًا بهذه الطابعة في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر. وربما تحتاج إلى تحديد هذا الخيار إذا كان هذا الكمبيوتر هو الجهاز الوحيد الذي سيستخدم الطابعة. إذا كنت تريد دائمًا الاتصال بالجهاز يدويًا عبر Control Center، فحدد الخيار Never automatically connect, I will always connect manually (لا توصل الجهاز تلقائيا, أنا سوف أقوم دائما بالتوصيل يدويًا). إذا كانت الطابعة مشارَكة بين أجهزة كمبيوتر متعددة، نوصي بتحديد الخيار This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing (هذه هي طابعة مشاركة، تتصل وتنفصل تلقائيا عند الطباعة فقط). باستخدام هذا الخيار، تتصل الطابعة تلقائيًا عند إرسال مهمة طباعة إليها، ثم تنفصل بمجرد اكتمال المهمة بحيث تكون متوفرة لأجهزة الكمبيوتر الأخرى.

يتم تمكين حقل Printer (الطابعة) إذا حددت أحد خيارات الاتصال التلقائي. من القائمة المنسدلة، حدد برنامج تشغيل الطابعة المقترن بهذه الطابعة.

قد يتم أحيانًا فقد الاتصال بالأجهزة بسبب حالات فشل في الشبكة أو عوامل أخرى. إذا كنت تريد أن تتم إعادة اتصال Control Center تلقائيًا بالجهاز في حالة حدوث ذلك، فحدد خانة الاختيار Attempt to reconnect if a connection is lost (حاول إعادة التوصيل في حالة فقد الاتصال). بعد تحديد هذه الخانة، سيحاول Control Center إعادة الاتصال بالجهاز حتى تتم إعادة تأسيس الاتصال أو يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

ضمن Start Program، (بدء البرنامج) قم بتعيين الإعدادات لأي برنامج مقترن بهذه الطابعة. ومن خلال تحديد خانة الاختيار Launch a program when this device connects (تشغيل برنامج عند توصيل هذا الجهاز)، يمكنك تعيين تشغيل البرنامج تلقائيًا متى تم الاتصال بالطابعة. كما يمكنك أيضًا تحديد Disconnect device when the program is closed (فصل الجهاز عند إغلاق البرنامج) لتحرير الطابعة لاستخدامها من قِبل أجهزة كمبيوتر أخرى متى قمت بإغلاق برنامج معين. يمكن تحديد خانتي الاختيار بشكل مستقل عن بعضهما.

في الحقل Program، (البرنامج) استعراض إلى ملف exe للعثور على البرنامج الذي تريد إقرانه بالطابعة. ويمكنك أيضًا إدخال المسار إلى ملف exe في الحقل مباشرة. بمجرد حفظ إعداداتك، سيظهر اسم ملف exe فقط في الحقل Program (البرنامج).

عودة لأعلى