Hjälp om USB Control Center

# Enhetsegenskaper

På skärmen Enhetsegenskaper kan du hantera alla aspekter av de enheter som är anslutna till routern. Du kan ange allmänna inställningar, till exempel hur enhetens namn ska visas för enheten i USB Control Center och om enheten ska anslutas till en dator automatiskt via routern när datorn startas.

Du öppnar skärmen Enhetsegenskaper genom att markera en enhet i USB Control Center och klicka på Egenskaper.

- Allmänna egenskaper
- Egenskaper för enhetsanslutning
- Egenskaper för skrivaranslutning

## Allmänna egenskaper

På fliken Allmänt på skärmen Enhetsegenskaper kan du byta namn som används för enheten i Control Center. Här visas även olika uppgifter om enheten.

Ange ett namn som du vill använda för enheten i USB Control Center i fältet Visningsnamn. Standardnamnet genereras från själva enheten. Informationen från enheten visas alltid som USB-enhetsnamn, även om du ändrar Visningsnamn.

Inställningen för Enhetshastighet beror på vilken hastighet som enheten i fråga kan hantera. Enhetens faktiska hastighet avgörs även av andra faktorer, till exempel nätverkskonfigurationen.

De tillgängliga hastigheterna är:
Hi Speed: USB-produkter med logotypen ”Hi-Speed USB” på förpackningen och som klarar 480 megabyte per sekund (MB/s).
Full Speed: USB-produkter med logotypen ”Certified USB” på förpackningen och som klarar 1,5 MB/s och 12 MB/s.
Low Speed: Low Speed och Full Speed används ofta av tillverkarna för samma sak.

På fliken Allmänt anges även referensinformation om enheten.

Tillbaka till början

## Egenskaper för enhetsanslutning

På fliken Anslutning på skärmen Enhetsegenskaper kan du ange om enheten ska anslutas automatiskt till den här datorn när datorn startas och om någon särskild programvara ska startas automatiskt när enheten ansluts. Informationen i det här hjälpavsnittet gäller alla enheter förutom skrivare. Du kan läsa mer om anslutningsegenskaper för skrivare i Egenskaper för skrivaranslutning.

Markera kryssrutan Anslut den här enheten automatiskt när USB Control Center startas under Anslutningsinställningar om du vill ansluta automatiskt till enheten varje gång programvaran startas. Om du markerar den här rutan i kombination med rutan för att starta USB Control Center (i Routerinställningar) så ansluts enheten automatiskt varje gång du startar datorn.

På grund av nätverksfel och andra faktorer kan enhetsanslutningen ibland avbrytas. Om du vill att Control Center ska återansluta till enheten automatiskt vid avbrott kan du markera kryssrutan Försök återansluta om anslutningen avbryts. Control Center försöker då återansluta till enheten tills anslutningen återupprättas eller datorn stängs av.

Under Starta program kan du ange inställningar för eventuell programvara som hör ihop med enheten. Om enheten till exempel är en webbkamera har den troligen tillhörande programvara för videoinspelning. Genom att markera kryssrutan Starta ett program när den här enheten ansluts kan du ange att programvaran ska startas automatiskt varje gång du ansluter till webbkameran. Du kan även välja Koppla bort den här enheten när programmet stängs om du vill frigöra enheten så att den kan användas av andra datorer när du stänger en viss programvara. De båda kryssrutorna kan markeras oberoende av varandra.

I fältet Program kan du klicka på Bläddra om du vill bläddra till .exe-filen för den programvara du vill koppla till enheten. Du kan även skriva sökvägen till .exe-filen direkt i fältet. När inställningarna har sparats visas bara namnet på .exe-filen i fältet Program.

Tillbaka till början

## Egenskaper för skrivaranslutning

På fliken Anslutning på skärmen Enhetsegenskaper anges ytterligare funktioner för skrivare.

Under Anslutningsinställningar kan du välja ett av tre alternativ för automatisk anslutning.

Markera rutan Anslut automatiskt när Control Center startas om du vill att datorn ska anslutas till den här skrivaren automatiskt varje gång datorn startas. Du kan bland annat välja det här alternativet om den här datorn är den enda som ska använda skrivaren. Om du alltid vill ansluta till enheten manuellt via Control Center väljer du alternativet Anslut aldrig automatiskt, jag ansluter alltid manuellt. Om skrivaren delas mellan flera datorer rekommenderar vi att du väljer alternativet Det här är en delad skrivare, anslut automatiskt och koppla bort vid utskrift endast. Med det här alternativet ansluts skrivaren automatiskt när en utskrift skickas till den, och kopplas bort så snart som utskriften är klar. På så sätt blir skrivaren tillgänglig för andra datorer.

Fältet Skrivare aktiveras om du väljer något av alternativen för automatisk anslutning. Välj den skrivardrivrutin som hör ihop med skrivaren i listrutan.

På grund av nätverksfel och andra faktorer kan enhetsanslutningen ibland avbrytas. Om du vill att Control Center ska återansluta till enheten automatiskt vid avbrott kan du markera kryssrutan Försök återansluta om anslutningen avbryts. Control Center försöker då återansluta till enheten tills anslutningen återupprättas eller datorn stängs av.

Under Starta program kan du ange inställningar för eventuell programvara som hör ihop med skrivaren. Genom att markera kryssrutan Starta ett program när den här enheten ansluts kan du ange att programvaran ska startas automatiskt varje gång du ansluter till skrivaren. Du kan även välja Koppla bort den här enheten när programmet stängs om du vill frigöra skrivaren så att den kan användas av andra datorer när du stänger en viss programvara. De båda kryssrutorna kan markeras oberoende av varandra.

I fältet Program kan du klicka på Bläddra om du vill bläddra till .exe-filen för den programvara du vill koppla till skrivaren. Du kan även skriva sökvägen till .exe-filen direkt i fältet. När inställningarna har sparats visas bara namnet på .exe-filen i fältet Program.

Tillbaka till början