Bantuan USB Control Center

# Firewall

Karena firewall dirancang untuk memblokir gangguan tak diinginkan ke jaringan, Anda mungkin harus menetapkan pengaturan yang memberi tahu firewall bahwa perangkat lunak tersebut harus diizinkan untuk berkomunikasi dengan port USB di Router melalui jaringan Anda.

Dengan Windows Firewall, wizard penginstalan perangkat lunak akan melakukan pengecualian firewall secara otomatis.

Untuk firewall dari pihak ke-3, biasanya akan dibuka secara otomatis pada kali pertama Anda menggunakan USB Control Center. Anda cukup mengklik YES ketika muncul dialog pertanyaan pembukaan koneksi. Namun, kadang-kadang diperlukan juga pengecualian secara manual.

Untuk menambahkan utilitas USB Control Center sebagai pengecualian firewall, pastikan Anda menambahkan file .exe maupun port jaringan berikut:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Untuk informasi selengkapnya, periksa dokumentasi firewall Anda.

Kembali ke Atas