Aide pour l'USB Control Center

# Pare-feux

Parce que les pare-feux sont conçus pour bloquer les intrusions sur votre réseau, vous devrez probablement paramétrer votre pare-feu de sorte que le logiciel soit autorisé à communiquer avec les ports du routeur de votre réseau.

Avec le Pare-feu Windows, l'Assistant d'installation du logiciel va créer automatiquement une exception pour le pare-feu.

Avec des pare-feux tiers, le pare-feu s'ouvre en règle générale automatiquement la première fois que vous utilisez l'USB Control Center. Il vous suffit alors de cliquer sur OUI dans l'invite pour ouvrir la connexion. Toutefois, il est parfois nécessaire d'ajouter des exceptions manuellement.

Pour ajouter l'USB Control Center comme exception du pare-feu, veillez à ajouter le fichier exécutable ainsi que les ports réseau suivants :

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre pare-feu.

Haut de la page