USB Control Center Hilfe

# Firewalls

Da Firewalls so konzipiert sind, dass Sie unerwünschten Zugriff auf Ihr Netzwerk verhindern, sollten Sie in den Einstellungen festlegen, dass der Firewall mitgeteilt wird, dass die Software die Möglichkeit haben muss, mit den USB-Ports des Routers in Ihrem Netzwerk zu kommunizieren.

Für die Windows Firewall macht der Software-Installationsassistent automatisch eine Firewall-Ausnahme.

Bei Firewalls von Drittherstellern wird die Firewall normalerweise automatisch geöffnet, wenn Sie das USB Control Center zum ersten Mal verwenden. Sie können einfach auf JA klicken, wenn Sie eine Aufforderung erhalten, die Verbindung zu öffnen; manchmal müssen jedoch manuell Ausnahmen hinzugefügt werden.

Um das Dienstprogramm des USB Control Centers als Firewallausnahme hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl die ausführbare Datei als auch die folgenden Netzwerkports hinzufügen:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Firewall.

Zum Anfang