USB Control Center — pomoc

# Najczęściej zadawane pytania

## USB Control Center oraz urządzenia USB (karta Dostępne urządzenia)

- Widzę urządzenie w oprogramowaniu USB Control Center, ale nie mogę nawiązać z nim połączenia. Co należy zrobić?
- Dlaczego za każdym razem, gdy podłączam urządzenie, wyświetlane jest okno automatycznego odtwarzania systemu Windows?
- Do czego służy funkcja automatycznego uruchamiania specyficznego oprogramowania z chwilą podłączenia urządzenia?
- Czy przed zainstalowaniem uaktualnienia muszę całkowicie zamknąć oprogramowanie? Czy po zainstalowaniu muszę zrestartować komputer?

## Dyski twarde i inne urządzenia pamięci masowej z interfejsem USB

- Czy oprogramowanie USB Control Center jest dostępne na wszystkich routerach?
- Co to jest NAS (Network Attached Storage)?
- Które systemy plików są zgodne z moim routerem w trybie NAS?
- Jak uzyskać dostęp do dysków USB podłączonych do routera?
- Jak są odwzorowywane litery napędów w systemie Windows?
- Na czym polega różnica między trybem sieciowym USB a trybem NAS?
- Czy są jakieś ograniczenia co do tego, ile danych można udostępniać?
- Czy możliwe jest wzajemne udostępnianie plików między systemami Windows i Mac OS?
- Czy można zastosować filtry, tak aby niektóre osoby nie miały dostępu do plików?
- Czy można ustawić hasło dostępu do pliku?
- Czy w dostępie metodą NAS pliki mogą być szyfrowane?
- Czy można stosować skompresowane dyski?
- Przez jaki protokół odbywa się udostępnianie plików?
- Czy urządzenie USB można bezpiecznie odłączyć w dowolnej chwili?
- Czy w trybie NAS można zalogować się do środowiska domeny sieciowej?
- Kiedy podłączonych jest więcej dysków USB, czy można stworzyć dla nich konfigurację RAID?

## P: Widzę urządzenie w oprogramowaniu USB Control Center, ale nie mogę nawiązać z nim połączenia. Co należy zrobić?

O: Sprawdź ustawienia zapory firewall. Podczas instalacji oprogramowanie konfiguruje zaporę firewall Windows w taki sposób, aby zezwalała na połączenie. W komputerze mogą jednak działać także inne zapory wymagające osobnego skonfigurowania. Więcej informacji o konfigurowaniu zapór firewall różnych producentów można znaleźć w części ustawienia zapory firewall.

## P: Dlaczego za każdym razem, gdy podłączam urządzenie, wyświetlane jest okno automatycznego odtwarzania systemu Windows?

O: Domyślnie system Windows odtwarza zawartość urządzeń USB różnego typu. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji autoodtwarzania w systemie Windows XP. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom. W polu Uruchom wpisz „gpedit.msc” (bez cudzysłowu). Na ekranie Reguły grup wybierz kolejno Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne. Kliknij pozycję System. Dwukrotnie kliknij pozycję Wyłącz automatyczne odtwarzanie. Na karcie Ustawienia wybierz pozycję Wyłączone i kliknij przycisk OK.

## P: Do czego służy funkcja automatycznego uruchamiania specyficznego oprogramowania z chwilą podłączenia urządzenia?

O: Wiele urządzeń USB realizuje swoje funkcje za pomocą specjalnego oprogramowania. Na przykład, kamerka internetowa prawdopodobnie jest obsługiwana przez oprogramowanie do nagrywania wideo. Oprogramowanie USB Control Center umożliwia wskazanie oprogramowania, które będzie automatycznie uruchamiane z chwilą podłączenia urządzenia USB do routera. Więcej informacji można znaleźć na ekranie właściwości urządzenia na karcie Połączenie.

## P: Czy przed zainstalowaniem uaktualnienia muszę całkowicie zamknąć oprogramowanie? Czy po zainstalowaniu muszę zrestartować komputer?

O: Nie. Uaktualnienia można instalować przy uruchomionym oprogramowaniu i podłączonych urządzeniach. Nie ma również konieczności ponownego uruchamiania komputera.

## P: Czy oprogramowanie USB Control Center jest dostępne na wszystkich routerach?

O: Tak, ale nie na wszystkich jest dostępna w oprogramowaniu Control Center funkcja pamięci masowej USB. Niektóre routery wyposażone są w inną funkcję pamięci masowej USB zamiast Control Center.

## P: Co to jest NAS (Network Attached Storage)?

O: NAS to serwer przeznaczony specjalnie do obsługi plików. Pamięć typu Network Attached Storage jest dostępna bezpośrednio w sieci lokalnej (LAN) i dla wielu użytkowników.

## P: Które systemy plików są zgodne z moim routerem w trybie NAS?

O: Router automatycznie montuje woluminy FAT12, FAT16, FAT32 oraz NTFS w trybie NAS. Dyski z innymi systemami plików są dostępne w trybie sieciowego urządzenia USB — w danej chwili tylko dla jednego użytkownika.

## P: Jak uzyskać dostęp do dysków USB podłączonych do routera?

O: W systemie Windows oprogramowanie USB Control Center automatycznie odwzorowuje w komputerze nową literę napędu na każdy podłączany do routera lub domowej stacji bazowej obsługiwany napęd USB. Litery napędów są widoczne w oknie Komputer (lub Mój komputer w systemie Windows XP lub starszych).

Możesz otworzyć Windows Explorer i wpisać w pasku narzędzi \\router. Ewentualnie można przeglądać sieć Windows i znaleźć pozycję \\BK-HBxxxxxx na liście dostępnych urządzeń sieciowych.

W przypadku komputerów Macintosh oprogramowanie automatycznie montuje dyski podłączone do routera. Ewentualnie można podłączyć dysk klikając kolejno Idź > Połącz z serwerem.

## P: Jak są odwzorowywane litery napędów w systemie Windows?

P: Kiedy oprogramowanie działa, woluminy dysków są odwzorowywane na litery począwszy od Z (w celu uniknięcia kolizji z normalnie dostępnymi w systemie literami napędów).

## P: Na czym polega różnica między trybem sieciowym USB a trybem NAS?

O: Tryb urządzenia sieciowego USB działa tak, jakby urządzenie USB było połączone bezpośrednio z komputerem za pomocą przewodu USB. W danej chwili z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba — nikt inny nie będzie mógł nawiązać z nim połączenia. W ten sposób można podłączać urządzenia różnego typu. W trybie NAS urządzenie jest dostępne jednocześnie z wielu komputerów; wybranie tego trybu jest możliwe tylko w przypadku urządzeń pamięci masowej USB.

## P: Czy są jakieś ograniczenia co do tego, ile danych można udostępniać?

O: Nie. Ilość udostępnianych danych zależy tylko od wielkości podłączonego napędu.

## P: Czy możliwe jest wzajemne udostępnianie plików między systemami Windows i Mac OS?

O: Tak, można wymieniać pliki między komputerami Windows i Mac OS X.

## P: Czy można zastosować filtry, tak aby niektóre osoby nie miały dostępu do plików?

O: Pliki udostępniane są publicznie wszystkim komputerom w sieci.

## P: Czy można ustawić hasło dostępu do pliku?

O: Nie można ustawić hasła. Jeśli wymagane jest jakieś zabezpieczenie, można skompresować plik i ustawić hasło dla skompresowanego archiwum.

## P: Czy w dostępie metodą NAS pliki mogą być szyfrowane?

O: Nie, pliki są zapisywane w zwykłej postaci. Dotyczy to także dysków formatowanych w systemie plików NTFS.

## P: Czy można stosować skompresowane dyski?

O: Nie, nie da się udostępniać skompresowanych dysków przez funkcję NAS.

## P: Przez jaki protokół odbywa się udostępnianie plików?

O: Stosowany jest protokół udostępniania Windows File Sharing. Często określa się go mianem SMB lub CIFS.

## P: Czy urządzenie USB można bezpiecznie odłączyć w dowolnej chwili?

O: Urządzenie, które odłączasz, może być akurat używane przez inny komputer, ewentualnie przez funkcję udostępniania zdjęć (Picture Sharing) itp. Nagłe odłączenie urządzenia może spowodować uszkodzenie danych. Przed odłączeniem urządzenia należy zawsze korzystać z procedury bezpiecznego odłączania.

## P: Czy w trybie NAS można zalogować się do środowiska domeny sieciowej?

O: Nie jest możliwe zalogowanie do środowiska domeny.

## P: Kiedy podłączonych jest więcej dysków USB, czy można stworzyć dla nich konfigurację RAID?

O: Nie jest możliwe skonfigurowanie układu RAID z podłączonych do routera wielu napędów. Urządzenia te mogą jednak mieć dostęp do specjalnego urządzenia RAID podłączonego przez USB i widocznego jako jeden napęd.