Ayuda del USB Control Center

# Firewalls

Ya que los programas firewall están diseñados para bloquear las intrusiones no deseadas en su red, debe determinar los ajustes que informan al firewall de que debe permitir al software comunicarse con el router dentro de su red.

El asistente de la instalación hará los ajustes automáticamente para que el Windows Firewall permita el uso de la aplicación.

En el caso de programas de firewall de otros fabricantes, lo único que tiene que hacer es hacer clic en «SÍ» cuando use el USB Control Center por primera vez y el firewall le pregunte si desea permitir la conexión del mismo. Sin embargo en algunas casos hay que configurar este acceso de manera manual.

Para habilitar la conexión del USB Control Center en su firewall, asegúrese de que añade a la regla de excepción en el firewall de tanto el archivo ejecutable (.exe) como de los siguientes puertos de red:

- TCP Entrada 19540
- TCP Salida 19540
- UDP Entrada 19540
- UDP Salida 19540

> Consulte la documentación de su firewall para información adicional.

Volver al principio