USB Control Center — pomoc

# Zapory firewall

Ponieważ zapory firewall mają za zadanie blokować niepożądane próby uzyskania dostępu do sieci, może być konieczne wprowadzenie specjalnych ustawień zezwalających naszemu oprogramowaniu na komunikowanie się z portami USB routera za pośrednictwem sieci.

W przypadku zapory systemu Windows kreator instalacji automatycznie wprowadza wyjątek w regułach zapory.

W przypadku zapór firewall innych producentów zazwyczaj interfejs zapory jest wyświetlany przy pierwszym użyciu USB Control Center. Wtedy wystarczy kliknąć Yes (Tak) w celu wyrażenia zgody na otwarcie połączenia, choć czasami konieczne jest ręczne dodanie wyjątku.

Aby dodać wyjątek zapory dla oprogramowania USB Control Center, należy wskazać zarówno plik wykonywalny tego oprogramowani, jak i następujące porty sieciowe:

- TCP (ruch przychodzący) 19540
- TCP (ruch wychodzący) 19540
- UDP (ruch przychodzący) 19540
- UDP (ruch wychodzący) 19540

> Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji zapory.

Do góry