วิธีใช้ศูนย์ควบคุม USB

# Firewalls

เนื่องจาก Firewall ถูกออกแบบมาเพื่อบล็อคการบุกรุกที่ไม่ต้องการในเครือข่ายของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องระบุการตั้งค่าให้ Firewall อนุญาตให้ซอฟต์แวร์สื่อสารกับพอร์ต USB บนเราเตอร์ผ่านทางเครือข่ายของคุณเกับทางเครือข่าย

ด้วย Windows Firewall โปรแกรมช่วยการติดตั้งซอฟต์แวร์จะสร้างข้อยกเว้น Firewall โดยอัตโนมัติ

ด้วย Firewall ของบุคคลภายนอก โดยปกติแล้ว Firewall จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่คุณใช้ศูนย์ควบคุม USB และคุณแค่คลิก ใช่ เมื่อได้รับข้อความให้เปิดการเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม บางครั้งจำเป็นต้องเพิ่มข้อยกเว้นแบบกำหนดเอง

ในการเพิ่มยูทิลิตีศูนย์ควบคุม USB ให้เป็นข้อยกเว้น Firewall ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพิ่มทั้งไฟล์ที่สามารถรันได้ และพอร์ตเครือข่ายต่อไปนี้

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> ตรวจสอบเอกสาร Firewall ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลับสู่ด้านบนสุด