Hjälp om USB Control Center

# Lista med tillgängliga enheter

På fliken Tillgängliga enheter visas en lista med USB-enheter som är anslutna till routern. Här kan du välja enheter och ange anslutningsinställningar för dem. Det finns mer information i avsnittet om enhetsegenskaper nedan.

Du ansluter till en USB-enhet genom att markera den och klicka på Använd.

Som standard delas diskar som är anslutna till routern automatiskt med alla datorer i nätverket. Du kan demontera en disk genom att markera den och klicka på Sluta använda. En disk som inte är monterad kan monteras på nytt genom att USB-kabeln kopplas bort från routern och sedan ansluts igen.

Om någon använder en enhet som du vill använda markerar du enheten och klickar på Begär användning. Ett meddelande visas på användarens dator, så att de vet att du vill använda enheten. De bestämmer om de vill göra enheten tillgänglig för dig.

## Enhetsegenskaper

Du kan öppna egenskapssidan för en viss enhet genom att markera enheten i USB Control Center och klicka på Egenskaper. På egenskapssidan kan du ange allmänna inställningar, till exempel vilket namn som ska användas för enheten i Control Center och om enheten ska anslutas till en dator automatiskt när datorn startas.

- Allmänna egenskaper
- Egenskaper för enhetsanslutning
- Egenskaper för skrivaranslutning

### Allmänna egenskaper

På fliken Allmänt på skärmen Enhetsegenskaper kan du byta namn som används för enheten i Control Center. Här visas även olika uppgifter om enheten.

Ange ett namn som du vill använda för enheten i programvaran i fältet Visningsnamn. Standardnamnet genereras från själva enheten. Det här standardnamnet visas alltid som USB-enhetsnamnet, även om du ändrar Visningsnamn.

Enhetshastighet visas enligt informationen från enheten i fråga. Faktiska prestanda påverkas även av andra faktorer, till exempel nätverkskonfigurationen.

1. Hi Speed: USB-produkter med logotypen ”Hi-Speed USB” och som klarar 480 megabyte per sekund (MB/s).
2. Full Speed: USB-produkter med logotypen ”Certified USB” och som klarar 1,5 MB/s eller 12 MB/s.
3. Low Speed: Low Speed och Full Speed används ofta av tillverkarna för samma sak.

På fliken Allmänt anges även referensinformation om enheten.

Tillbaka till början

### Egenskaper för enhetsanslutning

På fliken Anslutning på skärmen Enhetsegenskaper kan du ange om enheten ska anslutas automatiskt till den här datorn när datorn startas och om någon särskild programvara ska startas automatiskt när enheten ansluts. Informationen i det här hjälpavsnittet gäller alla enheter, förutom skrivare och diskar som delas via NAS-läge. Du kan läsa mer om anslutningsegenskaper för skrivare i Egenskaper för skrivaranslutning.

Markera rutan Anslut den här enheten automatiskt när Control Center startas om du vill att datorn ska anslutas till den här enheten automatiskt varje gång Control Center startas. Om du markerar den här rutan i kombination med rutan för att starta Control Center så ansluts enheten automatiskt varje gång du startar datorn.

Enhetsanslutningen kan ibland avbrytas på grund av nätverksfel och andra faktorer. Om du vill att Control Center ska återansluta till enheten automatiskt vid avbrott kan du markera Försök återansluta om anslutningen avbryts. Control Center försöker då återansluta till enheten tills anslutningen återupprättas eller datorn stängs av.

I fältet Starta program kan du ange inställningar för eventuell programvara som hör ihop med enheten. En webbkamera har till exempel troligen tillhörande programvara för videoinspelning. Genom att markera Starta ett program när den här enheten ansluts kan du ange att programvaran ska startas automatiskt när webbkameran är tillgänglig. Du kan även markera Koppla bort den här enheten när programmet stängs om du vill frigöra enheten så att den kan användas av andra datorer när du stänger programvaran.

I fältet Program kan du bläddra till den programvara du vill koppla till enheten. Du kan även skriva sökvägen till programmet direkt i fältet. När inställningarna har sparats visas bara namnet på programmets .exe-fil i fältet Program.

Tillbaka till början

### Egenskaper för skrivaranslutning

När en skrivare har valts anges ytterligare skrivarfunktioner på fliken Anslutning på skärmen Enhetsegenskaper. Du kan bland annat välja ett av tre alternativ för automatisk anslutning.

Om skrivaren delas mellan flera datorer rekommenderar vi att du väljer Det här är en delad skrivare, anslut automatiskt och koppla bort vid utskrift endast. Med det här alternativet ansluts skrivaren automatiskt när en utskrift skickas till den, och kopplas bort så snart som utskriften är klar. På så sätt blir skrivaren tillgänglig för andra datorer.

Markera Anslut automatiskt när USB Control Center startas om du vill att datorn ska anslutas automatiskt till skrivaren varje gång som datorn startas. Då kan inga andra användare anslutas till skrivaren automatiskt.

Du kan tvinga användarna att ansluta manuellt till skrivaren med alternativet Anslut aldrig automatiskt, jag ansluter alltid manuellt.

Fältet Skrivare aktiveras om du väljer ett av alternativen för automatisk anslutning. Välj den skrivardrivrutin som hör ihop med skrivaren i listrutan.

Enhetsanslutningen kan ibland avbrytas på grund av nätverksfel och andra faktorer. Om du vill att Control Center ska återansluta till enheten automatiskt vid avbrott kan du markera Försök återansluta om anslutningen avbryts. Control Center försöker då återansluta till enheten tills anslutningen återupprättas eller datorn stängs av.

I fältet Program kan du ange inställningar för eventuell programvara som hör ihop med skrivaren. Du kan även markera Koppla bort den här enheten när programmet stängs om du vill frigöra enheten så att den kan användas av andra datorer när du stänger programvaran.

I fältet Program kan du bläddra till den programvara du vill koppla till skrivaren. Du kan även skriva sökvägen till programvaran direkt i fältet. När inställningarna har sparats visas bara namnet på programvarans .exe-fil i fältet Program.

Tillbaka till början