Ajuda do centro de controle USB

# Firewalls

Visto que os firewalls são projetados para bloquear invasões à rede, talvez seja preciso especificar configurações que informem ao firewall que o software deve ser autorizado a se comunicar com as portas USB no Roteador através da rede.

Com o Firewall do Windows, o assistente de instalação de software criará uma exceção de firewall automaticamente.

Com firewalls de terceiros, com frequência o firewall é aberto automaticamente na primeira vez que o Centro de Controle for usado e você pode simplesmente clicar em SIM na mensagem para abrir a conexão. Contudo, às vezes é preciso adicionar exceções manuais.

Para adicionar o utilitário Centro de Controle USB como exceção de firewall, adicione tanto o arquivo executável quanto as seguintes portas de rede:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Verifique a documentação do firewall para obter mais informações.

Voltar ao início