USB控制中心帮助

# 设备属性

在设备属性中，用户可以对连接至路由器的设备进行全面管理。 用户可以设定常规属性，如：在USB控制中心显示的设备名称，当计算机启动时设备是否立即通过路由器自动连接至计算机，等等。

要访问设备属性屏幕，请在USB控制中心中选中设备，然后单击属性。

- 常规属性
- 设备连接属性
- 打印机连接属性

## 常规属性

设备属性的 常规选项卡，可允许用户可对出现在控制中心中的设备名称进行更改，并显示有关该设备的各种参考信息。

在显示名称栏中，请输入要在USB控制中心中显示的设备名称。默认名称来自设备本身。 即使用户对显示名称进行了更改，设备信息也总是作为USB设备名称显示。

设备速度 取决于特定设备所支持的速度。 实际速度还会受到其他因素的影响，如：用户的网络配置。

可用的速度如下：
高速：外包装带有“高速USB"标志的USB产品，支持480兆字节每秒（MB/S）的速度。
全速：外包装带有"认证USB”标志的USB产品，支持1.5 Mb/s或12Mb/s的速度。
低速：设备制造商往往将低速摂和全速摂交替使用。

常规选项卡中还包含有关设备的参考信息。

返回顶部

## 设备连接属性

设备属性的连接选项卡，可允许用户指定当计算机启动时设备是否立即自动连接至计算机，并指定当设备连接时所要自动启动的软件。 本主题中的信息，适用于除打印机以外的所有设备。 有关打印机连接属性的信息，请参阅打印机连接属性。

如需计算机在软件每次启动时自动连接至该设备，则在连接设置中勾选当USB控制中心启动时自动连接此设备复选框。如果用户勾选该复选框的同时勾选USB控制中心应启动的复选框（在路由器设置中），则该设备会在计算机每次启动时自动连接。

由于网络故障或其他因素的影响，设备连接有时可能会丢失。 如需当这种情况发生时，控制中心自动重新连接该设备，请勾选连接丢失时尝试重新连接复选框。 勾选后，控制中心将尝试与设备重新连接，直至连接重新建立或计算机关闭。

在启动程序中，指定与此设备有关的所有软件的设置。 例如，如果该设备是一个摄像头，它可能带有一个捕捉视频的相关软件。 通过勾选当设备连接时启动应用程序复选框，用户可以指定当连接摄像头时所要自动启动的软件。 如果用户需要在关闭软件时释放该设备以供其他计算机使用，则可勾选当应用程序关闭时断开设备复选框。 这两个复选框均可独立勾选。

在程序栏中，浏览并找到需要与设备关联的软件的.exe程序。 用户也可以在该栏直接输入.exe程序的路径。 当用户的设置被保存之后，程序栏中只显示该应用软件的.exe文件名称。

返回顶部

## 打印机连接属性

设备属性的连接选项卡中带有与打印机相关的附加功能。

在连接设置中，用户可以选择三个自动连接设备选项中的一个。

如需计算机在每次启动时自动连接至该打印机，则勾选当控制中心启动时自动连接复选框。 如果仅这台计算机使用该打印机，则可选择此选项。 如果用户想每次都通过控制中心来手动连接该设备，则可勾选从不自动连接，每次我将手动连接选项。 如果该打印机在多台计算机之间共享，建议勾选这是一台共享的打印机，仅在打印时自动连接和断开选项。 使用此选项，打印机会在打印作业发送至打印机时自动连接，并在作业完成之后立即断开，以便该打印机可供其他计算机使用。

如果选择自动连接选项中的任意一项，则打印机栏将处于可用状态。 可从下拉列表中，选择与这台打印机相关的打印机驱动程序。

由于网络故障或其他因素的影响，设备连接有时可能会丢失。 如需当这种情况发生时，控制中心自动重新连接该设备，请勾选连接丢失时尝试重新连接复选框。 勾选后，控制中心将尝试与设备重新连接，直至连接重新建立或计算机关闭。

在启动程序中，指定与此打印机有关的所有软件的设置。 通过勾选当设备连接时启动应用程序复选框，用户可以指定当连接打印机时所要自动启动的软件。 用户还可以勾选当应用程序关闭时断开设备复选框，从而在关闭软件时释放该打印机以供其他计算机使用。 这两个复选框均可独立勾选。

在程序 栏中，浏览并找到需要与该打印机关联的软件的.exe程序。 用户也可以在该栏直接输入.exe程序的路径。 当用户的设置被保存之后，程序栏中只显示该应用软件的.exe文件名称。

返回顶部