إرشادات المساعدة في USB Control Center

# الأسئلة المتداولة

## USB Control Center وأجهزة USB (علامة تبويب الأجهزة المتوفرة)

- أرى جهاز USB في USB Control Center، ولكن لا يمكنني الاتصال به. ما الذي ينبغي عليّ فعله؟
- لماذا تظهر شاشة Windows Autoplay (التشغيل التلقائي من Windows) في كل مرة أتصل فيها بجهاز؟
- لماذا ينبغي عليّ تشغيل برنامج معين عند الاتصال بجهاز؟
- هل يجب عليّ إيقاف تشغيل البرنامج تمامًا قبل تثبيت التحديث؟ هل أحتاج إلى إعادة تمهيد الكمبيوتر بعد التثبيت؟

## محركات أقراص USB وأجهزة التخزين الأخرى

- هل USB Control Center متاح على جميع أجهزة التوجيه؟
- ما هو NAS (التخزين الخاص بالشبكة)؟
- ما أنظمة الملفات التي يمكن استخدامها مع جهاز التوجيه في وضع NAS؟
- كيف أقوم بالوصول إلى محركات أقراص USB المتصلة بجهاز التوجيه؟
- كيف يتم تعيين حروف محرك الأقراص في Windows؟
- ما الفرق بين وضع Network USB ووضع NAS؟
- هل هناك أية قيود على مقدار البيانات التي يمكن مشاركتها؟
- هل يمكن مشاركة الملفات بين نظامي Windows وMac OS؟
- هل يمكن تطبيق عوامل التصفية لمنع أشخاص معينين من الوصول إلى الملفات؟
- هل يمكن تعيين كلمة مرور لملف؟
- هل يمكن تشفير الملفات عند استخدامها مع ميزة NAS؟
- هل يمكن استخدام محركات الأقراص المضغوطة؟
- ما البروتوكول المستخدم للمشاركة؟
- هل يمكن فصل جهاز USB متصل في أي وقت بأمان؟
- هل يمكن تسجيل الدخول في بيئة مجال شبكة باستخدام وضع NAS؟
- عند توصيل محركات أقراص USB متعددة، هل يمكن إعدادها لاستخدام RAID؟

## س: أرى جهاز USB في USB Control Center، ولكن لا يمكنني الاتصال به. ما الذي ينبغي عليّ فعله؟

ج: تحقق من إعدادات جدار الحماية لديك. أثناء عملية التثبيت، يقوم البرنامج بتكوين جدار حماية Windows لتمكين الاتصال، ولكن قد تتطلب جُدر حماية الجهات الأخرى إعدادات إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تكوين العديد من جُدر الحماية الخاصة، انظر إعدادات جدار الحماية.

## س: لماذا تظهر شاشة Windows Autoplay (التشغيل التلقائي من Windows) في كل مرة أتصل فيها بجهاز؟

ج: بشكل افتراضي، يقوم Windows بتشغيل العديد من أنواع أجهزة USB تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي في نظام Windows XP بالنقر فوق "Start" (ابدأ) و"Run" (تشغيل). في الحقل "Run" (تشغيل)، اكتب "gpedit.msc" (بدون علامات اقتباس). في الشاشة Group Policy (نهج المجموعة)، حدد Computer Configuration (تكوين الكمبيوتر) > Administrative Templates (قوالب إدارية). انقر فوق System (النظام). انقر نقرًا مزدوجًا فوق Turn off Autoplay (إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي). في علامة التبويب Setting (إعدادات), حدد Disabled (معطل) ثم انقر فوق OK (موافق).

## س: لماذا ينبغي عليّ تشغيل برنامج معين عند الاتصال بجهاز؟

ج: تستخدم العديد من عناصر USB برامج معينة لتنفيذ وظائفها. على سبيل المثال، تحتاج كاميرا ويب إلى برنامج لالتقاط الفيديو. يتيح لك USB Control Center تعيين تشغيل البرنامج تلقائيًا عندما يكون جهاز USB متصلاً بجهاز التوجيه. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر علامة التبويب Connection (اتصال) في خصائص الجهاز.

## س: هل يجب عليّ إيقاف تشغيل البرنامج تمامًا قبل تثبيت التحديث؟ هل أحتاج إلى إعادة تمهيد الكمبيوتر بعد التثبيت؟

ج: لا، يمكنك تثبيت التحديثات أثناء تشغيل البرنامج وتوصيل الأجهزة. لست بحاجة إلى إعادة تمهيد الكمبيوتر بعد تثبيت التحديث.

## س: هل USB Control Center متاح على جميع أجهزة التوجيه؟

ملحوظة:ميزة تخزين USB في Control Center غير متاحة في جميع طرازات جهاز توجيه Linksys. فبعض أجهزة التوجيه تستخدم ميزة تخزين USB أخرى وليس Control Center.

## س: ما هو NAS (التخزين الخاص بالشبكة)؟

ج: جهاز NAS هو عبارة عن خادم مصمم خصيصًا لمعالجة الملفات. يمكن الوصول إلى Network Attached Storage مباشرة على شبكة الاتصال المحلية (LAN) من مستخدمين متعددين.

## س: ما أنظمة الملفات التي يمكن استخدامها مع جهاز التوجيه في وضع NAS؟

ج: سيقوم جهاز التوجيه تلقائيًا بتحميل وحدات تخزين FAT12 وFAT16 وFAT32 وNTFS في وضع NAS. ستكون الأقراص التي تستخدم أنظمة ملفات أخرى متوفرة لمستخدم واحد في المرة الواحدة في وضع Network USB.

## س: كيف أقوم بالوصول إلى محركات أقراص USB المتصلة بجهاز التوجيه؟

أ: في نظام Windows، يقوم USB Control Center تلقائيًا بتعيين حرف محرك أقراص جديد للكمبيوتر الخاص بك لكل محرك أقراص USB مدعوم ومتصل بجهاز التوجيه. يمكنك الوصول إلى محرك الأقراص عن طريق الانتقال إلى Computer (الكمبيوتر) (أو My Computer (جهاز الكمبيوتر) إذا كنت تستخدم نظام Windows XP أو أقدم).

يمكنك الذهاب غلى Windows Explorer وكتابة \router\ في شريط العنوان. أو بدلاً من ذلك، يمكنك استعراض شبكة Windows والبحث عن \\router في قائمة أجهزة الشبكة المتوفرة.

بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر ماكينتوش، يقوم البرنامج تلقائياً بتحميل الأقراص المتصلة بسطح مكتب جهاز التوجيه. وبدلاً من ذلك، انقر فوق Go (انتقال) > Connect to server (الاتصال بالخادم) للاتصال بالقرص.

## س: كيف يتم تعيين حروف محرك الأقراص في Windows؟

ج: أثناء تشغيل البرنامج، يتم تعيين وحدات تخزين الأقراص لحروف محركات الأقراص بدءًا من الحرف Z لتجنب التعارض مع حروف محركات الأقراص شائعة الاستخدام.

## س: ما الفرق بين وضع Network USB ووضع NAS؟

ج: في وضع Network USB، يكون الأمر كما لو أن جهاز USB متصل مباشرة بالكمبيوتر بواسطة كابل USB. إذا كان أحد الأشخاص يستخدم جهازًا معينًا، فلن يستطيع أي شخص آخر الاتصال به. يمكن استخدام العديد من أنواع الأجهزة المختلفة. أما في وضع NAS، فيمكن الوصول إلى جهاز USB من أجهزة كمبيوتر متعددة في نفس الوقت؛ ويعمل هذا مع أجهزة تخزين USB ومشاركة الملفات فقط.

## س: هل هناك أية قيود على مقدار البيانات التي يمكن مشاركتها؟

ج: لا، يعتمد مقدار البيانات التي يمكن مشاركتها على حجم القرص المتصل.

## س: هل يمكن مشاركة الملفات بين نظامي Windows وMac OS؟

ج: نعم، يمكن مشاركة الملفات بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي Windows وMac OS X.

## س: هل يمكن تطبيق عوامل التصفية لمنع أشخاص معينين من الوصول إلى الملفات؟

ج: تكون الملفات عامة لكافة أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة.

## س: هل يمكن تعيين كلمة مرور لملف؟

ج:لا يمكن تعيين كلمات مرور. إذا كان الأمان ضروريًا، فاستخدم برنامج ضغط ملفات لإنشاء أرشيف محمي بكلمة مرور.

## س: هل يمكن تشفير الملفات عند استخدامها مع ميزة NAS؟

ج: لا، يتم حفظ كافة الملفات كما هي. وينطبق هذا أيضًا على الأقراص المنسقة كـ NTFS.

## س: هل يمكن استخدام محركات الأقراص المضغوطة؟

ج: لا، لا يمكن مشاركة محركات الأقراص المضغوطة عبر ميزة NAS.

## س: ما البروتوكول المستخدم للمشاركة؟

ج: يتم استخدام بروتوكول مشاركة ملفات Windows. ويُشار إليه عادةً كـ SMB أو CIFS.

## س: هل يمكن فصل جهاز USB متصل في أي وقت بأمان؟

ج: الجهاز الذي تحاول فصله ربما يكون قيد الاستخدام من قبل جهاز كمبيوتر آخر أو ربما جاري الدخول عليه من جانب مشاركة الصور، الخ ربما يتم تدمير البيانات إن تم الفصل بشكل مفاجئ. احرص دائمًا على اتباع إجراء "الإزالة الآمنة" لإزالة الأجهزة.

## س: هل يمكن تسجيل الدخول في بيئة مجال شبكة باستخدام وضع NAS؟

ج: لا يمكن تسجيل الدخول إلى بيئة مجال.

## س: عند توصيل محركات أقراص USB متعددة، هل يمكن إعدادها لاستخدام RAID؟

ج: لا يمكن تأسيس RAID باستخدام عدة أقراص متصلة بجهاز التوجيه، ولكن تستطيع هذه الأجهزة الوصول إلى جهاز USB RAID الذي يظهر كقرص واحد.