USB Control Center ヘルプ

# 利用可能なデバイス リスト

［Available Devices（利用可能なデバイス）］タブには、ルーターに接続した USB デバイスのリストが表示されます。ここからデバイスを選択してそれらの接続設定を指定できます。詳細については、以下のデバイスのプロパティを参照してください。

USB デバイスに接続するには、そのデバイスを選択して［Use（使用）］をクリックします。

既定では、ルーターに接続したディスクは、ネットワーク上のすべてのコンピューターと自動的に共有されます。ディスクを選択して［Stop Using（使用の停止）］をクリックすると、ディスクを安全にマウント解除できます。マウントされていないディスクは、USB ケーブルをルーターから外して再び差し込むことにより、もう一度マウントできます。

使用しようとしたデバイスを他のユーザーが使用している場合は、デバイスを選択し、［Request Use（使用の要求）］をクリックします。このデバイスを使用する意図を通知するメッセージが、そのユーザーのコンピューターに表示されます。そのユーザーは、デバイスの使用権を譲るかどうかを選択できます。

## デバイスのプロパティ

個々のデバイスのプロパティシートにアクセスするには、USB Control Center でデバイスを選択し、［Properties（プロパティ）］をクリックします。プロパティシートでは、Control Center で表示されるデバイスの名前や、コンピューターの起動時にデバイスを自動接続させるかどうかなど、一般的な設定を指定できます。で

- 一般プロパティ
- デバイス接続のプロパティ
- プリンター接続のプロパティ

### 一般プロパティ

［Device Properties（デバイスのプロパティ）］画面の［General（一般）］タブでは、Control Center で表示されるデバイスの名前を変更でき、デバイスに関するさまざまな参照情報を参照できます。

［Display Name（表示名）］フィールドに、ソフトウェアで表示されるデバイスの名前を入力します。既定の名前はデバイス自体から集められます。この既定の名前は、［Display Name（表示名）］を変更した場合でも、USB デバイス名として常に表示されます。

［Device speed（デバイス速度）］は、個別のデバイスからの報告に従って表示されます。実際のパフォーマンスは、ネットワーク構成などの他の要因にも影響されます。

1. Hi Speed（高速）：「高速 USB」のロゴが付けられ、毎秒 480 メガバイト（MB/s）の速度をサポートする USB 製品。
2. Full Speed（フル スピード）：基本的な「認定 USB」のロゴが付けられ、1.5 MB/s または 12 MＢ/s の速度をサポートするUSB 製品。
3. Low Speed（低速）：デバイス製造元によっては、低速とフル スピードは同義的に使用される場合があります。

［General（一般）］タブには、デバイスの関連情報も含まれます。

先頭に戻る

### デバイス接続のプロパティ

［Device Properties（デバイスのプロパティ）］画面の［Connection（接続）］タブでは、コンピューターの起動時にデバイスをこのコンピューターに自動接続させるかどうか、およびデバイスの接続時に自動的に起動させるソフトウェアを指定できます。このトピックの情報は、NAS モードで共有されるプリンターとディスクを除くすべてのデバイスに適用されます。プリンターの接続プロパティについては、プリンター接続のプロパティを参照してください。

Control Center が起動するたびにこのコンピューターをこのデバイスに自動接続させる場合に、［Automatically connect this device when Control Center starts（Control Center の起動時にこのデバイスを自動接続する）］チェックボックスをオンにします。Control Center を起動する必要があることを指定するチェックボックスとともにこのチェックボックスをオンにした場合、コンピューターを起動するたびにデバイスが自動接続します。

ネットワーク障害や他の要因のために、デバイスへの接続が失われる場合があります。は、接続が失われたときに Control Center をデバイスに自動的に再接続させる場合は、［Attempt to reconnect if a connection is lost（接続が失われた場合に再接続を試みる）］をオンにします。Control Center は、接続が再確立されるか、コンピューターがシャットダウンするまで、デバイスへの再接続を試みます。

このデバイスに関連付けられたソフトウェアの設定を指定する場合は、［Start Program（プログラムの起動）］フィールドを使用します。たとえば、Web カメラには多くの場合、ビデオをキャプチャするソフトウェアが付属しています。［Launch a program when this device connects（このデバイスが接続したときにプログラムを起動する）］をオンにすることで、Web カメラが利用できるようになったときにソフトウェアを自動的に起動させるように指定できます。また、［Disconnect device when the program is closed（プログラムを終了したときにデバイスを切断する）］をオンにすると、ソフトウェアを閉じたときに、他のコンピューターが使用できるようにデバイスを解放させることができます。

［Program（プログラム）］フィールドで、デバイスと関連付けるソフトウェアを参照して探します。プログラムへのパスを直接フィールドに入力することもできます。設定が保存されると、［Program（プログラム）］フィールドには、プログラムの .exe ファイルの名前だけが表示されます。

先頭に戻る

### プリンター接続のプロパティ

プリンターを選択すると、［Device Properties（デバイスのプロパティ）］画面の［Connection（接続）］タブに、プリンター固有の追加機能が表示されます。特に、デバイスを自動接続するための 3 つのオプションのいずれかを選択できます。

プリンターを複数のコンピューターで共有している場合は、［This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing（これは共有プリンターであり、印刷時にのみ自動的に接続および切断します）］を選択することをお勧めします。このオプションを使用すると、プリンターは印刷ジョブが送信されると自動接続し、ジョブが完了すると即座に切断するので、他のコンピューターがプリンターを使用することができます。

このコンピューターが起動するたびにこのプリンターに自動接続させ、他のユーザーがプリンターに自動接続できないようにする場合は、［Automatically connect when the USB Control Center starts（USB Control Center の起動時に自動接続する）］をオンにします。

［Never automatically connect, I will always connect manually（自動接続せず、常に手動で接続する）］オプションを使用して、ユーザーがプリンターに手動で接続するように強制できます。

いずれかの自動接続オプションを選択すると、［Printer（プリンター）］フィールドが有効になります。ドロップダウン リストから、このプリンターに関連したプリンター ドライバーを選択します。

ネットワーク障害や他の要因のために、デバイスへの接続が失われる場合があります。接続が失われたときに Control Center をデバイスに自動的に再接続させる場合は、［Attempt to reconnect if a connection is lost（接続が失われた場合に再接続を試みる）］をオンにします。Control Center は、接続が再確立されるか、コンピューターがシャットダウンするまで、デバイスへの再接続を試みます。

このプリンターに関連付けられたソフトウェアの設定を指定するには、［Program（プログラム）］フィールドを使用します。また、［Disconnect device when the program is closed（プログラムを終了したときにデバイスを切断する）］をオンにすると、ソフトウェアを閉じたときに、他のコンピューターが使用できるようにデバイスを解放させることができます。

［Program（プログラム）］フィールドで、プリンターと関連付けるソフトウェアを参照して探します。ソフトウェアへのパスを直接フィールドに入力することもできます。設定が保存されると、［Program（プログラム）］フィールドには、ソフトウェアの .exe ファイルの名前だけが表示されます。

先頭に戻る