إرشادات المساعدة في USB Control Center

# قائمة الأجهزة المتوفرة

تعرض علامة التبويب Available Devices (الأجهزة المتوفرة) قائمة بأجهزة USB الموصلة بجهاز التوجيه كما تتيح لك تحديد الأجهزة وتعيين إعدادات الاتصال لها. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر خصائص الجهاز أدناه.

للاتصال بجهاز USB، حدد الجهاز ثم انقر فوق Use (استخدام).

بشكل افتراضي، تتم مشاركة الأقراص المرفقة بجهاز التوجيه تلقائيًا مع كافة أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة. يمكن إلغاء تحميل القرص بأمان من خلال تحديده ثم النقر فوق Stop Using (إيقاف الاستخدام). يمكن تحميل قرص غير محمل مرة أخرى من خلال فصل كابل USB الخاص به وتوصيله مرة أخرى بجهاز التوجيه.

إذا كان هناك شخص ما يستخدم الجهاز الذي ترغب في استخدامه، فحدد الجهاز ثم انقر فوق Request Use (طلب استخدام). ستظهر رسالة على كمبيوتر ذلك المستخدم تعلمه بأنك ترغب في استخدام هذا الجهاز. ويمكنهم اختيار جعل الجهاز متوفرًا لك أم لا.

## خصائص الجهاز

للوصول إلى صفحة الخصائص لجهاز فردي، حدد الجهاز في USB Control Center ثم انقر فوق Properties (خصائص). تتيح لك صفحة الخصائص تعيين الإعدادات العامة، مثل الاسم الذي سيظهر به الجهاز في Control Center، وتحديد ما إذا كان الجهاز يتصل تلقائيًا بالكمبيوتر بمجرد تشغيل الكمبيوتر، وغير ذلك الكثير.

- خصائص عامة
- خصائص اتصال الجهاز
- خصائص اتصال الطابعة

### خصائص عامة

تتيح لك علامة التبويب General (عام) في شاشة Device Properties (خصائص الجهاز) تغيير الاسم الذي يظهر به الجهاز في Control Center وعرض المعلومات المرجعية المتنوعة حول الجهاز.

في الحقل Display Name (اسم العرض)، أدخل اسم الجهاز كما تريد أن يظهر في البرنامج. يتم الحصول على الاسم الافتراضي من الجهاز نفسه. وسيظهر الاسم الافتراضي هذا دائمًا كاسم جهاز USB، حتى وإن قمت بتغيير Display Name (اسم العرض).

تظهر Device speed (سرعة الجهاز) كما يبلغ الجهاز الخاص. كما يتأثر الأداء الفعلي بعوامل أخرى مثل تكوين الشبكة.

1. سرعة عالية: منتجات USB التي تحمل الشعار "جهاز USB عالي السرعة" على العبوة وتدعم سرعة 480 ميجابايت في الثانية (ميجابايت/ثانية).
2. سرعة كاملة: منتجات USB التي تحمل الشعار الأساسي "USB معتمد" على العبوة وتدعم سرعة 1.5 ميجابايت في الثانية (ميجابايت/ثانية) و12 ميجابايت في الثانية (ميجابايت/ثانية).
3. سرعة منخفضة: عادةً ما تستخدم الجهات المصنعة للأجهزة المصطلحين "سرعة منخفضة" و"سرعة كاملة" بالتبادل.

تحتوي علامة التبويب General (عام) أيضًا على معلومات مرجعية حول الجهاز.

عودة لأعلى

### خصائص اتصال الجهاز

تتيح لك علامة التبويب Connection (اتصال) في شاشة Device Properties (خصائص الجهاز) تحديد ما إذا كان الجهاز يتصل تلقائيًا بهذا الكمبيوتر عند تشغيل الكمبيوتر وتحديد أي برنامج يجب تشغيله تلقائيًا عند توصيل الجهاز. تنطبق المعلومات الواردة في هذا الموضوع على كافة الأجهزة باستثناء الطابعات والأقراص التي تتم مشاركتها عبر وضع NAS. للتعرف على خصائص اتصال الطابعات، انظر خصائص اتصال الطابعة.

حدد خانة الاختيار Automatically connect this device when the USB Control Center starts (وصل هذا الجهاز تلقائيًا عند تشغيل USB Control Center) إذا كنت تريد أن يتصل هذا الكمبيوتر تلقائيًا بهذه الطابعة في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر. إذا قمت بتحديد هذه الخانة إلى جانب خانة الاختيار الخاصة بتشغيل USB Control Center (في إعدادات جهاز التوجيه)، سيتصل الجهاز تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر.

قد يتم أحيانًا فقد الاتصال بالأجهزة بسبب حالات فشل في الشبكة أو عوامل أخرى. إذا كنت تريد أن تتم إعادة اتصال Control Center تلقائيًا بالجهاز في حالة حدوث ذلك، فحدد خانة الاختيار Attempt to reconnect if a connection is lost (حاول إعادة التوصيل في حالة فقد الاتصال). سيحاول Control Center إعادة الاتصال بالجهاز حتى تتم إعادة تأسيس الاتصال أو يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

استخدم الحقل Start Program (بدء البرنامج) لتعيين الإعدادات لأي برنامج مقترن بهذا الجهاز. على سبيل المثال، غالبًا ما تحتوي كاميرا الب على برنامج يلتقط الفيديو. ومن خلال تحديد Launch a program when this device connects (تشغيل برنامج عند توصيل هذا الجهاز) يمكنك تعيين تشغيل البرنامج تلقائيًا عند توفر كاميرا ويب. كما يمكنك أيضًا تحديد Disconnect device when the program is closed (فصل الجهاز عند إغلاق البرنامج) إذا كنت تريد تحرير الجهاز لاستخدامه من قِبل أجهزة كمبيوتر أخرى عند إغلاق البرنامج.

في الحقل Program (البرنامج)، استعرض للعثور على البرنامج الذي تريد إقرانه بالجهاز. ويمكنك أيضًا إدخال المسار إلى البرنامج في الحقل مباشرة. بمجرد حفظ إعداداتك، سيظهر اسم ملف .exe الخاص بالبرنامج فقط في الحقل Program (البرنامج).

عودة لأعلى

### خصائص اتصال الطابعة

عند تحديد طابعة، تعرض علامة التبويب Connection (اتصال) في الشاشة Device Properties (خصائص الجهاز) وظائف إضافية خاصة بالطابعات. وعلى وجه الخصوص، يمكنك تحديد أحد الخيارات الثلاثة لتوصيل الجهاز تلقائيًا.

إذا كانت الطابعة مشارَكة بين أجهزة كمبيوتر متعددة، نوصي بتحديد This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing (هذه هي طابعة مشاركة، تتصل وتنفصل تلقائيا عند الطباعة فقط). باستخدام هذا الخيار، تتصل الطابعة تلقائيًا عند إرسال مهمة طباعة إليها، ثم تنفصل بمجرد اكتمال المهمة بحيث تكون متوفرة لأجهزة الكمبيوتر الأخرى.

حدد Automatically connect when the USB Control Center starts (وصل تلقائيًا عند تشغيل USB Print and Storage Center) إذا كنت تريد أن يتصل هذا الجهاز تلقائيًا بهذه الطابعة في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر، مما يمنع المستخدمين الآخرين من الاتصال بالطابعة تلقائيًا.

يمكنك إجبار المستخدمين على الاتصال بالطابعة يدويًا باستخدام الخيار Never automatically connect, I will always connect manually (لا توصل الجهاز تلقائيا, أنا سوف أقوم دائما بالتوصيل يدويًا).

يتم تمكين حقل Printer (الطابعة) إذا حددت أحد خيارات الاتصال التلقائي. من القائمة المنسدلة، حدد برنامج تشغيل الطابعة المقترن بهذه الطابعة.

قد يتم أحيانًا فقد الاتصال بالأجهزة بسبب حالات فشل في الشبكة أو عوامل أخرى. إذا كنت تريد أن تتم إعادة اتصال Control Center تلقائيًا بالجهاز في حالة حدوث ذلك، فحدد خانة الاختيار Attempt to reconnect if a connection is lost (حاول إعادة التوصيل في حالة فقد الاتصال). بعد تحديد هذه الخانة، سيحاول Control Center إعادة الاتصال بالجهاز حتى تتم إعادة تأسيس الاتصال أو يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

استخدم الحقل Start Program (بدء البرنامج) لتعيين الإعدادات لأي برنامج مقترن بهذه الطابعة. كما يمكنك أيضًا تحديد Disconnect device when the program is closed (فصل الجهاز عند إغلاق البرنامج) إذا كنت تريد تحرير الجهاز لاستخدامه من قِبل أجهزة كمبيوتر أخرى عند إغلاق البرنامج.

في الحقل Program (البرنامج)، استعرض للعثور على البرنامج الذي تريد إقرانه بالطابعة. ويمكنك أيضًا إدخال المسار إلى البرنامج في الحقل مباشرة. بمجرد حفظ إعداداتك، سيظهر اسم ملف .exe الخاص بالبرنامج فقط في الحقل Program (البرنامج).

عودة لأعلى