USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) Yardım

# Güvenlik Duvarları

Güvenlik duvarları ağınıza istenmeyen zorla girişleri engellemek için tasarlandığından, ayarları güvenlik duvarına, yazılımın ağ üzerinden Yönlendiriciniz üzerindeki USB bağlantı noktaları ile iletişim kurmaya izinli olduğunu belirtecek şekilde belirlemeniz gerekebilir.

Windows Güvenlik Duvarıyla, yazılım kurulum sihirbazı otomatik olarak güvenlik duvarı istisnası yapacaktır.

Diğer üçüncü kişilerin güvenlik duvarları söz konusu olduğunda, güvenlik duvarı USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) ilk kullanıldığında otomatik olarak açılır ve bağlantıyı açma komutu vermek için YES'e (EVET) tıklamanız yeterlidir, ancak bazen istisnaların manüel olarak eklenmesi gerekebilir.

USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) aracını güvenlik duvarı istisnası olarak eklemek için, aşağıdaki ağ portlarının yanı sıra yürütülebilir dosyayı da eklediğinizden emin olun:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Daha fazla bilgi için güvenlik duvarınızla ilgili belgeleri kontrol edin.

Başa Dön