Trợ giúp trung tâm điều khiển USB

# Tường lửa

Vì tường lửa được thiết kế để chặn những xâm nhập không mong muốn vào mạng của bạn nên có thể bạn cần chỉ định các cài đặt cho tường lửa biết rằng phần mềm sẽ được cho phép giao tiếp với cổng USB trên Bộ định tuyến qua mạng của bạn.

Với tường lửa Windows, trình hướng dẫn cài đặt phần mềm sẽ tự động đặt ra trường hợp ngoại lệ cho tường lửa.

Với tường lửa của bên thứ 3 khác, thông thường tường lửa sẽ tự động được mở khi lần đầu tiên bạn sử dụng Trung tâm điều khiển USB và bạn chỉ cần bấm vào CÓ tại dấu nhắc để mở kết nối. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần phải thêm trường hợp ngoại lệ theo cách thủ công.

Để thêm tiện ích Trung tâm điều khiển USB làm trường hợp ngoại lệ của tường lửa, hãy đảm bảo thêm cả tệp tự thi hành cùng các cổng mạng sau:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Xem hướng dẫn sử dụng tường lửa của bạn để biết thêm thông tin.

Lên đầu trang