USB Control Center ヘルプ

# デバイスのプロパティ

［Device Properties（デバイスのプロパティ）］画面では、ルーターに接続したデバイスのすべての側面を管理できます。USB Control Center でデバイス名を表示する方法や、コンピューターの起動時にデバイスを自動接続させる必要があるかどうかなど、一般的な設定を指定できます。

［Device Properties（デバイスのプロパティ）］画面にアクセスするには、USB Control Center でデバイスを選択し、［Properties（プロパティ）］をクリックします。

- 一般プロパティ
- デバイス接続のプロパティ
- プリンター接続のプロパティ

## 一般プロパティ

［Device Properties（デバイスのプロパティ）］画面の［General（一般）］タブでは、Control Center で表示されるデバイスの名前を変更でき、デバイスに関するさまざまな参照情報を参照できます。

［Display name（表示名）］フィールドに、USB Control Center で表示されるデバイスの名前を入力します。既定の名前はデバイス自体から集められます。デバイスからの情報は、［Display name（表示名）］を変更した場合でも、常に［USB device name（USB デバイス名）］として表示されます。

［Device speed（デバイス速度）］は、個別のデバイスでサポートされる速度によって決まります。デバイスの実際の速度は、ネットワーク構成などの他の要因にも左右されます。も

使用可能な速度は次のとおりです。
Hi Speed（高速）：「高速 USB」のロゴがパッケージに付けられ、毎秒 480 メガバイト（MB/s）の速度をサポートする USB 製品。
Full Speed（フル スピード）：基本的な「認定 USB」のロゴがパッケージに付けられ、1.5 MB/s または 12 MB/s の速度をサポートするUSB 製品。
Low Speed（低速）：デバイス製造元によっては、低速とフル スピードは同義的に使用される場合があります。

［General（一般）］タブには、デバイスの関連情報も含まれます。

先頭に戻る

## デバイス接続のプロパティ

［Device Properties（デバイスのプロパティ）］画面の［Connection（接続）］タブでは、コンピューターの起動時にデバイスをこのコンピューターに自動接続させるかどうか、およびデバイスの接続時に自動的に起動させるソフトウェアを指定できます。このトピックの情報は、プリンターを除くすべてのデバイスに適用されます。プリンターの接続プロパティについては、プリンター接続のプロパティを参照してください。

ソフトウェアが起動するたびにこのデバイスに自動接続させる場合は、［Connection Settings（接続設定）］で［Automatically connect this device when the USB Control Center starts（USB Control Center の起動時に自動接続する）］チェックボックスをオンにします。このチェックボックスと、USB Control Center を起動することを指定するチェックボックス（［Router Settings（ルーター設定）］内）をともにオンにした場合、コンピューターを起動するたびにデバイスが自動接続します。

ネットワーク障害または他の要因のために、デバイスへの接続が失われる場合があります。接続が失われたときに Control Center をデバイスに自動的に再接続させる場合は、［Attempt to reconnect if a connection is lost（接続が失われた場合に再接続を試みる）］チェックボックスをオンにします。これをオンにした場合、Control Center は、接続が再確立されるかコンピューターがシャットダウンするまで、デバイスへの再接続を試みます。

［Start Program（プログラムの起動）］で、このデバイスに関連付けられたソフトウェアの設定を指定します。たとえば、デバイスが Web カメラであれば、多くの場合、ビデオをキャプチャするための関連ソフトウェアが付属しています。［Launch a program when this device connects（このデバイスが接続したときにプログラムを起動する）］チェックボックスをオンにすることで、Web カメラに接続したときはいつでもソフトウェアを自動的に起動させるように指定できます。また、［Disconnect device when the program is closed（プログラムを終了したときにデバイスを切断する）］を指定すると、特定のソフトウェアを閉じたときに、他のコンピューターが使用できるようにデバイスを解放させることができます。この 2 つのチェックボックスはそれぞれ個別に設定できます。

［Program（プログラム）］フィールドで、デバイスと関連付けるソフトウェアの exe ファイルを参照して探します。exe ファイルへのパスを直接フィールドに入力することもできます。設定が保存されると、［Program（プログラム）］フィールドには、exe ファイルの名前だけが表示されます。

先頭に戻る

## プリンター接続のプロパティ

［Device Properties（デバイスのプロパティ）］画面の［Connection（接続）］タブには、プリンターの追加機能が表示されます。

［Connection Settings（接続設定）］では、デバイスを自動接続するための 3 つのオプションのいずれかを選択できます。

コンピューターが起動するたびにこのプリンターにこのコンピューターを自動接続させる場合に、［Automatically connect when the Control Center starts（Control Center の起動時に自動接続する）］チェックボックスをオンにします。このコンピューターがプリンターを使用する唯一のコンピューターである場合は、通常、このオプションを選択します。常に Control Center から手動でデバイスに接続する場合は、［Never automatically connect, I will always connect manually（自動接続せず、常に手動で接続する）］オプションを選択します。プリンターを複数のコンピューターで共有している場合は、［This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing（これは共有プリンターであり、印刷時にのみ自動的に接続および切断します）］オプションを選択することをお勧めします。このオプションを使用すると、プリンターは印刷ジョブが送信されると自動接続し、ジョブが完了すると即座に切断するので、他のコンピューターがプリンターを使用することができます。

どちらかの自動接続オプションを選択すると、［Printer（プリンター）］フィールドが有効になります。ドロップダウン リストから、このプリンターに関連したプリンター ドライバーを選択します。

ネットワーク障害または他の要因のために、デバイスへの接続が失われる場合があります。接続が失われたときにControl Center をこのデバイスに自動的に再接続させる場合は、［Attempt to reconnect if a connection is lost（接続が失われた場合に再接続を試みる）］チェックボックスをオンにします。これをオンにした場合、Control Center は、接続が再確立されるかコンピューターがシャットダウンするまで、デバイスへの再接続を試みます。

［Start Program（プログラムの起動）］で、このプリンターに関連付けられたソフトウェアの設定を指定します。［Launch a program when this device connects（このデバイスが接続したときにプログラムを起動する）］チェックボックスをオンにすることで、プリンターに接続したときはいつでもそのソフトウェアを自動的に起動させるように指定できます。また、［Disconnect device when program is closed（プログラムを終了したときにデバイスを切断する）］を指定すると、特定のソフトウェアを閉じたときはいつでも、他のコンピューターが使用できるようにプリンターを解放させることができます。この 2 つのチェックボックスはそれぞれ個別に設定できます。

［Program（プログラム）］フィールドで、プリンターと関連付けるソフトウェアの exe ファイルを参照して探します。exe ファイルへのパスを直接フィールドに入力することもできます。設定が保存されると、［Program（プログラム）］フィールドには、exe ファイルの名前だけが表示されます。

先頭に戻る