USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) Yardım

# Sorun Giderme

- Genel Sorun Giderme
- Aygıt sorun giderme
- Yazıcı sorun giderme
- VPN sorun giderme

## Genel Sorun Giderme

Sorunlar yaşıyorsanız, önce bu genel ipuçlarını deneyin:

### USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) uyumlu bir Yönlendirici bulamıyor

1. Yönlendirici açık mı? AC adaptörü takılı olmayabilir. Güç LED'inin yanıp yanmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarınızın kablosuz adaptörü ve/veya erişim noktasının düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun ve kablosuz moduna SSID veya ağ adı ve güvenliğine özel önem vererek yapılandırma ayarlarını not edin.
3. Kablosuz Erişim Noktasından veya Yönlendiriciden bilgisayarınıza iyi bir sinyale sahip olduğunuzdan ve metal nesnelerden ve radyo paraziti oluşturan aygıtların (Bluetooth aygıtları, kablosuz telefonlar ve mikrodalga fırınlar) uzağında olduğundan emin olun.
4. Ağ kablosu düzgün şekilde takılı mı? Kablolu bir ağdaysanız, ağ (LAN) kablosu çıkmış olabilir veya yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını doğrulayın.
5. Bilgisayarınız bir ağ üzerinde mi? Diğer ağ bilgisayarlarına bağlanıp bağlanamadığınızı veya internette dolaşıp dolaşamadığınızı deneyip görün. Ağın düzgün şekilde çalıştığını doğrulayın.
6. Control Center (Kontrol Merkezi) içindeki USB depolama özelliği her Linksys yönlendirici modelinde bulunmamaktadır. Bazı yönlendiriciler, Control Center (Kontrol Merkezi) yerine farklı bir USB depolama özelliği kullanmaktadır.

### Diskler, Windows Explorer (Windows Gezgini) veya OS X Finder (OS X Bulucu) üzerinde görünmüyor veya USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) içinde diğer aygıtlar görünmüyor

1. USB kablosu düzgün şekilde takılı mı? USB kablosu çıkmış veya düzgün şekilde temas etmiyor olabilir. Kablo bağlantılarını doğrulayın.
2. USB disk sürücüsü biçimi destekleniyor mu? Yönlendiriciler sadece FAT16, FAT32 ve NTFS formatlı diskleri destekler. Bağlamak istediğiniz başka dosya biçimine sahip bir diskiniz varsa Network USB mode (Ağ USB modu) kullanarak bağlayabilirsiniz ya da Network Storage Mode (Ağ Depolama Modu) içinde kullanmak için diski FAT32 veya NTFS ile yeniden biçimlendirebilirsiniz.
3. Aygıt doğrudan USB bağlantısı üzerinden bilgisayarınıza bağlandığında doğru bir şekilde çalışıyor mu?
4. SX Sanal Bağlantıyı kullanmadan önce doğrudan USB bağlantısının çalıştığından emin olun. Her hangi bir zorlukla karşılaşırsanız, Print and Storage Center'ı (Yazdırma ve Depolama Merkezi) kullanmaya çalışmadan önce USB aygıtının bilgisayarınıza doğrudan bir USB kablosuyla bağlandığında düzgün çalıştığından emin olun. Aygıt doğrudan USB üzerinden bilgisayara bağlandığında çalışmıyorsa bu özelliğe bağlandığında da çalışmayacaktır.

### Güvenilir olamayan işlem

1. Sorun meydana gelmeden hemen önce herhangi bir yazılım yüklediniz mi? Sorunun kaynağı yeni yazılım olabilir. Yüklediğiniz yazılımı kaldırın ve yeniden yükleyin.
2. PC'nizi yeniden başlattıktan sonra aynı sorun devam ediyor mu? PC'yi yeniden başlatmak sorunu çözebilir.

## Aygıt sorun giderme

Bir aygıt USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) içinde görülebilir durumdaysa fakat ona bağlanamıyorsanız, güvenlik duvarınız bağlantıyı engelliyor olabilir. Kurulum sırasında, yazılım, Windows güvenlik duvarını Yönlendiricinizin düzgün şekilde çalışmasına izin verecek şekilde yapılandırır fakat bir üçüncü taraf güvenlik duvarı çalıştırıyorsanız ayarları, Yönlendiricinin yazılımla birlikte çalışmasını sağlayacak şekilde bir port açması için belirlemeniz gerekebilir. Bir çok popüler güvenlik duvarı türü ile bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinmek için, güvenlik duvarı ayarları bölümüne bakın.

## Yazıcı sorun giderme

Bir yazıcı paylaşırken, aygıt özellikleri Connections (Bağlantılar) sekmesinde doğru sürücünün seçili olması gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcı bağlantıları bölümüne bakın.

## VPN sorun giderme

VPN (Sanal Özel Ağ), bilgisayar ve diğer ağ aygıtları arasındaki bağlantıyı filtrelediği için, USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) VPN ile birlikte çalışmayabilir. VPN etkin durumdaysa ve yazılım çalışmıyorsa lütfen VPN bağlantısını kapatın.