Hjälp om USB Control Center

# Frågor och svar

## USB Control Center och USB-enheter (fliken Tillgängliga enheter)

- Jag kan se en USB-enhet i USB Control Center, men jag kan inte ansluta till den. Vad ska jag göra?
- Varför visas skärmen Spela upp automatiskt i Windows varje gång jag ansluter till en enhet?
- Varför kan det vara bra att starta ett visst program automatiskt när jag ansluter till en enhet?
- Måste jag stänga programvaran helt innan jag installerar en uppdatering? Måste jag starta om datorn efter installationen?

## USB-diskenheter och andra lagringsenheter

- Finns USB Control Center på alla routrar?
- Vad är NAS (Network Attached Storage)?
- Vilka filsystem kan användas med routern i NAS-läge?
- Hur kommer jag åt USB-diskenheter som är anslutna till routern?
- Hur mappas enhetsbeteckningar i Windows?
- Vad är det för skillnad mellan USB-nätverksläge och NAS-läge?
- Finns det några begränsningar för hur mycket data som kan delas?
- Går det att dela filer mellan Windows och Mac?
- Går det att tillämpa filter så att vissa personer inte kommer åt filerna?
- Går det att ange ett lösenord för en viss fil?
- Går det att kryptera filer när NAS-funktionen används?
- Går det att använda komprimerade diskenheter?
- Vilket protokoll används för delning?
- Är det säkert att koppla bort en ansluten USB-enhet när som helst?
- Går det att logga in i en nätverksdomänmiljö med NAS-läget?
- Går det att konfigurera flera anslutna USB-diskenheter för RAID?

## F: Jag kan se en USB-enhet i USB Control Center, men jag kan inte ansluta till den. Vad ska jag göra?

S: Kontrollera brandväggsinställningarna. Under installationen konfigureras Windows-brandväggen för anslutningen, men för andra brandväggar kan det behövas ytterligare inställningar. Mer information om hur du konfigurerar olika brandväggar finns i avsnittet om brandväggsinställningar.

## F: Varför visas Spela upp automatiskt i Windows varje gång jag ansluter till en enhet?

S: Som standard spelas flera typer av USB-enheter upp automatiskt i Windows. Du kan stänga av automatisk uppspelning i Windows XP så här: Klicka på Start och Kör. Skriv ”gpedit.msc” (utan citattecken) i fältet Kör. På skärmen Grupprincip väljer du Datorkonfiguration > Administrativa mallar. Klicka på System. Dubbelklicka på Inaktivera Spela upp automatiskt. Välj Inaktiverad på fliken Inställning och klicka på OK.

## F: Varför kan det vara bra att starta ett visst program automatiskt när jag ansluter till en enhet?

S: Många USB-objekt använder specifik programvara för att utföra funktionerna. En webbkamera behöver till exempel programvara för videoinspelning. Med USB Control Center kan du ange att programvaran ska startas automatiskt när en USB-enhet ansluts till routern. Det finns mer information i Enhetsegenskaper på fliken Anslutning.

## F: Måste jag stänga programvaran helt innan jag installerar en uppdatering? Måste jag starta om datorn efter installationen?

S: Nej, du kan installera uppdateringar medan programvaran körs och enheterna är anslutna. Du behöver inte starta om datorn när du har installerat en uppdatering.

## F: Finns USB Control Center på alla routrar?

S: Ja, men USB-lagringsfunktionen i Control Center är inte tillgänglig på alla routermodeller från Linksys. För vissa routrar används en annan USB-lagringsfunktion i stället för Control Center.

## F: Vad är NAS (Network Attached Storage)?

S: En NAS-enhet är en server som är till för att hantera filer. NAS-enheten är tillgänglig från flera användare direkt på det lokala nätverket (LAN).

## F: Vilka filsystem kan användas med routern i NAS-läge?

S: Routern monterar FAT12-, FAT16-, FAT32- och NTFS-volymer i NAS-läge automatiskt. Diskar som använder andra filsystem är tillgängliga för en användare i taget i USB-nätverksläge.

## F: Hur kommer jag åt USB-diskenheter som är anslutna till routern?

S: I Windows mappar USB Control Center automatiskt en ny enhetsbeteckning för din dator för varje kompatibel USB-diskenhet som ansluts till routern. Du når enheten genom att gå till Dator (eller Den här datorn om du använder Windows XP eller äldre).

Du kan gå till Utforskaren och skriva \\router i adressfältet. Du kan även bläddra i Windows-nätverket och söka efter \\router i listan med tillgängliga nätverksenheter.

I Mac monterar programvaran automatiskt diskar på routerns skrivbord. Du kan även klicka på Gå > Anslut till server för att ansluta till disken.

## F: Hur mappas enhetsbeteckningarna i Windows?

S: När programvaran körs mappas diskvolymerna till enhetsbeteckningarna med början vid Z för att undvika att de krockar med ofta förekommande enhetsbeteckningar.

## F: Vad är det för skillnad mellan USB-nätverksläge och NAS-läge?

S: I USB-nätverksläge är det som om USB-enheten ansluts direkt till datorn via en USB-kabel. Om en person använder enheten kan ingen annan ansluta till den. Det går att använda en mängd olika slags enheter. I NAS-läge kan en USB-enhet användas av flera datorer samtidigt. Detta fungerar bara med USB-lagringsenheter och fildelning.

## F: Finns det några begränsningar för hur mycket data som kan delas?

S: Nej, mängden data som kan delas beror på hur stor den anslutna disken är.

## F: Går det att dela filer mellan Windows och Mac?

S: Ja, det går att dela filer mellan datorer som använder Windows och Mac OS X.

## F: Går det att tillämpa filter så att vissa personer inte kommer åt filerna?

S: Filerna är tillgängliga för alla datorer i nätverket.

## F: Går det att lägga in lösenord för en viss fil?

S: Det går inte att lägga in lösenord. Om säkerhet krävs kan du skapa ett lösenordskyddat arkiv med hjälp av ett filkomprimeringsprogram.

## F: Går det att kryptera filer när NAS-funktionen används?

S: Nej, alla filer sparas i befintligt skick. Det gäller även NTFS-formaterade diskar.

## F: Går det att använda komprimerade diskenheter?

S: Nej, det går inte att dela komprimerade enheter via NAS-funktionen.

## F: Vilket protokoll används för delning?

S: Protokollet för fildelning i Windows används. Det kallas vanligen SMB eller CIFS.

## F: Är det säkert att koppla bort en ansluten USB-enhet när som helst?

S: Den enhet du kopplar bort kanske används av en annan dator eller används för delning av bilder osv. Data kan gå förlorade om enheten plötsligt kopplas bort. Följ alltid stegen för ”Säker borttagning” när du kopplar bort enheter.

## F: Går det att logga in i en nätverksdomänmiljö med NAS-läget?

S: Det går inte att logga in i en domänmiljö.

## F: Går det att konfigurera flera anslutna USB-diskenheter för RAID?

S: RAID kan inte upprättas med flera diskar anslutna till routern, men enheterna kan få åtkomst till en USB RAID-enhet som visas som en enda disk.