Центр Помощи Установки USB

# Вопросы и ответы

## Центр Установки USB и USB-устройства (вкладка "Доступные устройства")

- В Центр Установки USB отображается USB-устройство, но к нему не удается подключиться. Что делать?
- Почему при каждом подключении к устройству открывается экран автозапуска Windows?
- Зачем может понадобиться автоматический запуск какого-либо программного обеспечения при подключении к устройству?
- Нужно ли выходить из программы перед установкой обновления? Нужно ли перезагружать компьютер после установки?

## Дисковые накопители USB и другие устройства хранения данных

- Доступен ли Центр Установки USB во всех роутерах?
- Что такое NAS (сетевое устройство хранения данных)?
- С какими файловыми системами может работать маршрутизатор в режиме NAS?
- Как получать доступ к дисковым накопителям USB, подключенным к маршрутизатору?
- Какие буквы логических устройств отображаются в Windows?
- В чем разница между режимом сетевого USB и режимом NAS?
- Есть ли какие-либо ограничения на объем данных общего доступа?
- Возможен ли общий доступ к файлам между Windows и Mac OS?
- Можно ли применять фильтры, чтобы ограничивать доступ к файлам отдельным пользователям?
- Можно ли обеспечить доступ к файлу через пароль?
- Можно ли шифровать файлы с помощью функции NAS?
- Можно ли пользоваться сжатыми дисками?
- Какой протокол используется для общего доступа?
- Безопасно ли отсоединять USB-устройство?
- Можно ли входить в среду сетевого домена с помощью режима NAS?
- Если подключено несколько дисковых накопителей USB, можно ли настроить их на работу с RAID?

## В: Центр Установки USB отображается USB-устройство, но к нему не удается подключиться. Что делать?

О: Проверьте настройки брандмауэра. При установке программа настраивает Windows Firewall на разрешение подключение, однако для брандмауэров других разработчиков может потребоваться дополнительная настройка. Подробнее о настройке некоторых брандмауэров см. настройки брандмауэра.

## В: Почему при каждом подключении к устройству открывается экран автозапуска Windows?

О: По умолчанию, Windows использует автозапуск для многих видов USB-устройств. Для отключение автозапуска в Windows XP нажмите "Пуск", затем "Выполнить..." В поле "Выполнить" введите: "gpedit.msc" (без кавычек). На экране "Политика группы" выберите "Конфигурация компьютера", затем "Административные шаблоны". Нажмите "Система". Дважды щелкните на пункте Отключить автозапуск. На вкладке "Настройка" выберите Отключено и нажмите OK.

## В: Зачем может понадобиться автоматический запуск какого-либо программного обеспечения при подключении к устройству?

О: Для выполнения своих функций многим USB-устройствам требуется определенное программное обеспечение. Например, для работы веб камеры обычно нужна программа записи видео. Центр Установки USB от Belkin позволяет указывать программное обеспечение для автоматического запуска при подключении того или иного USB-устройства к маршрутизатору. Подробнее см. свойства устройства на вкладке "Подключение".

## В: Нужно ли выходить из программы перед установкой обновления? Нужно ли перезагружать компьютер после установки?

О: Нет, обновления можно устанавливать при работающей программе и подключенных устройствах. После установки обновления не нужно перезагружать компьютер.

## В: Доступен ли Центр Установки USB во всех роутерах?

О:Да, но функция USB хранения в Центре Установки доступно не во всех роутерах Linksys. Некоторые роутеры используют другие функции для хранения USB, не через Центра Установки.

## В: Что такое NAS (сетевое устройство хранения данных)?

О: NAS-устройство – это сервер, предназначенный для работы с файлами. Сетевое устройство хранения данных напрямую доступно в локальной сети нескольким пользователям.

## В: С какими файловыми системами может работать маршрутизатор в режиме NAS?

О: В режиме NAS маршрутизатор автоматически монтирует тома файловых систем FAT12, FAT16, FAT32 и NTFS. Диски с другими файловыми системами доступны в каждый момент только одному пользователю в режиме сетевого USB.

## В: Как получать доступ к дисковым накопителям USB, подключенным к маршрутизатору?

О: В Windows Центр Установки USB автоматически добавляет новые буквы логических устройств для каждого поддерживаемого дискового накопителя USB, подключаемого к маршрутизатору. Доступ к такому логическому диску осуществляется через Компьютер (в Windows XP и предыдущих версиях: Мой компьютер).

Можно открыть проводник Windows и ввести в адресную строку: \\router. Кроме того, можно открыть обзор сети Windows и найти в списке доступных сетевых устройств \\router.

Для компьютеров на основе ОС Macintosh программное обеспечение автоматически монтирует диски, подключенные к маршрутизатору. Кроме того, для подключения к диску можно нажать Go > Connect to server.

## В: Какие буквы логических устройств отображаются в Windows?

О: При работе программы дисковым томам присваиваются буквы, начиная с Z (чтобы избежать путаницы с распространенными буквами логических дисков).

## В: В чем разница между режимом сетевого USB и режимом NAS?

О: Режим сетевого USB работает так, как если бы USB-устройство было напрямую подключено к компьютеру кабелем USB. Если устройством пользуется один человек, другой пользователь не сможет к нему подключиться. Можно использовать устройства многих разных типов. В режиме NAS возможен одновременный доступ к USB-устройству с нескольких компьютеров, но он возможен только для USB-устройств хранения данных и общего доступа к файлам.

## В: Есть ли какие-либо ограничения на объем данных общего доступа?

О: Нет, объем данных общего доступа зависит только от вместимости подключенного диска.

## В: Возможен ли общий доступ к файлам между Windows и Mac OS?

О: Да, возможен общий доступ к файлам с компьютеров под управлением Windows и Mac OS X.

## В: Можно ли применять фильтры, чтобы ограничивать доступ к файлам отдельным пользователям?

О: Всем компьютерам сети предоставляется открытый доступ к файлам.

## В: Можно ли обеспечить доступ к файлу через пароль?

О: Задавать пароли нельзя. Для обеспечения безопасности можно использовать программы сжатия файлов, то есть создавать защищенные паролем архивы.

## В: Можно ли шифровать файлы с помощью функции NAS?

О: Нет, все файлы сохраняются в исходном виде. Это относится и к дискам, отформатированным как NTFS.

## В: Можно ли пользоваться сжатыми дисками?

О: Нет, функция NAS не обеспечивает общий доступ к сжатым дискам.

## В: Какой протокол используется для общего доступа?

О: Используется протокол Windows File Sharing. Его обычно обозначают "SMB" или "CIFS".

## В: Безопасно ли отсоединять USB-устройство?

О: Отсоединяемое устройство может использоваться другим ПК или может осуществляться общий доступ к изображениям на нем и т. п. При внезапном отсоединении данные могут быть утеряны. При отсоединении устройств всегда следуйте указаниям к безопасному извлечению.

## В: Можно ли входить в среду сетевого домена с помощью режима NAS?

О: В среду домена войти нельзя.

## В: Если подключено несколько дисковых накопителей USB, можно ли настроить их на работу с RAID?

О: Из нескольких дисков, подсоединенных к маршрутизатору, нельзя создать RAID, однако с этих устройств возможен доступ к USB-устройству RAID, представляющему собой единый диск.