Bantuan USB Control Center

# Properti Perangkat

Di layar Device Properties (Properti Perangkat), Anda dapat mengelola semua aspek perangkat yang terpasang ke Router. Anda dapat menentukan pengaturan umum seperti nama perangkat yang akan muncul di USB Control Center, apakah perangkat akan secara otomatis tersambung dengan komputer via router apabila komputer dinyalakan, dan masih banyak lagi.

Untuk mengakses layar Device Properties (Properti Perangkat), pilih perangkat di USB Control Center dan klik Properties (Properti).

- Properti Umum
- Properti Koneksi Perangkat
- Properti Koneksi Printer

## Properti Umum

Dengan Tab General (Umum) dari layar Device Properties (Properti Perangkat) Anda dapat mengubah nama perangkat yang akan muncul di Control Center dan menampilkan beragam informasi referensi terkait perangkat.

Di bidang Display name (Nama Tampilan), masukkan nama perangkat yang ingin ditampilkan di USB Control Center. Nilai default diperoleh dari perangkat itu sendiri. Informasi dari perangkat akan selalu tampil sebagai nama perangkat USB, kendati bila Anda mengubah Display name (Nama Tampilan).

Device speed (Kecepatan perangkat) ditentukan oleh kecepatan yang mampu didukung oleh perangkat tertentu. Kecepatan aktual perangkat juga ditentukan oleh faktor lain seperti konfigurasi jaringan Anda.

Kecepatan yang tersedia adalah:
Hi Speed: Produk USB yang memiliki logo "Hi-Speed USB" pada kemasannya dan mendukung kecepatan 480 Megabyte per Second (Mb/s).
Full Speed: Produk USB yang memiliki logo "Certified USB" dasar pada kemasannya dan mendukung kecepatan 1,5 Mb/s dan 12Mb/s.
Low Speed: Low Speed dan Full Speed kerap digunakan dalam pengertian yang sama oleh produsen perangkat.

Tab General (Umum) juga berisi informasi referensi tentang perangkat.

Kembali ke Atas

## Properti Koneksi Perangkat

Dengan tab Connection (Koneksi) dari layar Device Properties (Properti Perangkat) Anda dapat menentukan apakah perangkat secara otomatis akan tersambung ke komputer ini ketika komputer dinyalakan, dan untuk menentukan setiap perangkat lunak yang akan memulai secara otomatis ketika perangkat tersambung. Informasi dalam topik ini berlaku bagi semua perangkat kecuali printer. Untuk mempelajari tentang properti koneksi printer, lihat Printer Connection Properties (Properti Koneksi Printer).

Pada Connection Settings, (Pengaturan Koneksi), centang Automatically connect this device when the USB Control Center starts (Sambung otomatis ketika USB Control Center dibuka) bila Anda ingin secara otomatis menyambung ke perangkat ini secara otomatis setiap kali perangkat lunak dijalankan. Jika Anda mencentang kotak ini bersama dengan kotak untuk menentukan bahwa USB Control Center harus dibuka (di Router Settings/Pengaturan Router), perangkat akan secara otomatis menyambung setiap kali komputer dinyalakan.

Karena kegagalan jaringan atau faktor lainnya, koneksi ke perangkat kadang-kadang dapat terputus. Bila Anda ingin agar Control Center secara otomatis menyambung ulang ke perangkat sewaktu-waktu sambungan terputus, centang Attempt to reconnect if a connection is lost (Coba sambung ulang bila koneksi terputus). Jika kotak ini dicentang, Control Center akan berusaha melakukan koneksi ulang ke perangkat sampai koneksi terjalin kembali atau komputer dimatikan.

Pada Start Program, tentukan pengaturan perangkat lunak yang terkait dengan perangkat ini. Misal, bila perangkat adalah Webcam, kemungkinan memiliki perangkat lunak terkait yang memungkinkannya menyimpan video. Dengan mencentang Launch a program when this device connects (Buka program ketika perangkat ini menyambung) Anda dapat menetapkan agar perangkat lunak dibuka secara otomatis apabila Anda menyambung dengan Webcam. Anda juga dapat menetapkan Disconnect device when the program is closed (Putus sambungan perangkat bila program ditutup) jika ingin membuat perangkat bebas digunakan oleh komputer lain ketika Anda menutup komponen tertentu dari perangkat lunak. Kedua kotak centang ini dapat dicentang tanpa memengaruhi satu sama lain.

Di bidang Program, Browse (telusuri) untuk menemukan file exe perangkat lunak yang ingin Anda kaitkan dengan perangkat. Anda juga dapat memasukkan jalur ke file exe, langsung di bidang ini. Setelah pengaturan Anda disimpan, yang muncul di bidang Program adalah nama file .exe saja.

Kembali ke Atas

## Properti Koneksi Printer

Tab Connection (Koneksi) dari layar Device Properties (Properti Perangkat) menampilkan fungsi tambahan yang dimiliki printer.

Pada Connection Settings,(Pengaturan Koneksi), Anda dapat memilih satu dari tiga pilihan untuk menyambungkan perangkat secara otomatis.

Centang kotak Automatically connect when the Control Center starts (Sambung otomatis ketika Control Center dibuka) bila ingin komputer ini menyambung ke printer secara otomatis setiap kali komputer dinyalakan. Mungkin sebaiknya Anda memilih opsi ini bila komputer ini adalah satu-satunya komputer yang akan memakai printer. Bila Anda ingin selalu menyambung ke perangkat secara manual melalui Control Center, pilih opsi Never automatically connect, I will always connect manually (Jangan pernah sambungkan secara otomatis, Saya akan selalu menyambungkan secara manual). Jika printer dipakai bersama oleh banyak komputer, kami sarankan Anda memilih opsi This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing (Ini adalah printer bersama, yang secara otomatis menyambung dan memutus sambungan ketika mencetak saja). Dengan pilihan ini, printer akan secara otomatis menyambung ketika tugas cetak dikirim kepadanya, lalu memutuskan sambungan ketika tugas cetak selesai, sehingga printer tersedia untuk komputer lainnya.

Bidang Printer diaktifkan bila Anda memilih salah satu opsi koneksi otomatis. Dari daftar pilihan menurun, pilih driver printer yang terkait dengan printer ini.

Karena kegagalan jaringan atau faktor lainnya, koneksi ke perangkat kadang-kadang dapat terputus. Bila Anda ingin agar Control Center secara otomatis menyambung ulang ke perangkat ini sewaktu-waktu sewaktu-waktu sambungan terputus, centang Attempt to reconnect if a connection is lost (Coba sambung ulang bila koneksi terputus). Jika kotak ini dicentang, Control Center akan berusaha melakukan koneksi ulang ke perangkat sampai koneksi terjalin kembali atau komputer dimatikan.

Pada Start Program, tentukan pengaturan perangkat lunak yang terkait dengan printer ini. Dengan mencentang Launch a program when this device connects (Buka program ketika perangkat ini menyambung) Anda dapat menetapkan agar perangkat lunak dibuka secara otomatis apabila Anda menyambung dengan printer. Anda juga dapat menetapkan Disconnect device when program (Putus sambungan perangkat bila program ditutup) agar printer bebas digunakan oleh komputer lain ketika Anda menutup komponen tertentu dari perangkat lunak. Kedua kotak centang ini dapat dicentang tanpa memengaruhi satu sama lain.

Di bidang Program, Browse (telusuri) untuk menemukan file exe perangkat lunak yang ingin Anda kaitkan dengan printer. Anda juga dapat memasukkan jalur ke file exe, langsung di bidang ini. Setelah pengaturan Anda disimpan, yang muncul di bidang Program adalah nama file .exe saja.

Kembali ke Atas