Aide pour l'USB Control Center

# Foire aux questions

## USB Control Center et périphériques USB (onglet des Périphériques disponibles)

- Je vois un périphérique dans l'USB Control Center, mais je ne peux pas m'y connecter. Que dois-je faire ?
- Pourquoi la fenêtre de lecture automatique Windows apparaît-elle à chaque connexion à un périphérique ?
- À quoi sert le lancement automatiquement d'un logiciel particulier lors de la connexion à un périphérique ?
- Dois-je quitter le logiciel avant d'installer une mise à jour ? Dois-je redémarrer mon ordinateur après l'installation ?

## Lecteurs de disque USB et autres périphériques de stockage

- Est-ce que l'USB Control Center est disponible sur tous les routeurs ?
- Qu'est-ce que le NAS (périphérique de stockage sur réseau) ?
- Quels systèmes de fichiers peuvent être utilisés avec mon routeur en mode NAS ?
- Comment puis-je accéder aux lecteurs de disque USB connectés à mon routeur ?
- Comment les lettres de lecteurs sont-elles attribuées sous Windows ?
- Quelle est la différence entre le mode Réseau USB et le mode NAS ?
- Y a-t-il des limites sur la quantité de données pouvant être partagée ?
- Est-il possible de partager des fichiers entre Windows et Mac ?
- Est-il possible d'appliquer des filtres pour bloquer l'accès à des fichiers ?
- Est-il possible de définir un mot de passe pour un fichier ?
- Est-il possible de chiffrer des fichiers lors de l'utilisation de l'option NAS ?
- Puis-je utiliser des lecteurs de disques compressés ?
- Quel est le protocole de partage utilisé ?
- Est-il sûr de débrancher un périphérique USB à n'importe quel moment ?
- Est-il possible de se connecter à un environnement de domaine en utilisant le mode NAS ?
- Lorsque plusieurs lecteurs de disque USB sont connectés, peuvent-ils être configurés pour utiliser le RAID ?

## Q : Je vois un périphérique dans l'USB Control Center, mais je ne peux pas m'y connecter. Que dois-je faire ?

R : Vérifiez les paramètres de votre pare-feu. Au cours de l'installation, le logiciel configure le pare-feu Windows afin que celui-ci autorise la connexion, mais la configuration d'un pare-feu tiers peut être nécessaire. Pour en savoir plus sur la configuration de pare-feux spécifiques, voir Paramètres du pare-feu.

## Q : Pourquoi la fenêtre de lecture automatique Windows apparaît-elle à chaque connexion à un périphérique ?

R : Par défaut, Windows lance la lecture automatique de plusieurs types de périphériques USB. Vous pouvez désactiver la lecture automatique sous Windows XP en allant au menu Démarrer > Exécuter. Dans la fenêtre Exécuter, tapez « gpedit.msc » (sans les guillemets). À l'écran Stratégie de groupe, sélectionnez Configuration ordinateur > Modèles d'administration. Cliquez sur Système. Cliquez deux fois sur Désactiver le lecteur automatique. À l'écran Paramètres, sélectionnez Désactivé et cliquez sur OK.

## Q : À quoi sert le lancement automatiquement d'un logiciel particulier lors de la connexion à un périphérique ?

R : De nombreux périphériques USB nécessitent l'utilisation de logiciel(s) spécifique(s) pour l'exécution de certaines fonctions. Par exemple, un logiciel est requis pour la capture vidéo à l'aide d'une cybercaméra. L'USB Control Center permet de spécifier le logiciel devant être lancé automatiquement lors de la connexion du périphérique USB au routeur. Pour en savoir plus, voir l'onglet Connexion.

## Q : Dois-je quitter le logiciel avant d'installer une mise à jour ? Dois-je redémarrer mon ordinateur après l'installation ?

R : Non, vous pouvez installer les mises à jour si le logiciel est en cours d'exécution et des périphériques y sont connectés. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur après l'installation d'une mise à jour.

## Q : Est-ce que l'USB Control Center est disponible sur tous les routeurs ?

R : Oui, mais la fonction de stockage USB du Control Center n'est pas disponible sur tous les modèles de routeurs Linksys. Certains routeurs mettent en œuvre une fonction de stockage USB différente, autre que l'USB Control Center.

## Q : Qu'est-ce que le NAS (périphérique de stockage sur réseau) ?

R : Un périphérique de stockage sur réseau (NAS) est un serveur conçu spécifiquement pour la gestion de fichiers. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder directement à un NAS sur un réseau local (LAN).

## Q : Quels systèmes de fichiers peuvent être utilisés avec le routeur en mode NAS ?

R : Le routeur montera automatiquement les volumes FAT12, FAT16, FAT32 et NFTS en mode NAS. Les disques utilisant d'autres systèmes de fichiers seront disponibles à un utilisateur à la fois en mode Réseau USB.

## Q : Comment puis-je accéder aux lecteurs de disque USB connectés au routeur ?

R : Sous Windows, l'USB Control Center attribue automatiquement une nouvelle lettre de lecteur sur votre ordinateur pour chaque lecteur de disque USB pris en charge qui est connecté au routeur. Vous pouvez accéder au lecteur en allant dans Ordinateur (ou Poste de travail sous Windows XP ou une version plus ancienne).

Vous pouvez ouvrir l'Explorateur Windows et taper \\router dans la barre d'adresse. Vous pouvez également parcourir le réseau Windows et rechercher \\router dans la liste des périphériques réseau disponibles.

Pour les ordinateurs Macintosh, le logiciel monte automatiquement sur le bureau les disques connectés au routeur. Vous pouvez également aller à Aller > Se connecter au serveur pour vous connecter au disque.

## Q : Comment les lettres de lecteurs sont-elles attribuées sous Windows ?

R : Lorsque le logiciel est en cours d'exécution, les volumes de disques recevront des lettres en commençant par Z afin d'éviter une collision avec les lettres couramment utilisées.

## Q : Quelle est la différence entre le mode Réseau USB et le mode NAS ?

R : En mode Réseau USB, le périphérique USB apparaît comme s'il était connecté directement à votre ordinateur par un câble USB. Si une personne utilise un périphérique donné, personne d'autre ne peut s'y connecter. Divers types de périphériques peuvent être utilisés. En mode NAS, plusieurs ordinateurs peuvent accéder à un périphérique donné en même temps, seulement s'il s'agit d'un périphérique USB de stockage ou de partage de fichiers.

## Q : Y a-t-il des limites sur la quantité de données pouvant être partagée ?

R : Non, la quantité de données pouvant être partagée dépend de la taille du disque connecté.

## Q : Est-il possible de partager des fichiers entre Windows et Mac OS ?

R : Oui, il est possible de partager des fichiers entre des ordinateurs Windows et Mac OS X.

## Q : Est-il possible d'appliquer des filtres pour bloquer l'accès à des fichiers ?

R : Les fichiers sont publics pour tous les ordinateurs sur le réseau.

## Q : Est-il possible de définir un mot de passe pour un fichier ?

R : Il n'est pas possible de définir un mot de passe. S'il est nécessaire de protéger des données, utilisez un logiciel de compression de fichiers pour créer un fichier d'archive protégé par mot de passe.

## Q : Est-il possible de chiffrer des fichiers lors de l'utilisation de l'option NAS ?

R : Non, les fichiers sont sauvegardés tels quels. Cela s'applique également aux disques formatés en NTFS.

## Q : Puis-je utiliser des lecteurs de disques compressés ?

R : Non, il n'est pas possible de partager des lecteurs compressés avec la fonction NAS.

## Q : Quel est le protocole de partage utilisé ?

R : Le protocole Windows File Sharing est utilisé. Il est couramment appelé protocole SMB ou CIFS.

## Q : Est-il sûr de débrancher un périphérique USB à n'importe quel moment ?

R : Le périphérique que vous débranchez peut être en cours d'utilisation par un autre PC ou par la fonction de partage de photos, etc. Les données peuvent être détruites si vous débranchez soudainement le périphérique. Veuillez toujours suivre la procédure de retrait de périphérique en toute sécurité pour retirer un périphérique.

## Q : Est-il possible de se connecter à un environnement de domaine en utilisant le mode NAS ?

R : Il n'est pas possible de se connecter à un environnement de domaine.

## Q : Lorsque plusieurs lecteurs de disque USB sont connectés, peuvent-ils être configurés pour utiliser le RAID ?

R : Il n'est pas possible d'établir un RAID au moyen de plusieurs disques reliés au routeur, mais ces derniers peuvent accéder à un RAID USB qui se présente en tant que disque simple.