USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) Yardım

# Kullanılabilir Aygıtlar Listesi

Available Devices (Kullanılabilir Aygıtlar) sekmesi yönlendiricinize bağlı olan USB aygıtlarının bir listesini görüntüler ve aygıtları seçmenizi, bağlantı ayarlarını belirmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki aygıt özellikleri bölümüne bakın.

Bir USB aygıtına bağlanmak için, seçin ve Use (Kullan) öğesini tıklatın.

Varsayılan olarak Yönlendiricinize takılı olan diskler otomatik olarak ağınızdaki tüm bilgisayarlarla paylaşılır. Bir disk, seçmek ve Stop Using (Kullanmayı Bırak) seçeneğini tıklatmak suretiyle güvenli bir şekilde çıkartılabilir. Çıkartılan bir disk USB kablosunun yönlendiriciden çıkartılıp tekrar takılması suretiyle yeniden takılabilir.

Birisi kullanmak istediğiniz bir aygıtı halihazırda kullanıyorsa, aygıtı seçin ve Request Use (Kullanma İsteği) seçeneğini tıklatın. Kullanıcıların bilgisayarında bu aygıtı kullanmak istediğinizi bildiren bir mesaj görünür. Aygıtı sizin için kullanılabilir yapıp yapmamayı seçebilirler.

## Aygıt Özellikleri

Tek bir aygıtın özellikler sayfasına erişmek için USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) içinde aygıtı seçin ve Properties (Özellikler) öğesini tıklatın. Özellikler sayfası, aygıtın Kontrol Merkezi'nde görüneceği adı, aygıtın bilgisayar açıldığında otomatik olarak bir bilgisayara bağlanıp bağlanmayacağı ve benzeri genel ayarları belirlemenizi sağlar.

- Genel Özellikler
- Aygıt Bağlantı Özellikleri
- Yazıcı Bağlantı Özellikleri

### Genel Özellikler

Device Properties (Aygıt Özellikleri) ekranının General (Genel) sekmesi aygıtın Kontrol Merkezinde görüneceği adı değiştirmenize olanak tanır ve aygıt hakkında çeşitli referans bilgileri gösterir.

Display Name (Görünen Ad) alanında, aygıtın yazılımda görünmesini istediğiniz adı girin. Varsayılan ad aygıtın kendisinden alınır. Bu varsayılan ad Display Name'i (Görünen Ad) değiştirdiğinizde bile her zaman USB aygıt adı olarak görünür.

Device speed (Aygıt hızı) belirli bir aygıt tarafından rapor edildiği haliyle gösterilir. Gerçek performans, ağ yapılandırmanız gibi diğer faktörlerden de etkilenir.

1. Hi Speed: "Hi-Speed USB" (Yüksek Hızlı USB) logosunu taşıyan ve Saniyede 480 Megabayt (Mb/s) hız sağlayan USB ürünleridir.
2. Full Speed: "Certified USB" (Sertifikalı USB) logosunu taşıyan ve 1,5 Mb/s veya 12Mb/s hız sağlayan USB ürünleridir.
3. Low Speed: Low Speed (Düşük Hızlı) ve Full Speed (Yüksek Hızlı) özellikleri, aygıt üreticileri tarafından sıklıkla birbirinin yerine kullanılır.

General (Genel) sekmesi aygıt hakkında referans bilgilerini de içerir.

Başa Dön

### Aygıt Bağlantı Özellikleri

Device Properties (Aygıt Özellikleri) ekranının Connection (Bağlantı) sekmesi aygıtın bilgisayar başlatıldığında bu bilgisayara otomatik olarak bağlanıp bağlanmayacağını ve aygıt bağlandığında herhangi bir yazılımın otomatik olarak çalışmaya başlayıp başlamayacağını belirlemenizi sağlar. Bu bölümdeki bilgiler NAS modu ile paylaştırılan yazıcı ve diskler hariç tüm aygıtlar için geçerlidir. Yazıcıların bağlantı özellikleri hakkında bilgi daha fazla bilgi edinmek için, Yazıcı Bağlantı Özellikleri bölümüne bakın.

Bu bilgisayarın yazılım her çalışmaya başladığında otomatik olarak bu aygıta bağlanmasını istiyorsanız Automatically connect this device when the Control Center starts (Kontrol Merkezi başladığında otomatik olarak bu aygıta bağlan) onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusunu Kontrol Merkezi'nin çalışmaya başlamasını belirleyen onay kutusu ile birlikte işaretlerseniz, aygıt her bilgisayar açılışında otomatik olarak bağlanacaktır.

Aygıtlara olan bağlantılar ara sıra ağ hataları veya diğer faktörler nedeniyle kesilebilir. Kontrol Merkezi'nin bu durumun meydana geldiği aygıta otomatik olarak yeniden bağlanmasını istiyorsanız, Attempt to reconnect if a connection is lost (Bir bağlantı kesilirse otomatik olarak yeniden bağlanmayı dene) onay kutusunu işaretleyin. Control Center (Kontrol Merkezi) bağlantı yeniden kuruluna veya bilgisayar kapatılana kadar aygıta yeniden bağlanmayı deneyecektir.

Bu aygıtla ilişkili olan herhangi bir yazılımın ayarlarını belirlemek için Start Program (Programı Başlat) alanını kullanın. Örneğin, bir web kamerası muhtemelen video yakalayan bir yazılıma sahiptir. Launch a program when this device connects (Bu aygıt bağlandığında bir program başlat) onay kutusunu işaretleyerek Web kamerası kullanılabilir olduğunda yazılımın otomatik olarak çalışmasını belirleyebilirsiniz. Yazılımı kapattığınızda aygıtın diğer bilgisayarlar tarafından kullanılmasını istiyorsanız Disconnect device when the program is closed (Program kapatıldığında aygıtın bağlantısını kes) onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.

Program (Program) alanında, aygıtla ilişkilendirmek istediğiniz yazılımı bulmak için browse (göz at) seçeneğini kullanın. Aynı zamanda programın yolunu doğrudan alana da girebilirsiniz. Ayarlarınız kaydedildiğinde, Program (Program) alanında sadece programın .exe dosyasının adı görünür.

Başa Dön

### Yazıcı Bağlantı Özellikleri

Bir yazıcı seçildiğinde, Device Properties (Aygıt Özellikleri) ekranının Connection (Bağlantı) sekmesi yazıcıya özel ek fonksiyonlar sunar. Özellikle, aygıtı otomatik olarak bağlamak için üç seçenekten birini seçebilirsiniz.

Yazıcı çok sayıda bilgisayar arasında paylaştırılıyorsa, This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing (Bu paylaşılan bir yazıcıdır, sadece yazdırırken otomatik olarak bağlan ve bağlantısını kes) seçeneğini belirlemenizi öneriyoruz. Bu seçenek ile bir yazdırma işi gönderildiğinde yazıcı otomatik olarak bağlanır ve sonra diğer bilgisayarlar tarafından kullanılabilir olması için iş tamamlanır tamamlanmaz bağlantısı kesilir.

Diğer kullanıcıların yazıcıya otomatik olarak bağlanmasını engelleyecek şekilde bu bilgisayarın her açılışta otomatik olarak bu yazıcıya bağlanmasını istiyorsanız Automatically connect when the USB Control Center starts (USB Kontrol Merkezi çalışmaya başladığında otomatik olarak bağlan) onay kutusunu işaretleyin.

Never automatically connect, I will always connect manually (Asla otomatik olarak bağlanma, her zaman manuel olarak bağlanacağım) seçeneği ile kullanıcıları yazıcıya manuel olarak bağlanmak zorunda bırakabilirsiniz.

Otomatik bağlantı seçeneklerinden birini seçerseniz Printer (Yazıcı) alanı etkinleştirilir. Açılır listeden bu yazıcıyla ilişkili sürücüyü seçin.

Aygıtlara olan bağlantılar ara sıra ağ hataları veya diğer faktörler nedeniyle kesilebilir. Kontrol Merkezi'nin bu durumun meydana geldiği aygıta otomatik olarak yeniden bağlanmasını istiyorsanız, Attempt to reconnect if a connection is lost (Bir bağlantı kesilirse otomatik olarak yeniden bağlanmayı dene) onay kutusunu işaretleyin. Control Center (Kontrol Merkezi) bağlantı yeniden kuruluna veya bilgisayar kapatılana kadar aygıta yeniden bağlanmayı deneyecektir.

Bu yazıcıyla ilişkili olan herhangi bir yazılımın ayarlarını belirlemek için Program (Program) alanını kullanın. Yazılımı kapattığınızda aygıtın diğer bilgisayarlar tarafından kullanılmasını istiyorsanız Disconnect device when the program is closed (Program kapatıldığında aygıtın bağlantısını kes) onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.

Program (Program) alanında, yazıcıyla ilişkilendirmek istediğiniz yazılımı bulmak için göz atın. Aynı zamanda yazılımın yolunu doğrudan alana da girebilirsiniz. Ayarlarınız kaydedildiğinde, Program (Program) alanında sadece yazılımın .exe dosyasının adı görünür.

Başa Dön