USB Kontrolcenter - Hjælp

# Firewalls

Eftersom firewalls er designet til at blokere uønskede adgang til dit netværk, skal du måske specificere indstillinger, som får din firewall til at registrere, at softwaren skal have tilladelse til at kommunikere med USB-portene på din router via dit netværk.

Med Windows Firewall vil guiden til installation af softwaren automatisk lave en firewall-undtagelse.

Med andre firewalls fra tredjepart, åbnes din firewall normalt automatisk den første gang du bruger USB kontrolcenteret, og du kan klikke JA for at åbne forbindelsen. Nogle gange er det dog nødvendigt at lave manuelle undtagelser.

For at tilføje USB Kontrolcenteret som undtagelse i din Firewall, skal du sikre at du tilføjer den eksekverbare fil, såvel som følgende netværksporte:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> Se dokumentationen til din firewall for yderligere oplysninger.

Tilbage til toppen