USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) Yardım

# Sık Sorulan Sorular

## USB Control Center and USB devices (USB Kontrol Merkezi ve USB Aygıtları) (Available Devices (Kullanılabilir Aygıtlar) sekmesi)

- USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) içinde bir USB aygıtı görebiliyorum fakat ona bağlanamıyorum. Ne yapmalıyım?
- Aygıtı her bağladığımda neden Windows Autoplay (Windows Otomatik Kullanma) ekranı görünüyor?
- Neden bir aygıta bağlandığımda belirli bir yazılım parçasını otomatik olarak çalıştırmak isteyim?
- Bir güncelleme yüklemeden önce yazılımı tamamen kapatmak zorunda mıyım? Yüklemeden sonra bilgisayarımı yeniden başlatmam gerekli mi?

## USB disk sürücüleri ve diğer depolama aygıtları

- USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) tüm yönlendiricilerde bulunuyor mu?
- NAS (Ağa Bağlı Depolama) nedir?
- NAS modunda yönlendiricim ile birlikte hangi dosya sistemleri kullanılabilir?
- Yönlendiricime bağlı USB disk sürücülerine nasıl erişebilirim?
- Sürücü harfleri Windows üzerinde nasıl eşleştirilir?
- Network USB (Ağ USB) modu ve NAS modu arasındaki fark nedir?
- Ne kadar verinin paylaşılabileceği hakkında herhangi bir sınırlandırma var mı?
- Dosyalar Windows ve Mac OS arasında paylaştırılabilir mi?
- Belirli kişilerin dosyalara erişmelerine engel olmak için filtreler uygulanabilir mi?
- Bir dosya için parola ayarlanabilir mi?
- Dosyalar NAS özelliğiyle birlikte kullanıldıklarında şifrelenebilirler mi?
- Sıkıştırılmış disk sürücüleri kullanılabilir mi?
- Paylaşım için hangi protokol kullanılır?
- Bağlı olan bir USB aygıtı herhangi bir zamanda çıkartmak güvenli midir?
- NAS modu kullanılarak bir ağ etki alanı ortamına oturum açılabilir mi?
- Birden çok USB disk sürücüsü bağlandığında, RAID kullanmaları için ayarlanabilirler mi?

## USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) içinde bir USB aygıtı görebiliyorum fakat ona bağlanamıyorum. Ne yapmalıyım?

C: Güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol edin. Kurulum sırasında, yazılım Windows güvenlik duvarını bağlantıya izin vermesi için yapılandırır fakat üçüncü taraf güvenlik duvarları ek ayarlar gerektirebilir. Farklı güvenlik duvarlarının nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için, güvenlik duvarı ayarları bölümüne bakın.

## S: Aygıtı her bağladığımda neden Windows Autoplay (Windows Otomatik Kullanma) ekranı görünüyor?

C: Varsayılan olarak, Windows çoğu USB aygıt tipini otomatik olarak kullanır. Start (Başlat) ve Run (Çalıştır) öğesini tıklatarak Windows XP içinde otomatik kullanmayı kapatabilirsiniz. Run (Çalıştır) alanına "gpedit.msc" yazın (tırnak işaretleri olmadan). Group Policy (Grup İlkesi) ekranında, Computer Configuration (Bilgisayar Yapılandırması) > Administrative Templates (Yönetim Şablonları) öğesini seçin. System (Sistem) öğesini tıklatın. Turn off Autoplay (Otomatik Kullanmayı Kapat) öğesini çift tıklatın. Setting (Ayar) sekmesinde, Disabled (Devre dışı) seçeneğini belirleyin ve OK (Tamam) öğesini tıklatın.

## S: Neden bir aygıta bağlandığımda belirli bir yazılım parçasını otomatik olarak çalıştırmak isteyim?

C: Çoğu USB öğesi fonksiyonlarını yerine getirmek için özel bir yazılım kullanır. Örneğin, bir Web kamerası muhtemelen video yakalayan bir yazılma ihtiyaç duyar. USB Control Center (USB Kontrol Merkezi), yönlendiricinize bir USB aygıtı bağlandığında yazılımın otomatik olarak çalışmaya başlamasını belirtmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, Connection (Bağlantı) sekmesi bölümüne bakın.

## S: Bir güncelleme yüklemeden önce yazılımı tamamen kapatmak zorunda mıyım? Yüklemeden sonra bilgisayarımı yeniden başlatmam gerekli mi?

C: Hayır, güncellemeleri yazılım çalışırken ve aygıtlar bağlıyken yükleyebilirsiniz. Bir güncellemeyi yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmez.

## USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) tüm yönlendiricilerde bulunuyor mu?

C: Evet, ancak Control Center (Kontrol Merkezi) içindeki USB depolama özelliği her Linksys yönlendiricide bulunmamaktadır. Bazı yönlendiriciler, Control Center (Kontrol Merkezi) yerine farklı bir USB depolama özelliği kullanmaktadır.

## S: NAS (Ağa Bağlı Depolama) nedir?

A: Bir NAS aygıtı, özellikle dosyaların idare edilmesi için tasarlanmış bir sunucudur. Network Attached Storage (Ağa Bağlı Depolama) çoklu kullanıcılar tarafından local area network (yerel ağ bağlantısı) (LAN) üzerinden erişilebilirdir.

## NAS modunda yönlendirici ile birlikte hangi dosya sistemleri kullanılabilir?

A: Yönlendiriciniz, NAS Modunda FAT12, FAT16, FAT32 ve NTFS birimleri ile otomatik olarak eşleşecektir. Diğer dosya sistemlerini kullanan diskler Network USB (Ağ USB) modunda her seferinde tek bir kullanıcı tarafından kullanılabilir olacaklardır.

## S: Yönlendiriciye bağlı USB disk sürücülerine nasıl erişebilirim?

C: Windows'ta, USB Control Center (USB Kontrol Merkezi), yönlendiricinize bağlanan her desteklenen USB disk sürücüsü için bilgisayarınızda otomatik olarak yeni bir sürücü harfi eşleştirecektir. Sürücüye Computer (Bilgisayar) (veya My Computer (Bilgisayarım) Windows XP veya daha eski bir işletim sistemi kullanıyorsanız) üzerinden erişebilirsiniz.

Windows Explorer'e gidebilir ve adres çubuğuna \\router (yönlendirici) yazabilirsiniz. Alternatif olarak, Windows network'e (Windows ağı) göz atarak available network devices (kullanılabilir ağ aygıtları) listesinden \\router'i arayabilirsiniz.

Macintosh bilgisayarlar için, yazılım yönlendiricinizin masaüstüne bağlanmış olan diskleri otomatik olarak takar. Alternatif olarak, diske bağlanmak için Go (Git) > Connect to server (Bir sunucuya bağlan) öğesini tıklatın.

## S: Sürücü harfleri Windows üzerinde nasıl eşleştirilir?

C: Yazılım çalışırken, disk birimleri, genellikle kullanılan sürücü harfleriyle çakışma olmasını önlemek için Z harfinden başlayarak sürücü harfleri ile eşleştirilir.

## S: Network USB (Ağ USB) modu ve NAS modu arasındaki fark nedir?

C: Network USB (Ağ USB) modunda, USB aygıtı, bir USB kablosu ile doğrudan bilgisayarınıza bağlanmış gibidir. Aygıtı bir kişi kullanıyorsa, başka hiç kimse bağlanamayacaktır. Birçok farklı türde aygıt kullanılabilir. NAS modunda, USB aygıtı, aynı anda birden fazla bilgisayar tarafından erişilebilir durumdadır; bu sadece USB depolama aygıtları ve dosya paylaşımı ile çalışır.

## S: Ne kadar verinin paylaşılabileceği hakkında herhangi bir sınırlandırma var mı?

C: Hayır, paylaşılabilecek veri miktarı bağlanan diskin boyutuna bağlıdır.

## S: Dosyalar Windows ve Mac OS arasında paylaştırılabilir mi?

C: Evet dosyalar Windows ve Mac OS X bilgisayarları arasında paylaştırılabilir.

## S: Belirli kişilerin dosyalara erişmelerine engel olmak için filtreler uygulanabilir mi?

C: Dosyalar ağdaki her bilgisayar için ortak yapılır.

## S: Bir dosya için parola ayarlanabilir mi?

C: Parola ayarlanamaz. Güvenlik gerekliyse, parola korumalı arşiv oluşturmak için bir dosya sıkıştırma yazılımı kullanın.

## S: Dosyalar NAS özelliğiyle birlikte kullanıldıklarında şifrelenebilirler mi?

C: Hayır, dosyalar kaydedildikleri gibidirler. Bu NTFS formatlı diskler için de geçerlidir.

## S: Sıkıştırılmış disk sürücüleri kullanılabilir mi?

C: Hayır, sıkıştırılmış disk sürücüleri NAS özelliği üzerinden paylaştırılamaz.

## S: Paylaşım için hangi protokol kullanılır?

C: Windows File Sharing protocol (Windows dosya paylaşım protokolü) kullanılır. Bu genellikle SBM veya CIFS olarak adlandırılır.

## S: Bağlı olan bir USB aygıtı herhangi bir zamanda çıkartmak güvenli midir?

C: Çıkartmakta olduğunuz cihaz, başka bir bilgisayar tarafından kullanılıyor veya Fotoğraf Paylaşımı, vb. nedeniyle erişiliyor olabilir. Aniden çıkartıldığı takdirde veriler kaybolabilir. Aygıtları çıkarmak için her zaman "Safe Removal" (Güvenle Çıkarma) prosedürlerini izleyin.

## S: NAS modu kullanılarak bir ağ etki alanı ortamına oturum açılabilir mi?

C: Bir etki alanı ortamına oturum açılamaz.

## S: Birden çok USB disk sürücüsü bağlandığında, RAID kullanmaları için ayarlanabilirler mi?

C: Yönlendiricinize bağlı birden çok disk kullanılarak bir RAID oluşturulamaz fakat bu aygıtlar tekli bir disk olarak bulunan bir USB RAID diskine erişebilirler.