Trợ giúp trung tâm điều khiển USB

# Thuộc tính thiết bị

Trên màn hình Thuộc tính thiết bị, bạn có thể quản lý tất cả các khía cạnh của thiết bị được gắn với Bộ định tuyến. Bạn có thể chỉ định cài đặt chung như cách hiển thị tên thiết bị trong Trung tâm điều khiển USB, liệu thiết bị có tự động kết nối với máy tính qua bộ định tuyến ngay sau khi máy tính khởi động hay không và nhiều tác vụ khác.

Để truy nhập màn hình Thuộc tính thiết bị, hãy chọn một thiết bị trong Trung tâm điều khiển USB và bấm vào Thuộc tính.

- Thuộc tính chung
- Thuộc tính kết nối thiết bị
- Thuộc tính kết nối máy in

## Thuộc tính chung

Tab Tổng quan của màn hình Thuộc tính thiết bị cho phép bạn thay đổi tên của thiết bị xuất hiện trong Trung tâm điều khiển và hiển thị nhiều thông tin tham khảo về thiết bị.

Trong trường Tên hiển thị, nhập tên của thiết bị khi bạn muốn tên đó xuất hiện trong Trung tâm điều khiển USB. Tên mặc định được lấy từ chính thiết bị. Thông tin từ thiết bị sẽ luôn hiển thị dưới dạng Tên thiết bị USB, ngay cả khi bạn thay đổi Tên hiển thị.

Tốc độ thiết bị được xác định bởi tốc độ do thiết bị cụ thể hỗ trợ. Tốc độ thực của thiết bị cũng được xác định bằng các yếu tố khác như cấu hình mạng của bạn.

Các tốc độ hiện có là:
Tốc độ cao: Các sản phẩm USB có logo "USB tốc độ cao" trên bao bì và hỗ trợ tốc độ 480 Megabyte mỗi giây (Mb/s).
Tốc độ đầy đủ: Các sản phẩm USB có logo "USB được chứng nhận" cơ bản trên bao bì và hỗ trợ tốc độ 1,5 Mb/s và 12Mb/s.
Tốc độ thấp: Tốc độ thấp và tốc độ đầy đủ thường được các nhà sản xuất thiết bị sử dụng thay thế cho nhau.

Tab Tổng quan cũng chứa thông tin tham khảo về thiết bị.

Lên đầu trang

## Thuộc tính kết nối thiết bị

Tab Kết nối của màn hình Thuộc tính thiết bị cho phép bạn chỉ định xem thiết bị có kết nối tự động với máy tính này khi máy tính khởi động hay không và chỉ định phần mềm bất kỳ sẽ khởi động tự động khi thiết bị kết nối. Thông tin trong chủ đề này áp dụng với tất cả thiết bị ngoại trừ máy in. Để tìm hiểu về thuộc tính kết nối dành cho máy in, hãy xem Thuộc tính kết nối máy in.

Trong Cài đặt kết nối, hãy đánh dấu chọn hộp kiểm Tự động kết nối thiết bị này khi Trung tâm điều khiển USB khởi động nếu bạn muốn tự động kết nối với thiết bị này mỗi lần phần mềm khởi động. Nếu bạn đánh dấu chọn hộp kiểm này cùng với hộp kiểm chỉ định Trung tâm điều khiển USB khởi động (trong Cài đặt bộ định tuyến), thiết bị sẽ tự động kết nối mỗi lần bạn khởi động máy tính.

Đôi khi, kết nối đến thiết bị có thể bị mất do lỗi mạng hoặc yếu tố khác. Nếu bạn muốn Trung tâm điều khiển tự động kết nối lại với thiết bị trong trường hợp điều này xảy ra, hãy đánh dấu chọn hộp kiểm Cố gắng kết nối lại nếu mất kết nối. Khi bạn chọn tùy chọn này, Trung tâm điều khiển sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị cho đến khi kết nối được thiết lập lại hoặc máy tính bị tắt.

Trong phần Khởi động chương trình, hãy chỉ định cài đặt cho bất kỳ phần mềm nào được liên kết với thiết bị này. Chẳng hạn, nếu thiết bị là một Webcam, thiết bị có thể có phần mềm liên kết cho phép chụp video. Bằng cách đánh dấu chọn hộp kiểm Khởi chạy chương trình khi thiết bị này kết nối, bạn có thể chỉ định phần mềm khởi động tự động bất cứ khi nào bạn kết nối với Webcam. Bạn cũng có thể chỉ định Ngắt kết nối thiết bị khi chương trình bị đóng nếu muốn giải phóng thiết bị mà các máy tính khác đang sử dụng khi bạn đóng phần mềm cụ thể. Có thể chọn hai hộp kiểm độc lập nhau.

Trong trường Chương trình, Duyệt đến tệp exe cho phần mềm bạn muốn liên kết với thiết bị. Bạn cũng có thể nhập đường dẫn đến tệp exe trực tiếp vào trường này. Sau khi cài đặt của bạn được lưu, chỉ có tên tệp exe xuất hiện trong trường Chương trình.

Lên đầu trang

## Thuộc tính kết nối máy in

Tab Kết nối của màn hình Thuộc tính thiết bị hiển thị thêm chức năng cho máy in.

Trong Cài đặt kết nối, bạn có thể chọn một trong ba tùy chọn để tự động kết nối thiết bị.

Đánh dấu chọn hộp kiểm Tự động kết nối khi Trung tâm điều khiển khởi động nếu bạn muốn máy tính này tự động kết nối với máy in này mỗi lần máy tính khởi động. Có thể bạn muốn chọn tùy chọn này nếu đây là máy tính duy nhất sẽ sử dụng máy in. Nếu bạn luôn muốn kết nối với thiết bị qua Trung tâm điều khiển theo cách thủ công, hãy chọn tùy chọn Không bao giờ kết nối tự động, tôi sẽ luôn kết nối thủ công. Nếu nhiều máy tính cùng dùng chung máy in, bạn nên chọn tùy chọn Đây là máy in dùng chung, tự động kết nối và ngắt kết nối chỉ khi in. Với tùy chọn này, máy in tự động kết nối khi nhận được lệnh in, sau đó ngắt kết nối ngay khi lệnh in hoàn tất để các máy tính khác có thể sử dụng máy in.

Trường Máy in có hiệu lực nếu bạn chọn một trong hai tùy chọn kết nối tự động. Chọn trình điều khiển máy in được liên kết với máy in này từ danh sách thả xuống.

Đôi khi, kết nối đến thiết bị có thể bị mất do lỗi mạng hoặc yếu tố khác. Nếu bạn muốn Trung tâm điều khiển tự động kết nối lại với thiết bị này trong trường hợp điều này xảy ra, hãy đánh dấu chọn hộp kiểm Cố gắng kết nối lại nếu mất kết nối. Khi bạn chọn tùy chọn này, Trung tâm điều khiển sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị cho đến khi kết nối được thiết lập lại hoặc máy tính bị tắt.

Trong phần Khởi động chương trình, hãy chỉ định cài đặt cho bất kỳ phần mềm nào được liên kết với máy in này. Bằng cách đánh dấu chọn hộp kiểm Khởi chạy chương trình khi thiết bị này kết nối, bạn có thể chỉ định phần mềm khởi động tự động bất cứ khi nào bạn kết nối với máy in. Bạn cũng có thể chỉ định Ngắt kết nối thiết bị khi chương trình bị đóng để giải phóng máy in mà các máy tính khác đang sử dụng bất cứ khi nào bạn đóng phần mềm cụ thể. Có thể chọn hai hộp kiểm độc lập nhau.

Trong trường Chương trình, Duyệt đến tệp exe cho phần mềm bạn muốn liên kết với máy in. Bạn cũng có thể nhập đường dẫn đến tệp exe trực tiếp vào trường này. Sau khi cài đặt của bạn được lưu, chỉ có tên tệp exe xuất hiện trong trường Chương trình.

Lên đầu trang