USB Kontrolcenter - Hjælp

# Ofte Stillede Spørgsmål

## USB Kontrolcenter og USB enheder (fane for tilgængelige enheder)

- Jeg kan se en USB enhed i USB kontrolcenteret, men jeg kan ikke forbinde til den. Hvad skal jeg gøre?
- Hvorfor vises skærmbilledet Windows Automatisk afspilning hver gang jeg opretter forbindelse til en enhed?
- Hvorfor skal jeg automatisk starte en specifik software, når jeg opretter forbindelse til en enhed?
- Er det nødvendigt at lukke softwaren helt ned før installation af en opdatering? Er det nødvendigt at genstarte min computer efter installation?

## USB-diskdrev og andre lagerenheder

- Er USB kontrolcenteret tilgængeligt på alle routere?
- Hvad er NAS (Network Attached Storage)?
- Hvilke
- Hvordan får jeg adgang til USB-diskdrev, der er tilsluttet min router?
- Hvordan er drevbogstaver tilknyttet Windows?
- Hvad er forskellen mellem USB-tilstand på netværk og NAS-tilstand?
- Er der nogle begrænsninger for hvor meget data der kan deles?
- Kan filer deles mellem Windows og MAC-OS?
- Kan der anvendes filtre for at forhindre bestemte personer i at få adgang til filer?
- Kan der indstilles en adgangskode for en fil?
- Kan filer krypteres, når de bruges med NAS-funktionen?
- Kan der bruges komprimerede diskdrev?
- Hvilken protokol bliver der brugt til deling?
- Er det sikkert at afbryde en tilkoblet USB-enhed når som helst?
- Kan et netværksdomæne være logget på ved brug af NAS-tilstanden?
- Når flere USB-diskdrev er tilkoblede, kan de da indstilles til at bruge RAID?

## Sp: Jeg kan se en USB enhed i USB kontrolcenteret, men jeg kan ikke forbinde til den. Hvad skal jeg gøre?

Sv.: Kontrollér dine firewall-indstillinger. Softwaren konfigurerer under installationen Windows Firewall til at aktivere forbindelsen, men tredjeparts firewalls kræver muligvis yderligere indstillinger. Se Firewall-indstillinger for mere information om konfiguration af adskillige specifikke firewalls.

## Sp.: Hvorfor vises skærmbilledet Windows Automatisk afspilning hver gang jeg opretter forbindelse til en enhed?

Sv.: Windows Automatisk afspilning afspiller som standard mange typer USB-enheder. Du kan slå automatisk afspilning fra i Windows XP ved at klikke på Start og Kør. I feltet Kør skal du indtaste "gpedit.msc" (uden anførselstegn). På skærmbilledet Gruppepolitik skal du vælge Computerkonfiguration > Administrative skabeloner. Klik på System. Dobbeltklik på Slå Automatisk afspilning fra. På fanen Indstilling vælger du Deaktiveret og klikker på OK.

## Sp.: Hvorfor skal jeg automatisk starte en specifik software, når jeg opretter forbindelse til en enhed?

Sv.: Mange USB-elementer bruger specifik software til at udføre deres funktioner. Et webcam har f.eks. brug for software, som indhenter video. USB kontrolcenteret lader dig specificere at programmet automatisk starter, når en USB enhed forbindes til din router. Se fanebladet Forbindelse under Egenskaber for enhed for mere information.

## Sp.: Er det nødvendigt at lukke softwaren helt ned før installation af en opdatering? Er det nødvendigt at genstarte min computer efter installation?

Sv.: Nej, du kan installere opdateringer, mens softwaren kører, og enheder er tilsluttet. Du behøver ikke genstarte din computer efter installation af en opdatering.

## Sp: Er USB kontrolcenteret tilgængeligt på alle routere?

Sv: Ja, men USB opbevaringsfunktionen i kontrolcenteret er ikke tilgængeligt på alle Linksys Router-modeller. Nogle routere bruge en anden USB opbevaringsfunktion og ikke kontrolcenteret.

## Sp.: Hvad er NAS (Network Attached Storage)?

Sv.: En NAS-enhed er en server, som er specifikt designet til at administrere filer. Der er adgang til NAS direkte på LAN fra flere brugere.

## Sp: Hvilke filsystemer kan bruges med routeren i NAS-opsætning?

Sv.: Din router vil automatisk montere FAT12-, FAT16-, FAT32- og NTFS-volumener i NAS-tilstand. Disks, som bruger andre filsystemer, vil være til rådighed til en bruger ad gangen i USB-tilstand på netværk.

## Sp.: Hvordan får jeg adgang til USB-diskdrev, der er tilsluttet routeren?

Sv: I Windows opsætter USB Kontrolcenteret automatisk et nyt drevbogstav på din computer, for hvert understøttet USB diskdrev forbundet til din router. Du kan få adgang til drevet ved at gå til Computer (eller Denne computer, hvis du bruger Windows XP eller ældre).

Du kan gå til Windows Stifinder og indtaste \\router i adresselinjen. Eller du kan gennemse Windows-netværket og lede efter \\router på listen med tilgængelige netværksenheder.

For Macintosh-computere monterer softwaren automatisk diske, som er tilsluttet din routers skrivebord. Eller du kan klikke på Gå > Opret forbindelse til server for at oprette forbindelse til serveren.

## Sp.: Hvordan er drevbogstaver tilknyttet Windows?

Sv.: Når softwaren kører, bliver diskvolumener tilknyttet drevbogstaver, der starter med Z for at undgå forveksling med almindeligvis anvendte drevbogstaver.

## Sp.: Hvad er forskellen mellem USB-tilstand på netværk og NAS-tilstand?

Sv.: I USB-tilstand på netværk er det som om USB-enheden er tilsluttet din computer direkte med et USB-kabel. Hvis én person bruger en enhed, er der ingen andre, som kan oprette forbindelse til den. Mange forskellige slags enheder kan anvendes. I NAS-tilstand kan der tages adgang til en USB-enhed fra flere computere samtidig. Dette fungerer kun med USB-lagringsenheder og fildeling.

## Sp.: Er der nogle begrænsninger for hvor meget data der kan deles?

Sv.: Nej, datamængden, som kan deles, afhænger af størrelsen på den tilsluttede disk.

## Sp.: Kan filer deles mellem Windows og MAC-OS?

Sv.: Ja, filer kan deles mellem Windows- og Mac OS X-computere.

## Sp.: Kan der anvendes filtre for at forhindre bestemte personer i at få adgang til filer?

Sv.: Filer bliver offentlige for alle computere på netværket.

## Sp.: Kan der indstilles en adgangskode for en fil?

Sv.: Der kan ikke indstilles adgangskoder. Brug filkomprimeringssoftware til at oprette et adgangskodebeskyttet arkiv, hvis sikkerhed er nødvendig.

## Sp.: Kan filer krypteres, når de bruges med NAS-funktionen?

Sv.: Nej, filer gemmes, som de er. Dette er også gældende for diske, der er formateret som NTFS.

## Sp.: Kan der bruges komprimerede diskdrev?

Sv.: Nej, komprimerede drev kan ikke deles via NAS-funktionen.

## Sp.: Hvilken protokol bliver der brugt til deling?

Sv.: Windows Fildeling-protokollen bliver brugt. Det kaldes almindeligvis SMB eller CIFS.

## Sp.: Er det sikkert at afbryde en tilkoblet USB-enhed når som helst?

Sv.: Den enhed, som du afbryder, bliver måske brugt af en anden pc, eller der bliver taget adgang til den via Billeddeling, osv. Data kan blive destrueret, hvis der er en pludselig afbrydelse. Følg altid proceduren "Sikker fjernelse" til at fjerne enheder.

## Sp.: Kan et netværksdomæne være logget på ved brug af NAS-tilstanden?

Sv.: Der kan ikke logges ind til et domæne.

## Sp.: Når flere USB-diskdrev er tilkoblede, kan de da indstilles til at bruge RAID?

Sv.: En RAID kan ikke etableres ved hjælp af flere diske, som er tilsluttet din router, men disse enheder kan tage adgang til en USB RAID-enhed, der fremstår som en enkel disk.