Assistance du centre de commande USB

# Foire aux questions

## Centre de commande USB et périphériques USB (onglet Périphériques disponibles)

- Je trouve un périphérique USB dans le centre de commande USB, mais je ne peux pas me connecter. Que dois-je faire?
- Pourquoi l'écran Autoplay (lecture automatique) Windows apparaît-il chaque fois que je me connecte à un périphérique?
- Pourquoi voudrais-je qu'un logiciel démarre automatiquement lorsque je me connecte à un périphérique?
- Dois-je fermer complètement le logiciel avant d'installer une mise à jour? Dois-je redémarrer mon ordinateur après l'installation?

## Lecteurs de disque USB et autres périphériques de stockage

- Est-ce que le centre de commande USB est disponible pour tous les routeurs?
- Qu'est-ce qu'un périphérique de stockage réseau (NAS)?
- Quel système de fichier dois-je utiliser avec mon routeur en mode NAS?
- Comment puis-je accéder aux lecteurs de disque USB connectés à mon routeur?
- De quelle façon les lettres sont-elles associées aux lecteurs dans Windows?
- Quelle différence y a-t-il entre le mode USB réseau et le mode NAS?
- Y a-t-il une limite quant à la quantité de données qui peuvent être partagées?
- Est-il possible de partager des fichiers entre les environnements Windows et Mac OS?
- Peut-on appliquer des filtres pour empêcher certaines personnes d'avoir accès aux fichiers?
- Peut-on attribuer un mot de passe à un fichier?
- Les fichiers utilisés avec la fonction NAS peuvent-ils être cryptés?
- Peut-on utiliser des lecteurs de disque compressés?
- Quel protocole est utilisé pour le partage?
- Est-il sécuritaire de débrancher un périphérique USB connecté à quelque moment que ce soit?
- Peut-on se connecter à un environnement de domaine réseau en utilisant le mode NAS?
- Lorsque plusieurs lecteurs de disque USB sont connectés, peut-on les configurer en réseau RAID?

## Q : Je trouve un périphérique USB dans le centre de commande USB, mais je ne peux pas me connecter. Que dois-je faire?

R: Vérifiez vos paramètres de coupe-feu. Au moment de l'installation, le logiciel configure le coupe-feu Windows de façon à activer la connexion, mais les coupe-feu de fournisseurs tiers peuvent nécessiter l'entrée d'autres paramètres. Pour de plus amples renseignements sur la configuration de divers coupe-feu spécifiques, voir la rubrique paramètres de coupe-feu.

## Q : Pourquoi l'écran Lancement automatique de Windows apparaît-il chaque fois que je me connecte à un périphérique?

R: Par défaut, Windows démarre automatiquement plusieurs types de périphériques USB. Vous pouvez désactiver cette fonction dans Windows XP en cliquant sur Démarrer et Exécuter. Dans le champ Exécuter, tapez « gpedit.msc » (sans les guillemets). À l'écran Stratégie de groupe, sélectionnez Configuration ordinateur > Modèles d'administration. Cliquez sur Système. Double-cliquez sur Désactiver le lecteur automatique. Sur l'onglet Paramètres, sélectionnez Désactivé et cliquez sur OK.

## Q: Pourquoi voudrais-je qu'un logiciel démarre automatiquement lorsque je me connecte à un périphérique?

R: De nombreux périphériques USB utilisent un logiciel particulier pour exécuter leurs fonctions. Par exemple, une caméra Web aura probablement besoin d'un logiciel de capture vidéo. Le centre de commande USB vous permet de commander le lancement automatique du logiciel lorsqu'un périphérique USB est connecté à votre routeur. Pour de plus amples renseignements, voir les propriétés du périphérique sous l'onglet Connexion.

## Q: Dois-je fermer complètement le logiciel avant d'installer une mise à jour? Dois-je redémarrer mon ordinateur après l'installation?

R: Non, vous pouvez installer des mises à jour pendant que le logiciel est en cours d'exécution et que des périphériques sont connectés. Vous n'avez pas besoin de redémarrer votre ordinateur après l'installation d'une mise à jour.

## Q : Est-ce que le centre de commande USB est disponible pour tous les routeurs?

R: Oui, toutefois la fonctionnalité de stockage USB du centre de commande USB n'est pas disponible pour tous les routeurs Linksys. Certains routeurs utilisent une fonctionnalité de stockage différente et non le centre de commande.

## Q: Qu'est-ce qu'un périphérique de stockage réseau (NAS)?

R: Un périphérique de stockage réseau (NAS) est un serveur conçu spécialement pour traiter des fichiers. Il est accessible à plusieurs utilisateurs directement à partir du réseau local (LAN).

## Q : Quel système de fichier peut-on utiliser avec le routeur en mode NAS?

R: Votre routeur montera automatiquement les volumes FAT12, FAT16, FAT32 et NTFS en mode NAS. Les disques qui utilisent d'autres systèmes de fichiers seront accessibles à un seul utilisateur à la fois en mode USB réseau.

## Q: Comment puis-je accéder aux lecteurs de disque USB connectés au routeur?

R: Le centre de commande USB de Windows attribue automatiquement une lettre correspondant à chaque disque dur USB connecté à votre routeur. Vous pouvez accéder au lecteur en cliquant sur Ordinateur (ou Poste de travail si vous utilisez Windows XP ou une version plus récente).

Vous pouvez ouvrir l'Explorateur Windows et taper \\routeur dans la barre d'adresses. Vous pouvez également explorer le réseau Windows et chercher \\routeur dans la liste des périphériques réseau disponibles.

Dans le cas des ordinateurs Macintosh, le logiciel monte automatiquement les disques connectés à votre routeur sur le bureau. Vous pouvez aussi cliquer sur Aller > Se connecter au serveur pour vous connecter au disque.

## Q: De quelle façon les lettres sont-elles associées aux lecteurs dans Windows?

R: Lorsque le logiciel est en cours d'exécution, les volumes de disques sont associés à des lettres de lecteurs, en commençant par « Z » pour éviter tout conflit avec les lettres les plus souvent utilisées.

## Q: Quelle différence y a-t-il entre le mode USB réseau et le mode NAS?

R: En mode USB réseau, c'est comme si le périphérique USB était connecté directement à votre ordinateur au moyen d'un câble USB. Si quelqu'un utilise un périphérique, personne d'autre ne peut s'y connecter. Plusieurs types de périphériques différents peuvent être utilisés. En mode NAS, plusieurs ordinateurs peuvent avoir accès simultanément au même périphérique USB, mais cela n'est valable que pour les périphériques de stockage et de partage de fichiers.

## Q: Y a-t-il une limite quant à la quantité de données qui peuvent être partagées?

R: Non, la quantité de données à partager dépend de la taille du disque connecté.

## Q: Est-il possible de partager des fichiers entre les environnements Windows et Mac OS?

R: Oui, les ordinateurs Windows et Mac OS peuvent partager des fichiers entre eux.

## Q: Peut-on appliquer des filtres pour empêcher certaines personnes d'avoir accès aux fichiers?

R: Les fichiers sont publics et accessibles à tous les ordinateurs dans le réseau.

## Q: Peut-on attribuer un mot de passe à un fichier?

R: Aucun mot de passe ne peut être attribué. Cependant, si des mesures de sécurité sont nécessaires, utilisez un logiciel de compression de fichiers pour créer un fichier d'archive protégé par mot de passe.

## Q: Les fichiers utilisés avec la fonction NAS peuvent-ils être cryptés?

R: Non, les fichiers sont tous sauvegardés tels quels. Cela s'applique aussi aux disques formatés en NTFS.

## Q: Peut-on utiliser des lecteurs de disque compressés?

R: Non, les lecteurs compressés ne peuvent pas être partagés au moyen de la fonction NAS.

## Q: Quel protocole est utilisé pour le partage?

R: Le protocole de partage de fichiers Windows. On l'appelle habituellement protocole « SMB » ou « CIFS ».

## Q: Est-il sécuritaire de débrancher un périphérique USB connecté à quelque moment que ce soit?

R: Le périphérique que vous débranchez pourrait être en cours d'utilisation par un autre ordinateur, pour le partage de photos, etc., ce qui pourrait entraîner la destruction de données s'il était débranché soudainement. Suivez toujours la procédure de « retrait en toute sécurité » pour débrancher un périphérique.

## Q: Peut-on se connecter à un environnement de domaine réseau en utilisant le mode NAS?

R: On ne peut pas se connecter à un environnement de domaine réseau.

## Q: Lorsque plusieurs lecteurs de disque USB sont connectés, peut-on les configurer en réseau RAID?

R: On ne peut pas établir de réseau redondant de disques indépendants (RAID) à partir de plusieurs disques connectés à votre routeur, mais ces périphériques peuvent accéder à un réseau RAID USB qui se présente comme disque simple.