Hjelp for USB Control Center

# Spørsmål og svar

## USB Control Center og USB-enheter (kategorien Tilgjengelige enheter)

- Jeg ser en USB-enhet i USB Control Center, men jeg kan ikke koble den til. Hva skal jeg gjøre?
- Hvorfor vises Windows Autokjør-skjermbildet hver gang jeg kobler til en enhet?
- Hvorfor skulle jeg ønske å starte en bestemt programvare automatisk når jeg kobler til en enhet?
- Må jeg slå helt av programvaren før jeg installerer en oppdatering? Må jeg starte maskinen på nytt etter en installering?

## USB-diskstasjoner og andre lagringsenheter

- Er USB Control Center tilgjengelig på alle rutere?
- Hva er NAS (Network Attached Storage)?
- Hvilke filsystemer kan brukes med ruteren i NAS-modus?
- Hvordan får jeg tilgang til USB-diskstasjoner som er koblet til ruteren?
- Hvordan blir stasjonsbokstaver tilordnet i Windows?
- Hva er forskjellen mellom Network USB-modus og NAS-modus?
- Er det noen begrensning for hvor mye data som kan deles?
- Kan filer deles mellom Windows- og MAC-operativsystemer?
- Kan filtre brukes til å hindre bestemte personer i å få tilgang til filer?
- Kan det angis et passord for en fil?
- Kan filer krypteres når de brukes med NAS-funksjonen?
- Kan komprimerte diskstasjoner brukes?
- Hvilken protokoll brukes til deling?
- Er det trygt å koble fra en tilkoblet USB-enhet når som helst?
- Kan det logges inn til et nettverksdomenemiljø i NAS-modus?
- Hvis flere USB-diskstasjoner er tilkoblet, kan de konfigureres til å bruke RAID?

## Sp: Jeg ser en USB-enhet i USB Control Center, men jeg kan ikke koble den til. Hva skal jeg gjøre?

Sv: Kontroller brannmurinnstillingene. Under installering konfigurerer programvaren Windows-brannmuren til å aktivere tilkobling, men tredjeparts brannmurer kan kreve andre innstillinger. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer bestemte brannmurer, se brannmurinnstillinger.

## Sp: Hvorfor vises Windows Autokjør-skjermbildet hver gang jeg kobler til en enhet?

Sv: Mange typer USB-enheter startes automatisk av Windows med standardinnstillingen. Du kan slå av Autokjør i Windows XP ved å klikke Start og Kjør. I Kjør-feltet skriver du "gpedit.msc" (uten anførselstegn). I skjermbildet Gruppepolicy velger du Datamaskinkonfigurasjon > Administrative maler. Klikk System. Dobbeltklikk Deaktiver Autokjør. I kategorien Innstillinger, velger duDeaktiver og klikker OK.

## Hvorfor skulle jeg ønske å starte en bestemt programvare automatisk når jeg kobler til en enhet?

Sv: Mange USB-enheter bruker en bestemt programvare til å utføre funksjonene. Et Webcam, for eksempel, trenger en programvare til å ta opp video. I USB Control Center kan du angi at programvaren starter automatisk når en USB-enhet kobles til ruteren. For mer informasjon, se enhetsegenskapene i kategorien Tilkobling.

## Sp: Må jeg slå helt av programvaren før jeg installerer en oppdatering? Må jeg starte maskinen på nytt etter en installering?

Sv:Nei, du kan installere oppdateringer mens programvaren kjører og enheter er tilkoblet. Du trenger ikke slå av maskinen etter å ha installert en oppdatering.

## Sp: Er USB Control Center tilgjengelig på alle rutere?

Sv:: Ja, men USB-lagringsfunksjonen i Control Center er ikke tilgjengelig på alle Linksys-rutermodeller. Noen rutere bruker en annen USB-lagringsfunksjon og ikke Control Center.

## Sp: Hva er NAS (Network Attached Storage)?

Sv: En NAS-enhet er en server som er laget spesielt for å håndtere filer. NAS-lagring er tilgjengelig direkte på LAN-nettverket fra flere brukere.

## Sp: Hvilke filsystemer kan brukes med ruteren i NAS-modus?

Sv: Ruteren vil automatisk sette opp FAT12-, FAT16-, FAT32-, og NTFS-stasjoner i NAS-modus. Disker som bruker andre filsystemer vil være tilgjengelige for én bruker av gangen i Network USB-modus.

## Sp: Hvordan får jeg tilgang til USB-diskstasjoner som er koblet til ruteren?

Sv: I Windows, tilordner USB Control Center automatisk en ny stasjonsbokstav på datamaskinen for hver USB-diskstasjon som støttes og som er koblet til ruteren. Du får tilgang til stasjonen ved å gå til Datamaskin (eller Min datamaskin hvis du bruker Windows XP eller eldre).

Du kan gå til Windows Utforsker og skrive \\router i adressefeltet. Du kan også bla gjennom Windows-nettverket og se etter \router på listen over tilgjengelige nettverksenheter.

På Macintosh-maskiner setter programvaren automatisk opp disker som er koblet til ruterens skrivebord. Du kan også klikke Start > Koble til server for å koble til disken.

## Sp: Hvordan blir stasjonsbokstaver tilordnet i Windows?

Sv: Når programvaren kjører, blir diskstasjoner tilordnet stasjonsbokstaver som begynner med Z for å unngå konflikt med alminnelig brukte stasjonsbokstaver.

## Sp: Hva er forskjellen mellom Network USB-modus og NAS-modus?

Sv: I Network USB-modus fungerer det som om USB-enheten var koblet direkte til datamaskinen med en USB-kabel. Hvis en person bruker en enhet, kan ikke noen andre koble til den. Mange forskjellige typer enheter kan brukes. I NAS-modus kan du få tilgang til en USB-enhet fra flere datamaskiner samtidig. Dette fungerer bare med USB-lagringsenheter og fildeling.

## Sp: Er det noen begrensning for hvor mye data som kan deles?

Sv: Nei, mengden med data som kan deles avhenger av størrelsen på den tilkoblede disken.

## Sp: Kan filer deles mellom Windows- og MAC-operativsystemer?

Sv: Ja, filer kan deles mellom Windows- og Mac OS X-maskiner.

## Sp: Kan filtre brukes til å hindre bestemte personer i å få tilgang til filer?

Sv: Filer gjøres offentlige for alle datamaskiner i nettverket.

## Sp: Kan det angis et passord for en fil?

Sv: Passord kan ikke angis. Hvis sikkerhet er nødvendig, kan du bruke filkomprimeringsprogramvare til å opprette et passordbeskyttet arkiv.

## Sp: Kan filer krypteres når de brukes med NAS-funksjonen?

Sv: Nei, alle filer lagres slik de er. Dette gjelder også for disker som er formaterte som NTFS.

## Sp: Kan komprimerte diskstasjoner brukes?

Sv: Nei, komprimerte stasjoner kan ikke deles via NAS-funksjonen.

## Sp: Hvilken protokoll brukes til deling?

Sv: Fildelingsprotokollen i Windows brukes. Den kalles vanligvis SMB eller CIFS.

## Sp: Er det trygt å koble fra en tilkoblet USB-enhet når som helst?

Sv: Enheten som du frakobler kan være i bruk av en annen PC eller av bildedelingsfunksjonen, osv. Data kan bli ødelagt dersom enheten plutselig frakobles. Følg alltid prosedyren Sikker fjerning når du skal fjerne enheter.

## Sp: Kan det logges inn til et nettverksdomenemiljø i NAS-modus?

Sv:Det kan ikke logges inn til et domenemiljø.

## Sp: Hvis flere USB-diskstasjoner er tilkoblet, kan de konfigureres til å bruke RAID?

Sv: RAID kan ikke opprettes når det brukes flere disker som er koblet til ruteren, men disse enhetene kan få tilgang til en USB RAID-enhet som fremstår som en enkeltdisk.