إرشادات المساعدة في USB Control Center

# جدران الحماية

نظرًا لأنه تم تصميم جدران الحماية لحظر محاولات الاقتحام غير المرغوب فيها إلى الشبكة، قد تحتاج إلى تعيين إعدادات تخبر جدار الحماية بأنه يجب السماح للبرنامج بالاتصال بمنافذ USB الموجودة في جهاز التوجيه عبر الشبكة.

مع جدار حماية Windows، يقوم معالج تثبيت البرنامج تلقائياً بعمل استثناء في جدار الحماية.

مع جدران الحماية الأخرى من أطراف خارجية، يفتح جدار الحماية تلقائياً في المعتاد في المرة الأولى إلى ترى فيها USB Control Center ويمكن فقط أن تنقر YES (أوافق) عند السؤال عن فتح الاتصال، ومع ذلك أحياناً تكون هناك حاجة لإضافة استثناءات يدوياً.

لإضافة أداة USB Control Center كاستثناء في جدار الحماية، تأكد من إضافة الملف التنفيذي وكذلك منافذ الشبكة التالية:

- TCP IN 19540
- TCP OUT 19540
- UDP IN 19540
- UDP OUT 19540

> راجع وثائق جدار الحماية لديك لمزيد من المعلومات.

عودة لأعلى