USB控制中心幫助

# 可用設備清單

可用設備 選項卡顯示連接至使用者路由器的USB設備清單，允許使用者對設備進行選擇，並可指定其連接設置。 有關更多詳細資訊，請參閱以下設備屬性。

通過選中並按一下使用，來連接USB設備。

預設情況下，連接至路由器的磁自動與網路上的所有電腦進行共用。 通過選中並按一下停止使用，可安全卸載磁片。 未安裝的磁碟，可以通過拔出USB資料線後再插入路由器的方式再次進行安裝。

如果他人正在使用您所要使用的設備，則選中該設備，並按一下請求使用。 此後，使用該設備的使用者的電腦上將會顯示一條消息，告知該使用者您有意使用該設備。 其可以選擇是否為您提供該設備。

## 設備屬性

若要存取個別設備的屬性工作表，請在USB控制中心內選取設備，然後按一下屬性。屬性工作表允許使用者設定常規屬性，如：在控制中心顯示的設備名稱，當電腦啟動時設備是否立即自動連接至電腦。

- 常規屬性
- 設備連接屬性
- 列印機連接屬性

### 常規屬性

設備屬性的常規選項卡，可允許使用者可對出現在控制中心中的設備名稱進行更改，並顯示有關該設備的各種參考資訊。

在顯示名稱欄中，使用者可以輸入所要在軟體中顯示的設備名稱。 預設名稱來自設備本身。 即使使用者對顯示名稱進行了更改，預設名稱也總是顯示USB設備的名稱。

設備速度如特定設備報告所顯示。 實際性能還會受到其他因素的影響，如：使用者的網路配置。

1. 高速：帶有"高速USB標誌”的SB產品，支援480百萬位元組每秒（Mb/s）的速度。
2. 全速：帶有認證“SB標誌”的“SB產品”，支援1.5 Mb/s或12Mb/s的速度。
3. 低速：設備製造商往往將“低速”和“全速”交替使用。

常規選項卡中還包含有關設備的參考資訊。

返回頂部

### 設備連接屬性

設備屬性的連接選項卡，可允許使用者指定當電腦啟動時設備是否立即自動連接至電腦，並指定當設備連接時所要自動啟動的軟體。 本主題中的資訊，適用於除通過NAS模式共用的列印機和磁片以外的所有設備。 有關列印機連接屬性的資訊，請參閱列印機連接屬性。

如需電腦在控制中心每次啟動時自動連接至該設備，則勾選當控制中心啟動時自動連接此設備核取方塊 。 如果用戶勾選該核取方塊的同時勾選指定控制中心啟動的核取方塊，則該設備會在電腦每次啟動時自動連接。

設備連接有時可能會因網路故障或其他因素的影響而丟失。 如需當這種情況發生時，控制中心自動重新連接該設備，請勾選連接丟失時嘗試重新連接核取方塊。 如需當這種情況發生時，控制中心自動重新連接該設備，請勾選連接丟失時嘗試重新連接核取方塊。

使用啟動程式欄來指定與此設備有關的所有軟體的設置。 例如，可能帶有捕捉視頻軟體的攝像頭。 通過勾選當設備連接時啟動應用程式核取方塊，使用者可以指定當攝像頭可用時所要自動啟動的軟體。 如果使用者需要在關閉軟體時釋放該設備以供其他電腦使用，則可勾選當應用程式關閉時斷開設備核取方塊。

在程式 欄，流覽並找到需要與此列印機關聯的軟體。使用者也可以在該欄中直接輸入程式路徑。 當使用者的設置被保存之後，程式欄中只顯示該程式的.exe檔案名稱。

返回頂部

### 列印機連接屬性

當選中列印機之後，設備屬性的連接選項卡中將出現與該列印機相關的附加功能。 使用者可以選擇三個自動連接設備選項中的一個。

如果該列印機在多台電腦之間共用，建議勾選這是一台共用的列印機，僅在列印時自動連接和斷開選項 。 使用此選項，列印機會在列印工作發送至列印機時自動連接，並在作業完成之後立即斷開，以便該列印機可供其他電腦使用。

若您希望此電腦在每次電腦啟動時自動連接至此印表機，避免其他使用者自動連接至此印表機，請勾選當USB控制中心啟動時自動連接。

通過從不自動連接，每次我將手動連接選項，您可以強制使用者手動連接該列印機。

如果選擇自動連接選項中的一項，則列印機欄將處於可用狀態。 可從下拉清單中，選擇與這台列印機相關的列印機驅動程式。

設備連接有時可能會因網路故障或其他因素的影響而丟失。 如需當這種情況發生時，控制中心自動重新連接該設備，請勾選連接丟失時嘗試重新連接核取方塊。 控制中心將嘗試與設備重新連接，直至連接重新建立或電腦關閉。

程式使用欄來指定與此列印機有關的所有軟體的設置。 如果使用者需要在關閉軟體時釋放該設備以供其他電腦使用，則可勾選當應用程式關閉時斷開設備核取方塊。

程式在欄，流覽並找到需要與此列印機關聯的軟體。 使用者也可以在該欄中直接輸入應用軟體的路徑。 當使用者的設置被保存之後，程式欄中只顯示該應用軟體的.exe檔案名稱。

返回頂部