Aide pour le centre de commande USB

# Liste des périphériques disponibles

L'onglet Périphériques disponibles affiche la liste des périphériques USB connectés à votre routeur; vous pouvez y sélectionner les périphériques voulus et définir leurs paramètres de connexion. Pour de plus amples renseignements, voir la section propriétés du périphérique ci-dessous.

Pour vous connecter à un périphérique USB, sélectionnez-le et cliquez sur Utiliser.

Par défaut, les disques connectés à votre routeur seront automatiquement partagés avec tous les ordinateurs connectés au réseau. Vous pouvez démonter un disque en toute sécurité en le sélectionnant, puis en cliquant sur Cesser d'utiliser. De la même façon, vous pouvez monter un disque qui n'a pas encore été monté en débranchant son câble USB du routeur, puis en le rebranchant.

Si quelqu'un utilise déjà un périphérique que vous aimeriez utiliser, sélectionnez-le, puis cliquez sur Demande d’utilisation. Un message s'affichera sur l'ordinateur de l'utilisateur pour l'aviser que vous souhaitez utiliser ce périphérique. Il pourra alors choisir de le libérer ou non.

## Propriétés du périphérique

Pour accéder à la feuille de propriétés d'un périphérique distinct, sélectionnez-le dans le centre de commande USB et cliquez sur Propriétés La fiche des propriétés vous permet de définir des paramètres généraux tels que le nom sous lequel ce périphérique apparaîtra dans le Centre de contrôle, d'indiquer si le périphérique doit se connecter automatiquement à un ordinateur dès le démarrage de l'ordinateur, etc.

- Propriétés générales
- Propriétés – connexion de périphérique
- Propriétés – connexion d'imprimante

### Propriétés générales

L'onglet Général de l'écran Propriétés du périphérique vous permet de changer le nom sous lequel le périphérique apparaîtra dans le Centre de contrôle et affiche divers renseignements de référence concernant le périphérique.

Dans le champ Afficher le nom, entrez le nom du périphérique tel que vous voulez qu'il apparaisse dans le logiciel. Le nom par défaut est tiré du périphérique lui-même. C'est celui qui apparaîtra toujours comme nom de périphérique USB, même si vous modifiez le champ Afficher le nom.

La vitesse du périphérique correspond à celle indiquée par le périphérique lui-même. La performance réelle dépend également d'autres facteurs comme la configuration de votre réseau.

1. Haute vitesse : Produits USB portant le logo « Hi-Speed USB » qui prennent en charge des débits pouvant atteindre 480 Mbit/s.
2. Pleine vitesse : Produits USB portant le logo de base « Certified USB » qui prennent en charge des débits pouvant atteindre 1,5 ou 12 Mbit/s.
3. Basse vitesse : Basse vitesse et pleine vitesse sont souvent utilisées de façon interchangeable par les fabricants de périphériques.

L'onglet Général contient également des renseignements de référence concernant le périphérique.

Retour au début

### Propriétés – connexion de périphérique

L'onglet Connexion de l'écran Propriétés du périphérique vous permet de préciser si le périphérique doit se connecter automatiquement à cet ordinateur lorsque celui-ci démarre et aussi, d'indiquer tout logiciel qui doit démarrer automatiquement lorsque le périphérique est connecté. Les renseignements de cette rubrique s'appliquent à tous les périphériques, sauf les imprimantes et les disques qui sont partagés via le mode de stockage en réseau NAS. Pour en savoir davantage sur les propriétés de connexion des imprimantes, voir la section Propriétés – connexion d'imprimante.

Cochez la case Connecter automatiquement ce périphérique au démarrage du Centre de contrôle si vous voulez que cet ordinateur se connecte automatiquement à ce périphérique chaque fois que le Centre de contrôle démarre. Si vous cochez cette case en même temps que celle indiquant que le Centre de contrôle doit démarrer, le périphérique se connectera automatiquement chaque fois que vous démarrerez l'ordinateur.

Les connexions aux périphériques pourront occasionnellement être perdues en raison de défaillances du réseau ou d'autre facteurs. Si vous voulez que le Centre de contrôle se reconnecte automatiquement au périphérique si cette situation devait se produire, cochez la case Essayer de reconnecter si la connexion est perdue. Le Centre de contrôle essaiera de rétablir la connexion avec le périphérique jusqu'à ce qu'il réussisse ou que l'ordinateur s'arrête.

Utilisez le champ Démarrer le programme pour préciser les paramètres de tout logiciel associé à ce périphérique. Par exemple, une caméra Web a probablement un logiciel de capture vidéo. En cochant la case Lancer un programme lorsque ce périphérique se connecte, vous pouvez faire en sorte que le logiciel démarre automatiquement dès que la caméra Web est disponible. Vous pouvez aussi cocher la case Déconnecter ce périphérique lorsque le programme est fermé si vous voulez que le périphérique se libère pour permettre à d'autres ordinateurs de l'utiliser lorsque vous fermez le logiciel.

Dans le champ Programme, repérez le logiciel que vous voulez associer au périphérique. Vous pouvez également entrer le chemin d'accès du programme directement dans ce champ. Une fois que vos paramètres sont sauvegardés, seul le nom du fichier « exe » du logiciel apparaît dans le champ Programme.

Retour au début

### Propriétés – connexion d'imprimante

Lorsque vous sélectionnez une imprimante, l'onglet Connexion de l'écran Propriétés du périphérique propose d'autres fonctionnalités propres aux imprimantes. Vous pouvez, en particulier, choisir une de trois options permettant l'établissement automatique d'une connexion avec le périphérique.

Si l'imprimante est partagée entre plusieurs ordinateurs, nos recommandons de sélectionner Ceci est une imprimante partagée, connecter et déconnecter automatiquement au moment de l'impression. Avec cette option, l'imprimante est automatiquement connectée lorsqu'un travail d'impression lui est envoyé, puis déconnectée lorsque l'impression est terminée pour permettre aux autres ordinateurs d'y accéder.

Cochez Connexion automatique à l'ouverture du centre de commande USB si vous souhaitez que votre ordinateur se connecte automatiquement à votre imprimante à chaque démarrage de l'ordinateur; cela empêche d'autres usagers de s'y connecter automatiquement.

Vous pouvez forcer les utilisateurs à se connecter manuellement à l'imprimante en cochant l'option Ne jamais connecter automatiquement, je vais toujours me connecter manuellement.

Le champ Imprimante est activé si vous sélectionnez une des options de connexion automatique. Dans la liste déroulante, sélectionnez le pilote associé à cette imprimante.

Les connexions aux périphériques pourront occasionnellement être perdues en raison de défaillances du réseau ou d'autre facteurs. Si vous voulez que le Centre de contrôle se reconnecte automatiquement au périphérique si cette situation devait se produire, cochez la case Essayer de reconnecter si la connexion est perdue. Le Centre de contrôle essaiera de rétablir la connexion avec le périphérique jusqu'à ce qu'il réussisse ou que l'ordinateur s'arrête.

Utilisez le champ Démarrer le programme pour préciser les paramètres de tout logiciel associé à cette imprimante. Vous pouvez aussi cocher la case Déconnecter ce périphérique lorsque le programme est fermé si vous voulez que le périphérique se libère pour permettre à d'autres ordinateurs de l'utiliser lorsque vous fermez le logiciel.

Dans le champ Programme, repérez le logiciel que vous voulez associer à l'imprimante. Vous pouvez également entrer le chemin d'accès du logiciel directement dans ce champ. Une fois que vos paramètres sont sauvegardés, seul le nom du fichier « exe » du logiciel apparaît dans le champ Programme.

Retour au début