วิธีใช้ศูนย์ควบคุม USB

# คำถามที่ถามบ่อย

## ศูนย์ควบคุม USB และอุปกรณ์ USB (แท็บอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน)

- ฉันสามารถเห็นอุปกรณ์ USB ในศูนย์ควบคุม USB แต่ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับมันได้ ฉันควรทำอย่างไร
- เหตุใดหน้าจอ Windows Autoplay จึงปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ฉันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
- ทำไมฉันจะต้องการเริ่มงานซอฟต์แวร์ที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อฉันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
- ฉันต้องปิดซอฟต์แวร์ให้หมดก่อนติดตั้งการอัปเดตใช่ไหม ฉันจำเป็นต้องรีบูตคอมพิวเตอร์ของฉันหลังการติดตั้งใช่ไหม

## ดิสก์ไดรฟ์ USB และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ

- ศูนย์ควบคุม USB พร้อมใช้งานกับทุกเราเตอร์ใช่ไหม
- NAS (Network Attached Storage) คืออะไร
- ระบบไฟล์ใดที่สามารถใช้กับเราเตอร์ของฉันในโหมด NAS ได้
- ฉันจะเข้าใช้งานดิสก์ไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ของฉันได้อย่างไร
- ตัวอักษรไดรฟ์ถูกแมปบน Windows อย่างไร
- อะไรคือความแตกต่างระหว่างโหมด Network USB และโหมด NAS
- มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับปริมาณข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันหรือไม่
- สามารถใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่าง Windows และ Mac OS หรือไม่
- สามารถนำตัวกรองไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บางคนเข้าถึงไฟล์ได้ใช่ไหม
- สามารถตั้งรหัสผ่านให้ไฟล์ได้ไหม
- ไฟล์สามารถถูกเข้ารหัสเมื่อใช้กับคุณสมบัติ NAS ใช่ไหม
- สามารถใช้ดิสก์ไดรฟ์ที่บีบอัดได้ไหม
- โปรโตคอลอะไรที่ใช้สำหรับการใช้ร่วมกัน
- มันปลอดภัยไหมที่จะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อเมื่อไรก็ได้
- สามารถล็อกอินเข้าสู่สภาพแวดล้อมโดเมนเครือข่ายโดยใช้โหมด NAS ได้ไหม
- เมื่อมีการเชื่อมต่อหลายดิสก์ไดรฟ์ USB จะสามารถตั้งค่าให้ดิสก์ไดรฟ์เหล่านั้นใช้ RAID ได้ไหม

## คำถาม: ฉันสามารถเห็นอุปกรณ์ USB ในศูนย์ควบคุม USB แต่ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับมันได้ ฉันควรทำอย่างไร

คำตอบ: ตรวจสอบการตั้งค่า Firewall ของคุณ ระหว่างการติดตั้ง ซอฟต์แวร์กำหนดค่า Firewall ของ Windows เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ แต่ Firewall ของบุคคลที่สามอาจจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าหลาย Firewall ที่ระบุ โปรดดูการตั้งค่า Firewall

## คำถาม: เหตุใดหน้าจอ Windows Autoplay จึงปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ฉันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

คำตอบ: ตามค่าดีฟอลต์ Windows จะเล่นอุปกรณ์ USB หลายประเภทโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดการเล่นอัตโนมัติใน Windows XP ได้โดยการคลิก เริ่ม และ รัน ในประเภทฟิลด์ รัน ใน "gpedit.msc" (ไม่มีคำอ้างอิง) บนหน้าจอ นโยบายกลุ่ม ให้เลือก การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ > เทมเพลตการจัดการ คลิกที่ ระบบ ดับเบิลคลิกที่ ปิดการเล่นอัตโนมัติ บนแท็บการตั้งค่า ให้เลือก ปิดการใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

## ทำไมฉันจะต้องการเริ่มงานซอฟต์แวร์ที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อฉันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

คำตอบ: รายการ USB จำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์ที่ระบุเพื่อทำงานตามฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น Webcam จะต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกภาพวิดีโอ ศูนย์ควบคุม USB ทำให้คุณสามารถระบุให้ซอฟต์แวร์เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คุณสมบัติของอุปกรณ์แท็บการเชื่อมต่อ

## คำถาม: ฉันต้องปิดซอฟต์แวร์ให้หมดก่อนติดตั้งการอัปเดตใช่ไหม ฉันจำเป็นต้องรีบูตคอมพิวเตอร์ของฉันหลังการติดตั้งใช่ไหม

คำตอบ: ไม่ คุณสามารถติดตั้งการอัปเดตขณะที่กำลังรันซอฟต์แวร์และมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องรีบูตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังการติดตั้งการอัปเดต

## คำถาม: ศูนย์ควบคุม USB พร้อมใช้งานกับทุกเราเตอร์ใช่ไหม

คำตอบ: ใช่ แต่คุณสมบัติอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB ในศูนย์ควบคุมไม่ได้มีในเราเตอร์ Linksys ทุกรุ่น เราเตอร์บางอันใช้คุณสมบัติอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB ที่ต่างออกไปและไม่ใช้ศูนย์ควบคุม

## NAS (Network Attached Storage) คืออะไร

คำตอบ: อุปกรณ์ NAS คือเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการไฟล์โดยเฉพาะ สามารถเข้าถึง Network Attached Storage ได้โดยตรงบนเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) จากผู้ใช้หลายคน

## คำถาม: ระบบไฟล์ใดที่สามารถใช้กับเราเตอร์ของฉันในโหมด NAS ได้

คำตอบ: เราเตอร์ของคุณจะเพิ่มไดรฟ์ข้อมูล FAT12, FAT16, FAT32 และ NTFS ในโหมด NAS โดยอัตโนมัติ ดิสก์ที่ใช้ระบบไฟล์อื่นๆ จะพร้อมใช้งานกับผู้ใช้หนึ่งคนต่อครั้งในโหมด Network USB

## คำถาม: ฉันจะเข้าใช้งานดิสก์ไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ของฉันได้อย่างไร

คำตอบ: ใน Windows ศูนย์ควบคุม USB จะแมปตัวอักษรไดรฟ์ใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณในแต่ละดิสก์ไดรฟ์ USB ที่สนับสนุนซึ่งเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงไดรฟ์ได้โดยการไปที่ คอมพิวเตอร์ (หรือ คอมพิวเตอร์ของฉัน ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP หรือรุ่นที่เก่ากว่า)

คุณสามารถไปที่ Windows Explorer และพิมพ์ \\router ในแถบแอดเดรส นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกดูเครือข่าย Windows และค้นหา \\router ในรายการของอุปกรณ์เครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh ซอฟต์แวร์จะเพิ่มแผ่นดิสก์ที่เชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปของเราเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ อีกวิธีหนึ่ง ให้คลิก ไป > เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเชื่อมต่อกับดิสก์

## คำถาม: ตัวอักษรไดรฟ์ถูกแมปบน Windows อย่างไร

คำตอบ: เมื่อรันซอฟต์แวร์ ปริมาณดิสก์จะถูกแมปกับตัวอักษรไดรฟ์ซึ่งขึ้นต้นด้วย Z เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับตัวอักษรไดรฟ์ที่ใช้มากที่สุด

## อะไรคือความแตกต่างระหว่างโหมด Network USB และโหมด NAS

คำตอบ: ในโหมด Network USB ราวกับว่าอุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB โดยตรง ถ้าบุคคลหนึ่งกำลังใช้อุปกรณ์ บุคคลอื่นๆ จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้ สามารถใช้อุปกรณ์หลากหลายประเภทได้ ในโหมด NAS อุปกรณ์ USB สามารถเข้าใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกันเมื่อใช้งานกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB และการใช้ไฟล์ร่วมกันเท่านั้น

## คำถาม: มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับปริมาณข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันหรือไม่

คำตอบ: ไม่มี จำนวนข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันขึ้นอยู่กับขนาดของดิสก์ที่เชื่อมต่อ

## คำถาม: สามารถใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่าง Windows และ Mac OS ได้หรือไม่

คำตอบ: ได้ สามารถใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่าง Windows และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac OS X

## คำถาม: สามารถนำตัวกรองไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บางคนเข้าถึงไฟล์ได้ใช่ไหม

คำตอบ: ไฟล์ถูกทำให้เป็นสาธารณะกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย

## คำถาม: สามารถตั้งรหัสผ่านให้ไฟล์ได้ไหม

คำตอบ: สามารถตั้งรหัสผ่านได้ ถ้าการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็น ให้ใช้ซอฟต์แวร์การบีบอัดไฟล์เพื่อสร้างที่เก็บถาวรที่ได้รับการปกป้องของรหัสผ่าน

## คำถาม: ไฟล์สามารถถูกเข้ารหัสเมื่อใช้กับคุณสมบัติ NAS ได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้ ไฟล์จะได้รับการบันทึกตามแบบที่มันเป็นทั้งหมด การบันทึกเช่นนี้จะใช้กับดิสก์ที่จัดรูปแบบเป็น NTFS ด้วย

## คำถาม: สามารถใช้ดิสก์ไดรฟ์ที่บีบอัดได้ไหม

คำตอบ: ไม่ได้ ไม่สามารถใช้ไดรฟ์ที่บีบอัดร่วมกันผ่านคุณสมบัติ NAS ได้

## คำถาม: โปรโตคอลอะไรที่ใช้สำหรับการใช้ร่วมกัน

คำตอบ: ใช้โปรโตคอลการใช้ไฟล์ร่วมกันของ Windows โดยทั่วไป จะอ้างถึงว่า SMB หรือ CIFS

## คำถาม: มันปลอดภัยไหมที่จะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อเมื่อไรก็ได้

คำตอบ: อุปกรณ์ที่คุณถอดสายอาจกำลังใช้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือถูกเข้าถึงโดย การใช้รูปภาพร่วมกัน ฯลฯ ข้อมูลอาจถูกทำลายหากทำการถอดสายทันที ให้ทำตามขั้นตอน "การเอาออกอย่างปลอดภัย" เสมอในการเอาอุปกรณ์ออก

## คำถาม: สามารถล็อกอินเข้าสู่สภาพแวดล้อมโดเมนเครือข่ายโดยใช้โหมด NAS ได้ไหม

คำตอบ: สามารถล็อกอินเข้าสู่สภาพแวดล้อมโดเมนหรือไม่

## คำถาม: เมื่อมีการเชื่อมต่อหลายดิสก์ไดรฟ์ USB จะสามารถตั้งค่าให้ดิสก์ไดรฟ์เหล่านั้นใช้ RAID ได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่สามารถสร้าง RAID โดยใช้หลายดิสก์ที่ต่อกับเราเตอร์ของคุณได้ แต่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ USB RAID ที่แสดงเป็นดิสก์เดียวได้