USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) Yardım

# Aygıt Özellikleri

Device Properties (Aygıt Özellikleri) ekranında, Yönlendiricinize bağlı olan aygıtları her açıdan yönetebilirsiniz. USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) içinde aygıtın adının nasıl görüneceğini, aygıtın bilgisayar açıldığında yönlendiriciniz üzerinden bir bilgisayara otomatik olarak bağlanıp bağlanmayacağı ve benzeri genel ayarları belirleyebilirsiniz.

Device Properties (Aygıt Özellikleri) ekranına erişmek için, USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) içinde bir aygıt seçin ve Properties (Özellikler) seçeneğini tıklatın.

- Genel Özellikler
- Aygıt Bağlantı Özellikleri
- Yazıcı Bağlantı Özellikleri

## Genel Özellikler

Device Properties (Aygıt Özellikleri) ekranının General (Genel) sekmesi aygıtın Kontrol Merkezinde görüneceği adı değiştirmenize olanak tanır ve aygıt hakkında çeşitli referans bilgileri gösterir.

Display Name (Görünen Ad) alanında, aygıtın USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) içinde görünmesini istediğiniz adı girin. Varsayılan ad aygıtın kendisinden alınır. Display name (Görünen ad) değiştirildiğinde dahi aygıttan gelen bilgi USB device name (USB aygıt adı) üzerinde göründüğü gibi görünecektir.

Device speed (Aygıt hızı) belirli bir aygıttan sağlanan hızla belirlenir. Aygıtın gerçek hızı, ağ yapılandırmanız gibi diğer faktörler tarafından da belirlenir.

Kullanılabilir hızlar şunlardır:
Hi Speed: Paketinde "Hi-Speed USB" (Yüksek Hızlı USB) logosunu taşıyan ve Saniye başına 480 Megabayt (Mb/s) hız sağlayan USB ürünleridir.
Full Speed: Paketinde "Hi-Speed USB" (Yüksek Hızlı USB) logosunu taşıyan ve Saniye başına 1,5 Megabayt (Mb/s) hız sağlayan USB ürünleridir.
Low Speed: Low Speed (Düşük Hızlı) ve Full Speed (Yüksek Hızlı) özellikleri, aygıt üreticileri tarafından sıklıkla birbirinin yerine kullanılır.

General (Genel) sekmesi aygıt hakkında referans bilgilerini de içerir.

Başa Dön

## Aygıt Bağlantı Özellikleri

Device Properties (Aygıt Özellikleri) ekranının Connection (Bağlantı) sekmesi aygıtın bilgisayar başlatıldığında bu bilgisayara otomatik olarak bağlanıp bağlanmayacağını ve aygıt bağlandığında herhangi bir yazılımın otomatik olarak çalışmaya başlayıp başlamayacağını belirlemenizi sağlar. Bu konudaki bilgiler yazıcılar hariç tüm aygıtlar için geçerlidir. Yazıcıların bağlantı özellikleri hakkında bilgi daha fazla bilgi edinmek için, Yazıcı Bağlantı Özellikleri bölümüne bakın.

Yazılım her çalışmaya başladığında otomatik olarak bu aygıta bağlanılmasını istiyorsanız Connection Settings (Bağlantı Ayarları) altında Automatically connect this device when USB Control Center starts (USB Kontrol Merkezi başladığında otomatik olarak bu aygıta bağlan) onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusunu USB Control Center (USB Kontrol Merkezi) yazılımının çalışmaya başlamasını belirleyen onay kutusu ile birlikte işaretlerseniz, aygıt her bilgisayar açılışında otomatik olarak bağlanacaktır.

Aygıtlara olan bağlantılar ara sıra ağ hataları veya diğer faktörler nedeniyle kesilebilir. Kontrol Merkezinin bu durumun meydana geldiği aygıta otomatik olarak yeniden bağlanmasını istiyorsanız, Attempt to reconnect if a connection is lost (Bir bağlantı kesilirse otomatik olarak yeniden bağlanmayı dene) onay kutusunu işaretleyin. Bunu işaretlediğinizde, Kontrol Merkezi bağlantı yeniden kuruluna veya bilgisayar kapatılana kadar aygıta yeniden bağlanmayı deneyecektir.

Start Program (Programı Başlat) altında, bu aygıtla ilişkili olan herhangi bir yazılımın ayarlarını belirleyin. Örneğin aygıt bir Web kamerası ise, muhtemelen video yakalamasını sağlayan bir yazılımla ilişkilidir. Launch a program when this device connects (Bu aygıt bağlandığında bir program başlat) onay kutusunu işaretleyerek Web kamerasına her bağlandığınızda yazılımın otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yazılımın belirli bir parçasını kapattığınızda aygıtın diğer bilgisayarlar tarafından kullanılmasını istiyorsanız Disconnect device when the program is closed (Program kapatıldığında aygıtın bağlantısını kes) onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz. İki onay kutusu birbirinden bağımsız olarak işaretlenebilir.

Program (Program) alanında, aygıtla ilişkilendirmek istediğiniz yazılımı bulmak içinBrowse (Göz at) seçeneğini kullanın. Aynı zamanda exe dosyasının yolunu doğrudan alana da girebilirsiniz. Ayarlarınız kaydedildiğinde, Program (Program) alanında sadece exe dosyasının adı görünür.

Başa Dön

## Yazıcı Bağlantı Özellikleri

Device Properties (Aygıt Özellikleri) ekranının Connection (Bağlantı) sekmesi yazıcıların ek özelliklerini ortaya çıkartır.

Connection Settings (Bağlantı Ayarları) altında, aygıtı otomatik olarak bağlamak için üç seçenekten birini seçebilirsiniz.

Bu bilgisayarın her açılışta otomatik olarak bu yazıcıya bağlanmasını istiyorsanız Automatically connect when the Control Center starts (Kontrol Merkezi başladığında otomatik olarak bağlan) onay kutusunu işaretleyin. Yazıcıyı kullanacak tek bilgisayar buysa muhtemelen bu seçeneği belirlemek isteyeceksiniz. Aygıta her zaman Kontrol Merkezi üzerinden manuel olarak bağlanmak istiyorsanız Never automatically connect, I will always connect manually (Asla otomatik olarak bağlanma, her zaman manuel olarak bağlanacağım) seçeneğini belirleyin. Yazıcı çok sayıda bilgisayar arasında paylaştırılıyorsa, This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing (Bu paylaşılan bir yazıcıdır, sadece yazdırırken otomatik olarak bağlan ve bağlantısını kes) seçeneğini belirlemenizi öneriyoruz. Bu seçenek ile bir yazdırma işi gönderildiğinde yazıcı otomatik olarak bağlanır ve sonra diğer bilgisayarlar tarafından kullanılabilir olması için iş tamamlanır tamamlanmaz bağlantısı kesilir.

Otomatik bağlantı seçeneklerinden birini seçerseniz Printer (Yazıcı) alanı etkinleştirilir. Açılır listeden bu yazıcıyla ilişkili sürücüyü seçin.

Aygıtlara olan bağlantılar ara sıra ağ hataları veya diğer faktörler nedeniyle kesilebilir. Kontrol Merkezinin bu durumun meydana geldiği aygıta otomatik olarak yeniden bağlanmasını istiyorsanız, Attempt to reconnect if a connection is lost (Bir bağlantı kesilirse otomatik olarak yeniden bağlanmayı dene) onay kutusunu işaretleyin. Bunu işaretlediğinizde, Kontrol Merkezi bağlantı yeniden kuruluna veya bilgisayar kapatılana kadar aygıta yeniden bağlanmayı deneyecektir.

Start Program (Programı Başlat) altında, bu yazıcıyla ilişkili olan herhangi bir yazılımın ayarlarını belirleyin. Launch a program when this device connects (Bu aygıt bağlandığında bir program başlat) onay kutusunu işaretleyerek yazıcıya her bağlandığınızda yazılımın otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yazılımın belirli bir parçasını kapattığınızda yazıcının diğer bilgisayarlar tarafından kullanılmasını istiyorsanız Disconnect device when the program is closed (Program kapatıldığında aygıtın bağlantısını kes) onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz. İki onay kutusu birbirinden bağımsız olarak işaretlenebilir.

Program (Program) alanında, yazıcıyla ilişkilendirmek istediğiniz yazılımı bulmak içinBrowse (Göz at) seçeneğini kullanın. Aynı zamanda exe dosyasının yolunu doğrudan alana da girebilirsiniz. Ayarlarınız kaydedildiğinde, Program (Program) alanında sadece exe dosyasının adı görünür.

Başa Dön