Assistance du centre de commande USB

# Propriétés du périphérique

À l'écran Propriétés du périphérique, vous pouvez gérer tous les aspects des périphériques connectés à votre routeur. Vous pouvez definir les réglages communs comme la façon dont le nom du périphérique apparaît dans le centre de commande USB, si le périphérique doit se connecter automatiquement à un ordinateur par le biais du routeur au démarrage, et encore plus.

Pour accéder à l'écran Propriétés du périphérique, sélectionnez-en un dans le centre de commande USB, puis cliquez sur Propiétés

- Propriétés générales
- Propriétés – connexion de périphérique
- Propriétés – connexion d'imprimante

## Propriétés générales

L'onglet Général de l'écran Propriétés du périphérique vous permet de changer le nom sous lequel le périphérique apparaîtra dans le Centre de contrôle et affiche divers renseignements de référence concernant le périphérique.

Dans le champ Afficher le nom, entrez le nom du périphérique comme vous souhaitez qu'il apparaisse dans le centre de commande USB. Le nom par défaut est tiré du périphérique lui-même. C'est celui qui apparaîtra toujours comme nom de périphérique USB, même si vous modifiez le champ Afficher le nom.

La vitesse du périphérique correspond à celle prise en charge par le périphérique lui-même. La vitesse réelle du périphérique est également déterminée par d'autres facteurs comme la configuration de votre réseau.

Les vitesses disponibles sont :
Haute vitesse : Produits USB portant le logo « Hi-Speed USB » sur l'emballage qui prennent en charge des débits pouvant atteindre 480 Mbit/s.
Pleine vitesse : Produits USB portant le logo de base « Certified USB » sur l'emballage qui prennent en charge des débits pouvant atteindre 1,5 et 12 Mbit/s.
Basse vitesse : Basse vitesse et pleine vitesse sont souvent utilisées de façon interchangeable par les fabricants de périphériques.

L'onglet Général contient également des renseignements de référence concernant le périphérique.

Retour au début

## Propriétés – connexion de périphérique

L'onglet Connexion de l'écran Propriétés du périphérique vous permet de préciser si le périphérique doit se connecter automatiquement à cet ordinateur lorsque celui-ci démarre et aussi, d'indiquer tout logiciel qui doit démarrer automatiquement lorsque le périphérique est connecté. Les renseignements de cette rubrique s'appliquent à tous les périphériques, sauf les imprimantes. Pour en savoir davantage sur les propriétés de connexion des imprimantes, voir la section Propriétés – connexion d'imprimante.

Sous la rubrique Réglages de connexion, cochez la case Connecter automatiquement ce périphérique à l'activation du centre de commande USB si vous souhaitez vous connecter automatiquement au périphérique à chaque lancement du logiciel. Si vous cochez cette case en conjunction avec celle commandant l'activation du centre de commande USB (dans Réglages de connexion), le périphérique se connecte automatiquement à chaque démarrage de l'ordinateur.

En raison de défaillances du réseau ou d'autres facteurs, il pourrait arriver occasionnellement que les connexions aux périphériques soient. Si vous voulez que le Centre de contrôle se reconnecte automatiquement au périphérique si cette situation devait se produire, cochez la case Essayer de reconnecter si la connexion est perdue. Si vous cochez cette case, le Centre de contrôle essaiera de rétablir la connexion avec le périphérique jusqu'à ce qu'il réussisse ou que l'ordinateur s'arrête.

Sous Démarrer le programme, précisez les paramètres de tout logiciel associé à ce périphérique. Par exemple, si le périphérique est une caméra Web, il sera probablement associé à un logiciel permettant la capture vidéo. En cochant la case Lancer un programme lorsque ce périphérique se connecte, vous pouvez faire en sorte que le logiciel démarre automatiquement chaque fois que vous vous connectez à la caméra Web. Vous pouvez aussi cocher la case Déconnecter ce périphérique lorsque le programme est fermé si vous voulez que le périphérique se libère pour permettre à d'autres ordinateurs de l'utiliser lorsque vous fermez un logiciel en particulier. Les deux cases peuvent être cochées séparément l'une de l'autre.

Dans le champ Programme, parcourez la liste pour repérer le programme exécutable (exe) que vous voulez associer au périphérique. Vous pouvez également entrer le chemin d'accès de ce programme directement dans ce champ. Une fois que vos paramètres sont sauvegardés, seul le nom du fichier « exe » apparaît dans le champ Programme.

Retour au début

## Propriétés – connexion d'imprimante

L'onglet Connexion de l'écran Propriétés du périphérique propose d'autres fonctionnalités en rapport avec les imprimantes.

Sous Paramètres de connexion, vous pouvez choisir une de trois options permettant l'établissement automatique d'une connexion avec le périphérique.

Cochez la case Se connecter automatiquement au démarrage du Centre de contrôle si vous voulez que cet ordinateur se connecte automatiquement à cette imprimante chaque fois que l'ordinateur démarre. Vous voudrez probablement sélectionner cette option si cet ordinateur sera le seul à utiliser l'imprimante. Si vous voulez vous connecter manuellement au périphérique via le Centre de contrôle, sélectionnez l'option Ne jamais connecter automatiquement, je vais toujours me connecter manuellement. Si l'imprimante est partagée entre plusieurs ordinateurs, nos recommandons de sélectionner l'option Ceci est une imprimante partagée, connecter et déconnecter automatiquement au moment de l'impression. Avec cette option, l'imprimante est automatiquement connectée lorsqu'un travail d'impression lui est envoyé, puis déconnectée lorsque l'impression est terminée pour permettre aux autres ordinateurs d'y accéder.

Le champ Imprimante est activé si vous sélectionnez l'une ou l'autre option de connexion automatique. Dans la liste déroulante, sélectionnez le pilote associé à cette imprimante.

En raison de défaillances du réseau ou d'autres facteurs, il pourrait arriver occasionnellement que les connexions aux périphériques soient. Si vous voulez que le Centre de contrôle se reconnecte automatiquement à ce périphérique si cette situation devait se produire, cochez la case Essayer de reconnecter si la connexion est perdue. Si vous cochez cette case, le Centre de contrôle essaiera de rétablir la connexion avec le périphérique jusqu'à ce qu'il réussisse ou que l'ordinateur s'arrête.

Sous Démarrer le programme, précisez les paramètres de tout logiciel associé à cette imprimante. En cochant la case Lancer un programme lorsque ce périphérique se connecte, vous pouvez faire en sorte que le logiciel démarre automatiquement chaque fois que vous vous connectez à l'imprimante. Vous pouvez aussi cocher la case Déconnecter ce périphérique lorsque le programme est fermé si vous voulez que le périphérique se libère pour permettre à d'autres ordinateurs de l'utiliser lorsque vous fermez un logiciel en particulier. Les deux cases peuvent être cochées séparément l'une de l'autre.

Dans le champ Programme, parcourez la liste pour repérer le programme exécutable (exe) que vous voulez associer à l'imprimante. Vous pouvez également entrer le chemin d'accès de ce programme directement dans ce champ. Une fois que vos paramètres sont sauvegardés, seul le nom du fichier « exe » apparaît dans le champ Programme.

Retour au début