Aide pour l'USB Control Center

# Propriétés du périphérique

À l'écran des Propriétés du périphérique, vous pouvez gérer tous les aspects des périphériques connectés à votre routeur. Vous pouvez configurer des paramètres généraux tels que le nom qui apparaît dans l'USB Control Center, la connexion automatique ou non du périphérique via le routeur lors du démarrage de l'ordinateur, et plus encore.

Pour accéder à l'écran des Propriétés du périphérique, sélectionnez un périphérique dans l'USB Control Center et cliquez sur Propriétés.

- Propriétés générales
- Propriétés de connexion du périphérique
- Propriétés de connexion de l'imprimante

## Propriétés générales

L'onglet Général de l'écran des Propriétés du périphérique vous permet de modifier le nom apparaissant dans le Control Center et affiche des informations de référence à propos du périphérique.

Dans le champ Nom d'affichage, entrez le nom du périphérique tel que vous désirez qu'il apparaisse dans l'USB Control Center. Le nom par défaut est obtenu auprès du périphérique lui-même. L'information du périphérique apparaîtra toujours en tant que Nom du périphérique USB, même si vous modifiez le Nom d'affichage.

Le Débit du périphérique est déterminé par le débit pris en charge par ce périphérique. Le débit réel de votre périphérique est également déterminé par d'autres facteurs, tels que votre configuration réseau.

Les débits disponibles sont :
Hi Speed : produits USB portant le logo « Hi-Speed USB » sur l'emballage et prenant en charge un débit de 480 mégaoctets par seconde (Mb/s).
Full Speed : produits USB portant le logo « Certified USB » sur l'emballage et prenant en charge un débit de 1,5 et de 12 Mb/s.
Low Speed : Low Speed (faible débit) et Full Speed (plein débit) sont souvent utilisés sans distinction par les fabricants de périphériques.

L'onglet Général contient également des informations de référence à propos du périphérique.

Haut de la page

## Propriétés de connexion du périphérique

L'onglet Connexion de l'écran des Propriétés du périphérique permet de déterminer si le périphérique doit se connecter automatiquement à cet ordinateur lorsque ce dernier démarre, et de spécifier tout logiciel devant être lancé automatiquement lors de la connexion du périphérique. Les informations contenues dans ce texte concernent tous les périphériques, exception faite des imprimantes. Pour en savoir plus sur les propriétés de connexion des imprimantes, voir Propriétés de connexion de l'imprimante.

Sous Paramètres de connexion, cochez la case Connecter ce périphérique automatiquement lors du démarrage de l'USB Control Center pour activer la connexion automatique de ce périphérique lors du lancement du logiciel. Si vous cochez cette case en plus de la case concernant le lancement de l'USB Control Center (dans les paramètres du routeur), le périphérique se connectera à chaque démarrage de l'ordinateur.

En raison de problèmes réseau ou autre, la connexion des périphériques peut être perdue. Si vous désirez que le Control Center reconnecte le périphérique en cas de perte de connexion, cochez la case Tenter de reconnecter le périphérique si la connexion est perdue. Lorsque la case est cochée, le Control Center tentera de rétablir la connexion avec le périphérique jusqu'à ce que la connexion soit rétablie ou jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint.

Sous Lancer le programme, configurez les paramètres de tout logiciel associé avec ce périphérique. Par exemple, dans le cas d'une cybercaméra, un logiciel de capture vidéo y est probablement associé. En cochant la case Lancer un programme lors de la connexion de ce périphérique, vous indiquez que le logiciel doit être lancé à chaque connexion de la cybercaméra. Vous pouvez choisir l'option Déconnecter ce périphérique lorsque le programme est fermé si vous désirez libérer le périphérique pour que d'autres ordinateurs puissent l'utiliser, lorsque vous fermez un logiciel donné. Vous pouvez cocher les options indépendamment l'une de l'autre.

Dans le champ Programme, cliquez sur Parcourir et allez au fichier exécutable du logiciel que vous désirez associer au périphérique. Vous pouvez également entrer le chemin d'accès vers le fichier exécutable directement dans le champ. Après avoir enregistré les paramètres, seul le nom du fichier exécutable apparaît dans le champ Programme.

Haut de la page

## Propriétés de connexion de l'imprimante

L'onglet Connexion de l'écran des Propriétés du périphérique propose des fonctionnalités supplémentaires pour les imprimantes.

Sous Paramètres de connexion, vous pouvez choisir parmi trois options de connexion automatique du périphérique.

Cochez la case Connecter automatiquement lors du démarrage du Control Center si vous désirez que l'imprimante soit connectée à l'ordinateur au démarrage de celui-ci. Cette option est recommandée si cet ordinateur est le seul qui se sert de l'imprimante. Pour connecter manuellement le périphérique au moyen du Control Center, choisissez l'option Ne jamais connecter automatiquement, toujours connecter manuellement. Si l'imprimante est partagée entre plusieurs ordinateurs, nous recommandons de choisir l'option Imprimante partagée ; connecter automatiquement et ne déconnecter qu'en cours d'impression. Si vous choisissez cette option, l'imprimante est connectée automatiquement si un travail d'impression lui est envoyé, puis déconnectée aussitôt le travail terminé afin que l'imprimante soit disponible pour les autres ordinateurs.

Le champ Imprimante est activé si vous sélectionnez l'une ou l'autre des options de connexion automatique. À partir de la liste déroulante, sélectionnez le pilote associé avec l'imprimante.

En raison de problèmes réseau ou autre, la connexion des périphériques peut être perdue. Si vous désirez que le Control Center reconnecte ce périphérique en cas de perte de connexion, cochez la case Tenter de reconnecter le périphérique si la connexion est perdue. Lorsque la case est cochée, le Control Center tentera de rétablir la connexion avec le périphérique jusqu'à ce que la connexion soit rétablie ou jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint.

Sous Lancer le programme, configurez les paramètres de tout logiciel associé avec cette imprimante. En cochant la case Lancer un programme lors de la connexion de ce périphérique, vous indiquez que ce logiciel doit être lancé à chaque connexion de l'imprimante. Vous pouvez choisir l'option Déconnecter ce périphérique lorsque le programme est fermé si vous désirez libérer l'imprimante pour que d'autres ordinateurs puissent l'utiliser, lorsque vous fermez un logiciel donné. Vous pouvez cocher les options indépendamment l'une de l'autre.

Dans le champ Programme, cliquez sur Parcourir et allez au fichier exécutable du logiciel que vous désirez associer à l'imprimante. Vous pouvez également entrer le chemin d'accès vers le fichier exécutable directement dans le champ. Après avoir enregistré les paramètres, seul le nom du fichier exécutable apparaît dans le champ Programme.

Haut de la page