Ajuda do Centro de Controlo USB

# Perguntas mais frequentes

## Centro de Controlo USB e Dispositivos USB (separador Dispositivos disponíveis)

- Consigo ver um dispositivo USB no Centro de Controlo USB, mas não consigo estabelecer uma ligação com ele. O que devo fazer?
- Por que razão é que o ecrã de reprodução automática do Windows aparece de cada vez que eu estabeleço uma ligação com um dispositivo?
- Qual a vantagem de iniciar automaticamente uma parte específica de software quando estabeleço a ligação com um dispositivo?
- É preciso encerrar totalmente o software antes de instalar uma atualização? É preciso reiniciar o meu computador depois da instalação?

## Unidades de disco USB e outros dispositivos de armazenamento

- O Centro de Controlo USB está disponível em todos os routers?
- O que é um NAS (Network Attached Storage)?
- Que sistemas de ficheiro podem ser utilizados com o meu router no modo NAS?
- Como posso aceder a unidades de disco USB ligadas ao router?
- Como são mapeadas as letras das unidades no Windows?
- Qual é a diferença entre o modo rede USB e o modo NAS?
- Existem limitações na quantidade dos dados partilhados?
- É possível partilhar ficheiros entre o Windows e o Mac OS?
- É possível aplicar filtros para impedir que determinadas pessoas acedam aos ficheiros?
- É possível definir uma palavra-passe para um ficheiro?
- É possível encriptar ficheiros ao utilizar a funcionalidade NAS?
- É possível utilizar unidades de disco comprimidas?
- Que protocolo é utilizado para a partilha?
- É seguro desligar um dispositivo USB ligado em qualquer altura?
- É possível efetuar o login num ambiente de domínio de rede utilizando o modo NAS?
- Quando existem várias unidades de disco USB ligadas, é possível configurá-las para a utilização em RAID?

## P: Consigo ver um dispositivo USB no Centro de Controlo USB, mas não consigo estabelecer uma ligação com ele. O que devo fazer?

R: Verifique as definições da sua firewall. Durante a instalação, o software configura a firewall do Windows para ativar a ligação, mas as firewalls de terceiros podem precisar definições adicionais. Para mais informações sobre como configurar várias firewalls específicas, consulte definições da firewall.

## P: Por que razão é que o ecrã de reprodução automática do Windows aparece de cada vez que eu estabeleço uma ligação com um dispositivo?

R: Por defeito, o Windows reproduz automaticamente vários tipos de dispositivos USB. Pode desativar a reprodução automática em Windows XP clicando em Iniciar e Executar. No campo Executar escreva "gpedit.msc" (sem as aspas). No ecrã de Política de grupo selecione Configuração de Computador > Modelo Administrativo. Faça clique sobre Sistema. Faça duplo clique sobre Desativar reprodução automática. No separador das definições, selecione Desativado e faça clique sobre OK.

## P: Qual a vantagem de iniciar automaticamente uma parte específica de software quando estabeleço a ligação com um dispositivo?

R: Muitos itens USB usam software específico para desempenhar as suas funções. Por exemplo, uma câmara web irá precisar de software para captar imagens de vídeo. O Centro de Controlo USB permite-lhe especificar o arranque automático do software quando um dispositivo USB é ligado ao router. Para mais informações, consulte o separador Ligação das propriedades do dispositivo.

## P: É preciso encerrar totalmente o software antes de instalar uma atualização? É preciso reiniciar o meu computador depois da instalação?

R: Não, pode instalar atualizações enquanto o software está a funcionar e os dispositivos estão ligados. Não necessita de reiniciar o seu computador depois de instalar uma atualização.

## P: O Centro de Controlo USB está disponível em todos os routers?

R: Sim, mas a função de armazenamento USB no Centro de Controlo não está disponível em todos os modelos de router Linksys. Alguns routers utilizam uma função de armazenamento USB diferente e não o Centro de Controlo.

## P: O que é um NAS (Network Attached Storage)?

R: Um dispositivo NAS é um servidor especificamente concebido para o processamento de ficheiros. O armazenamento ligado à rede pode ser acedido diretamente na rede local (LAN) por vários utilizadores.

## P: Que sistemas de ficheiro podem ser utilizados com o router no modo NAS?

R: O router monta automaticamente volumes FAT12, FAT16, FAT32 e NTFS no modo NAS. Os discos que utilizam outros sistemas de ficheiros serão disponibilizados a um utilizador de cada vez no modo rede USB.

## P: Como posso aceder a unidades de disco USB ligadas ao router?

R: No Windows, o Centro de Controlo USB mapeia automaticamente uma nova letra de unidade para cada unidade de disco USB ligada ao router. Pode aceder à unidade em Computador (ou O meu computador se utilizar o Windows XP ou anterior).

Pode ir ao Windows Explorer e inserir \\router na barra de endereço. Como alternativa, pode explorar a rede do Windows e procurar por \\router na lista dos dispositivos de rede disponíveis.

Para os computadores Macintosh, o software monta automaticamente os discos ligados ao router no ambiente de trabalho. Como alternativa, faça clique em Ir > Ligar ao servidor para ligar ao disco.

## P: Como são mapeadas as letras das unidades no Windows?

R: Quando o software é executado, os volumes de discos são mapeados com as letras das unidades a começar em Z para evitar colisões com as letras das unidades geralmente utilizadas.

## P: Qual é a diferença entre o modo rede USB e o modo NAS?

R: No modo rede USB, o funcionamento é semelhante ao de um dispositivo USB ligado diretamente ao computador através do cabo USB. Se uma pessoa estiver a utilizar um dispositivo, mais ninguém poderá estabelecer a ligação a este. Podem ser utilizados muitos tipos diferentes de dispositivos. No modo NAS, um dispositivo USB pode ser acedido simultaneamente por vários computadores; isto só funciona com dispositivos de armazenamento USB e partilha de ficheiros.

## P: Existem limitações na quantidade dos dados partilhados?

R: Não, a quantidade de dados que pode ser partilhada depende do tamanho do disco ligado.

## P: É possível partilhar ficheiros entre o Windows e o Mac OS?

R: Sim, os ficheiros podem ser partilhados entre sistemas Windows e Mac OS X.

## P: É possível aplicar filtros para impedir que determinadas pessoas acedam aos ficheiros?

R: Os ficheiros são tornados públicos para todos os computadores da rede.

## P: É possível definir uma palavra-passe para um ficheiro?

R: Não é possível definir palavras-passe. Se necessitar de segurança, utilize software de compressão de ficheiros para criar um arquivo protegido por palavra-passe.

## P: É possível encriptar ficheiros ao utilizar a funcionalidade NAS?

R: Não, os ficheiros são todos guardados tal como estão. Isto também se aplica aos discos com formatação NTFS.

## P: É possível utilizar unidades de disco comprimidas?

R: Não, as unidades comprimidas não podem ser partilhadas através da funcionalidade NAS.

## P. Que protocolo é utilizado para a partilha?

R: É utilizado o protocolo de partilha de ficheiros do Windows. Este é normalmente conhecido como SMB ou CIFS.

## P. É seguro desligar em qualquer altura um dispositivo USB ligado?

R: O dispositivo que pretende desligar pode estar a ser utilizado por outro PC ou a ser acedido pela Partilha de Imagens, etc. Os dados poderão ser danificados se este for desligado subitamente. Siga sempre o procedimento de "Remoção segura" para remover os dispositivos.

## P: É possível efetuar o login num ambiente de domínio de rede utilizando o modo NAS?

R:Não é possível efetuar o login num ambiente de domínio.

## P: Quando existem várias unidades de disco USB ligadas, é possível configurá-las para a utilização em RAID?

R: Não é possível estabelecer um conjunto RAID utilizando vários discos ligados ao router, mas esses dispositivos podem aceder a um dispositivo RAID USB que se apresente como disco único.