Trợ giúp trung tâm điều khiển USB

# Câu hỏi thường gặp

## Trung tâm điều khiển USB và thiết bị USB (Tab thiết bị khả dụng)

- Tôi có thể thấy thiết bị USB trong Trung tâm điều khiển USB nhưng không thể kết nối với thiết bị. Tôi nên làm gì?
- Tại sao màn hình Chạy tự động của Windows xuất hiện mỗi khi tôi kết nối với thiết bị?
- Tại sao tôi muốn tự động khởi động phần mềm cụ thể khi kết nối với thiết bị?
- Tôi có phải tắt phần mềm hoàn toàn trước khi cài đặt cập nhật không? Tôi có cần khởi động lại máy tính sau khi cài đặt không?

## Ổ đĩa USB và các thiết bị lưu trữ khác

- Trung tâm điều khiển USB có khả dụng trên tất cả bộ định tuyến không?
- NAS (Lưu trữ đính kèm mạng) là gì?
- Hệ thống tệp nào có thể sử dụng được với bộ định tuyến của tôi trong chế độ NAS?
- Làm thế nào để truy nhập ổ đĩa USB được kết nối với bộ định tuyến của tôi?
- Các tên ổ được ánh xạ trên Windows như thế nào?
- Sự khác nhau giữa chế độ USB mạng và chế độ NAS là gì?
- Có bất kỳ giới hạn nào về mức dữ liệu được chia sẻ không?
- Có thể chia sẻ các tệp giữa Windows và Mac OS không?
- Có thể áp dụng bộ lọc để ngăn một số người nhất định truy nhập tệp không?
- Có thể đặt mật khẩu cho tệp không?
- Tệp có được mã hóa khi sử dụng với tính năng NAS không?
- Có thể sử dụng ổ đĩa nén không?
- Giao thức nào được sử dụng để chia sẻ?
- Có an toàn khi rút phích cắm một thiết bị USB đã kết nối bất cứ lúc nào không?
- Có thể đăng nhập vào môi trường miền mạng bằng chế độ NAS không?
- Có thể thiết lập nhiều ổ đĩa USB đã kết nối để sử dụng RAID hay không?

## H: Tôi có thể thấy thiết bị USB trong Trung tâm điều khiển USB nhưng không thể kết nối với thiết bị. Tôi nên làm gì?

Đ: Kiểm tra cài đặt tường lửa của bạn. Trong khi cài đặt, phần mềm sẽ đặt cấu hình tường lửa Windows để kích hoạt kết nối, nhưng tường lửa của bên thứ ba có thể yêu cầu cài đặt bổ sung. Để biết thêm thông tin về cách đặt cấu hình một số tường lửa cụ thể, hãy xem phần cài đặt tường lửa.

## H: Tại sao màn hình Chạy tự động của Windows xuất hiện mỗi khi tôi kết nối với thiết bị?

Đ: Theo mặc định, Windows chạy tự động nhiều loại thiết bị USB. Bạn có thể tắt tính năng chạy tự động trong Windows XP bằng cách bấm vào Khởi động và Chạy. Trong trường Chạy, nhập "gpedit.msc" (không có dấu ngoặc kép). Trên màn hình Chính sách nhóm, chọn Cấu hình máy tính > Mẫu quản trị. Bấm Hệ thống. Bấm đúp Tắt chạy tự động. Trên tab Cài đặt, chọn Tắt và bấm OK.

## H: Tại sao tôi muốn tự động khởi động phần mềm cụ thể khi kết nối với thiết bị?

Đ: Nhiều mục USB sử dụng phần mềm cụ thể để chạy các chức năng. Ví dụ: Webcam sẽ cần phần mềm chụp video. Trung tâm điều khiển USB cho phép bạn chỉ định phần mềm tự động khởi động khi thiết bị USB được kết nối với bộ định tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy xem tab Kết nối của thuộc tính thiết bị.

## H: Tôi có phải tắt phần mềm hoàn toàn trước khi cài đặt cập nhật không? Tôi có cần khởi động lại máy tính sau khi cài đặt không?

Đ: Không, bạn có thể cài đặt cập nhật trong khi phần mềm đang chạy và thiết bị được kết nối. Bạn không cần khởi động lại máy tính sau khi cài đặt cập nhật.

## H: Trung tâm điều khiển USB có khả dụng trên tất cả bộ định tuyến không?

Đ: Có, nhưng tính năng lưu trữ USB trong Trung tâm điều khiển không khả dụng trên tất cả các kiểu bộ định tuyến Linksys. Một số bộ định tuyến sử dụng tính năng lưu trữ USB khác chứ không phải Trung tâm điều khiển.

## H: NAS (Lưu trữ đính kèm mạng) là gì?

Đ: Thiết bị NAS là một máy chủ được thiết kế riêng để xử lý tệp. Nhiều người dùng có thể truy nhập Lưu trữ đính kèm mạng ngay trên mạng cục bộ (LAN).

## H: Hệ thống tệp nào có thể sử dụng được với bộ định tuyến trong chế độ NAS?

Đ: Bộ định tuyến của bạn sẽ tự động gắn các phân vùng FAT12, FAT16, FAT32 và NTFS trong chế độ NAS. Các đĩa sử dụng hệ thống tệp khác sẽ khả dụng với một người dùng tại một thời điểm trong chế độ USB mạng.

## H: Làm thế nào để truy nhập ổ đĩa USB được kết nối với bộ định tuyến?

Đ: Trong Windows, Trung tâm điều khiển USB tự động ánh xạ tên ổ mới cho máy tính của bạn để mỗi ổ đĩa USB được hỗ trợ kết nối với bộ định tuyến của bạn. Bạn có thể truy nhập ổ đĩa bằng cách vào Máy tính (hoặc Máy tính của tôi nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc phiên bản cũ hơn).

Bạn có thể vào Windows Explorer và nhập \\router vào thanh địa chỉ. Hoặc, bạn có thể duyệt mạng Windows và tìm \\router trong danh sách thiết bị mạng khả dụng.

Đối với máy Mac, phần mềm tự động gắn các đĩa đã kết nối với màn hình nền của bộ định tuyến. Hoặc, bấm Truy cập > Kết nối với máy chủ để kết nối với đĩa.

## H: Các tên ổ được ánh xạ trên Windows như thế nào?

Đ: Khi phần mềm đang chạy, dung lượng đĩa sẽ được ánh xạ với tên ổ bắt đầu bằng Z để tránh xung đột với tên ổ thường sử dụng.

## H: Sự khác nhau giữa chế độ USB mạng và chế độ NAS là gì?

Đ: Trong chế độ USB mạng, có vẻ như thiết bị USB được kết nối trực tiếp với máy tính của bạn bằng một cáp USB. Nếu một người đang sử dụng thiết bị thì không người nào khác có thể kết nối với thiết bị. Bạn có thể sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau. Trong chế độ NAS, nhiều máy tính có thể truy nhập một thiết bị USB cùng lúc; tính năng này chỉ hoạt động với các thiết bị lưu trữ USB và chia sẻ tệp.

## H: Có bất kỳ giới hạn nào về mức dữ liệu được chia sẻ không?

Đ: Không, mức dữ liệu có thể chia sẻ phụ thuộc vào dung lượng đĩa kết nối.

## H: Có thể chia sẻ các tệp giữa Windows và Mac OS không?

Đ: Có, bạn có thể chia sẻ tệp giữa các máy tính Windows và Mac OS X.

## H: Có thể áp dụng bộ lọc để ngăn một số người nhất định truy nhập tệp không?

Đ: Tệp được đặt ở chế độ công khai cho tất cả các máy tính trên mạng.

## H: Có thể đặt mật khẩu cho tệp không?

Đ: Không thể đặt mật khẩu. Nếu cần bảo mật, hãy sử dụng phần mềm nén tệp để tạo lưu trữ có mật khẩu bảo vệ.

## H: Tệp có được mã hóa khi sử dụng với tính năng NAS không?

Đ: Không, tất cả các tệp được lưu như bình thường. Điều này cũng áp dụng với các đĩa có định dạng NTFS.

## H: Có thể sử dụng ổ đĩa nén không?

Đ: Không, không thể chia sẻ ổ đĩa nén qua tính năng NAS.

## H: Giao thức nào được sử dụng để chia sẻ?

Đ: Giao thức chia sẻ tệp Windows được sử dụng. Giao thức này thường đề cập đến SMB hoặc CIFS.

## H: Có an toàn khi rút phích cắm một thiết bị USB đã kết nối bất cứ lúc nào không?

Đ: Thiết bị mà bạn đang rút phích cắm có thể do một PC khác sử dụng hoặc đang được truy nhập bởi tính năng Chia sẻ ảnh, v.v... Dữ liệu có thể bị phá hủy nếu rút phích cắm đột ngột. Luôn làm theo quy trình "Tháo an toàn" để tháo thiết bị.

## H: Có thể đăng nhập vào môi trường miền mạng bằng chế độ NAS không?

Đ: Không thể đăng nhập vào môi trường miền.

## H: Có thể thiết lập nhiều ổ đĩa USB đã kết nối để sử dụng RAID hay không?

Đ: Không thể thiết lập RAID bằng nhiều ổ đĩa đã gắn với bộ định tuyến của bạn nhưng các thiết bị này có thể truy nhập thiết bị USB RAID thể hiện chính nó là một đĩa.